RAHMENMATERIAL-INSPEKTIONSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- MATERIALPRÜFUNG
 ---
[ ] Materialtyp angegeben? (Ja., Nein.)
[ ] Holzqualität spezifiziert? (Ja., Nein.)
[ ] Stahldicke angegeben (falls zutreffend)? (Ja., Nein.)
[ ] Wareneingang
[ ] Bestellmenge
[ ] Entspricht das Material den Spezifikationen? (Ja, Nein.)
[ ] Abweichungsberichte
[ ] Lieferschein/Manifest

--- LIEFERUNG & LAGERUNG ---
[ ] Lieferdatum
[ ] Zustellmethode (LKW, Bahn usw.)
 (Lkw, Schiene, Andere)
[ ] Zustand des Lieferfahrzeugs (Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zum Fahrzeugzustand (falls zutreffend)
[ ] Waren die Materialien während des Transports gesichert? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Beschreibung des Lagerbereichs
[ ] Wetterbeständiges Material? (Ja., Nein, Teilweise)
[ ] Beobachtungen zur Lagerung (z. B. ebene Fläche, abgedeckt, usw.)

--- HOLZQUALITÄT ---
[ ] Verjüngung (durch Holzverlust verringerte Breite)
 (Kein, Gering, Mäßig, bedeutend, inakzeptabel)
[ ] Das Vorhandensein von Knoten (Kein, eng., Mittel, Groß/Locker, Inakzeptabel)
[ ] Geradheitabweichung (Zoll pro 16 Fuß)
[ ] Beschreibung sichtbarer Mängel
[ ] Notenüberprüfung (Klar und lesbar, Vorliegend & Schwer lesbar, Fehlt, Nicht zutreffend.)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (%)
[ ] Biegen/Verbeugen (Kein., Gering, Mäßig, schwerwiegend)

--- STAHLRAHMENQUALITÄT (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Stahldicke
[ ] Stahlgüte (z.B. G60, G90) (G60, G90, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschichtungsart (z. B. verzinkt, Zinkbeschichtung) (galvanisiert, verzinkt, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Beschichtung Beschreibung (falls Sonstiges ausgewählt wurde)

[ ] Geradheitabweichung (Maximal zulässig)
[ ] Kantenbeschaffenheit (z. B. scharf, abgerundet) (scharf, gerundet, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Randbedingungsbeschreibung (falls Sonstiges ausgewählt wurde)
[ ] Laden Sie ein Foto des Stahlrahmens (repräsentative Beispielprobe) hoch.

--- BEFESTIGUNGSELEMENTE ---
[ ] Nagel-/Schraubengröße (Zoll)
[ ] Nagellänge / Schraubenlänge (Zoll)
[ ] Nagel-/Schraubart (Gewöhnlicher Nagel, Nagelbox, Spannfixnagel, Decksschraube, Befestigungsschraube, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Materialbeschichtung (Alle zutreffenden Optionen ankreuzen) (galvanisiert, Edelstahl, Heißverzinkt, Kein)
[ ] Einhaltung der Spezifikation (entsprechend, Nicht konform, NA)
[ ] Anmerkungen/Feststellungen (z. B. Rost, Beschädigungen, Unstimmigkeiten)
[ ] Fotodokumentation (falls nicht konform)

--- FEUCHTIGKEITSGEHALT ---
[ ] Mittlerer Feuchtigkeitsgehalt (%)
[ ] Maximal zulässiger Feuchtegehalt (%)
[ ] Mindestzulässiger Feuchtegehalt (%)
[ ] Feuchtigkeitsmessgerät Typ (Stiftkupplung, nadelarm, Andere)
[ ] Hinweise zu Feuchtigkeitsmessungen (z. B. Bereiche mit hoher Feuchtigkeit)
[ ] Feuchtigkeitsgehalt innerhalb der Spezifikationen? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Feuchtigkeitsmessgerät-Kalibrierungsbescheinigung (falls vorhanden)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/framing-material-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)