LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN/ESTRUCTURA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICACIÓN DE MATERIALES ---
[ ] ¿Se especificó el tipo de material? (Sí, No)
[ ] ¿Se especificó la calidad de la madera? (Sí., No)
[ ] ¿Se especifica calibre del acero (si aplica)? (Sí., No.)
[ ] Cantidad Recibida

[ ] Cantidad solicitada
[ ] ¿El material cumple con las especificaciones? (Sí, No.)
[ ] Notas sobre discrepancias
[ ] Billete de entrega / Manifiesto

--- ENTREGA Y ALMACENAMIENTO ---
[ ] Fecha de entrega

[ ] Método de entrega (camión, ferrocarril, etc.)
 (Camión, Vía férrea, Otro)
[ ] Estado del Vehículo de Entrega (Bien., Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre el estado del vehículo (si aplica)
[ ] ¿Material asegurado durante el transporte? (Sí., No., N/A)
[ ] Descripción del área de almacenamiento
[ ] ¿Material protegido de las inclemencias del tiempo? (Sí., No., Parcialmente)
[ ] Observaciones sobre el almacenamiento (p. ej., superficie nivelada, cubierto, etc.)

--- CALIDAD DE LA MADERA ---
[ ] Presencia de estrechamiento (reducción del ancho por pérdida de madera) (Ninguno., Menor, Moderado, Importante, Inaceptable)
[ ] Presencia de Nudos (Ninguno., Pequeño/a, Mediano
, Grande/Holgado, Inaceptable)
[ ] Desviación de la rectitud (pulgadas por cada 16 pies)

[ ] Descripción de cualquier defecto visible
[ ] Verificación de Calificaciones (Claro y legible, Presente y difícil de leer., Desaparecido/a, No aplica.)
[ ] Contenido de Humedad (%)
[ ] Doblado/Inclinación (Ninguno., Menor, Moderado, Grave)

--- CALIDAD DEL MARCO DE ACERO (SI APLICA) ---
[ ] Calibre del Acero (Espesor)
[ ] Calidad del acero (p. ej., G60, G90) (G60, G90
, Otro (Especificar))
[ ] Tipo de recubrimiento (p. ej., Galvanizado, Zincado) ( galvanizado, Zincado, Otro (Especificar))
[ ] Descripción del recubrimiento (si se selecciona Otro)
[ ] Desviación de la rectitud (Máximo permitido)
[ ] Condición del borde (p. ej., afilado, redondeado)
 (Afilado
, Redondeado, Otros (Especificar))
[ ] Descripción de la condición del borde (si se selecciona “Otro”)
[ ] Cargar foto del armazón de acero (muestra representativa)

--- ELEMENTOS DE FIJACIÓN ---
[ ] Calibre de clavos/tornillos (pulgadas)

[ ] Longitud del clavo/tornillo (pulgadas)
[ ] Tipo de clavo/tornillo (Clavo común, Clavo de caja, Clavo para paneles de yeso, Tornillo para terrazas, Tornillo de construcción, Otro (Especificar))
[ ] Recubrimiento de Material (Marque todas las que correspondan) ( galvanizado, Acero inoxidable, Galvanizado en caliente, Ninguno.)
[ ] Cumplimiento de la especificación (Conforme, No conforme, NA)
[ ] Notas/Observaciones (p. ej., óxido, daños, inconsistencias)

[ ] Documentación fotográfica (si no cumple con los requisitos)

--- CONTENIDO DE HUMEDAD ---
[ ] Contenido Medio de Humedad (%)
[ ] Contenido Máximo Permitido de Humedad (%)
[ ] Contenido Mínimo Admisible de Humedad (%)
[ ] Medidor de Humedad Tipo (Tipo de anclaje, Sin alfil., Otro)
[ ] Notas sobre lecturas de humedad (p. ej., zonas de alta humedad)
[ ] ¿Contenido de Humedad Dentro de las Especificaciones?
 (Sí, No., N/A
)
[ ] Certificado de Calibración de Medidor de Humedad (si está disponible)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/framing-material-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)