MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMPO DE GOLFE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EQUIPAMENTOS DE CORTE (COM LÂMINAS ROTATIVAS E CILÍNDRICAS) ---
[ ] Horas de funcionamento do motor (cortadores de relva com tambor)
[ ] Horas de funcionamento do motor (cortadores de relva rotativos)
[ ] Última data de afiação da lâmina
[ ] Classificação do nível de afiação da lâmina (de 1 a 10)
[ ] Estado da Correia (Excelente, Bom., Justo; feira., Pobre)
[ ] Pressão dos pneus (PSI)
[ ] Notas/Observações
[ ] Fotografia da qualidade do corte.

--- TRATORES E VEÍCULOS UTILITÁRIOS ---
[ ] Horas de funcionamento do motor
[ ] Última troca de óleo.
[ ] Pressão dos pneus (PSI)
[ ] Notas sobre os níveis de fluidos (óleo, líquido de arrefecimento, fluido hidráulico)
[ ] Estado das correias e mangueiras (Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Nível do fluido hidráulico (em polegadas)
[ ] Data da última troca do filtro.
[ ] Descrição de quaisquer ruídos ou comportamentos incomuns.

--- SISTEMA DE IRRIGAÇÃO ---
[ ] Data da última limpeza do sistema
[ ] Pressão da água (PSI)
[ ] Vazão (galões por minuto)
[ ] Estado do aspersor. (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Problemas identificados (Vazamentos, Entupimento, Cobertura irregular, Baixa pressão)
[ ] Notas detalhadas sobre o desempenho dos aspersores.
[ ] Data da Próxima Revisão Programada

--- EQUIPAMENTOS DE AERAÇÃO ---
[ ] Última data da aeração profunda do solo
[ ] Profundidade do núcleo (em polegadas)
[ ] Espaçamento do núcleo (em polegadas)
[ ] Horário de funcionamento (desde a última manutenção)
[ ] Estado do motor (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre)
[ ] Afiadez da lâmina (Afiar; nítido; perspicaz., Sem brilho; opaco; maçante., Precisa ser afiado.)
[ ] Observações sobre o desempenho da aeração
[ ] Fotografia de um aerificador de solos.

--- EQUIPAMENTO DE PULVERIZAÇÃO (FERTILIZANTES/PRODUTOS QUÍMICOS) ---
[ ] Data da Última Calibração
[ ] Pressão no bico (PSI)
[ ] Taxa de Fluxo (GPM)
[ ] Estado da Calibração (Dentro da tolerância., Um pouco diferente., Necessita de ajustes., Calibração Falhou)
[ ] Tipos de bicos existentes (Bocal de ventoinha, Bocal cônico, Bico de pulverização de jato plano)
[ ] Produto químico utilizado (última aplicação)
[ ] Notas/Observações (Calibração/Aplicação)
[ ] Registo/Fotografia da Calibração (Opcional)

--- FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS PARA PEQUENOS MOTORES ---
[ ] Comprimento restante do fio do corta-relva (em metros)
[ ] Nível de combustível do soprador (em galões)
[ ] Última substituição da vela de ignição.
[ ] Última limpeza do filtro de ar.
[ ] Classificação do nível de afiação da lâmina de corte (de 1 a 10)
[ ] Estado do carburador (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Observações sobre o desempenho do motor.

--- EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA ---
[ ] A inspeção dos equipamentos de proteção individual (EPI) foi concluída? (Sim, Não.)
[ ] Equipamento de proteção individual utilizado (selecione todas as opções aplicáveis) (Óculos de proteção, Proteção auricular, Luvas, Botas com biqueira de aço, Respirador)
[ ] Data da última troca do filtro do respirador.
[ ] Horário da sessão informativa sobre segurança.
[ ] Foram seguidos os procedimentos de bloqueio/identificação? (Sim., Não aplicável.)
[ ] Nível de ruído medido (dB)
[ ] Questões/Observações sobre segurança

--- MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES GERAIS ---
[ ] Descrição detalhada do reparo/problema
[ ] Tempo Estimado de Reparação (horas)
[ ] Data do Reparo
[ ] Prazo para o reparo
[ ] Peças Utilizadas (Quantidade)
[ ] Lista de peças e custos
[ ] Assinatura do Mecânico
[ ] Estado do reparo (Pendente, Em andamento., Concluído, Cancelado)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/golf-course-equipment-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)