SZABLON LISTY KONTROLNEJ KONSERWACJI SZKLARNI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- NIEZAWODNOŚĆ KONSTRUKCYJNA ---
[ ] Poziom Korozji Ramy (0-10)
[ ] Pęknięcia szyby zespolonej (liczba)

[ ] Stabilność fundamentów (Stabilny, Niewielkie ugięcie, Umiarkowany osad, Znacząca ugoda)
[ ] Data ostatniej naprawy klatki
[ ] Uwagi dotyczące stanu technicznego
[ ] Zdjęcia dotyczące problemów konstrukcyjnych

--- SYSTEM HVAC ---
[ ] Temperatura (maksymalna)
[ ] Temperatura (niska)

[ ] Wilgotność (%)
[ ] Ostatnia wymiana filtra
[ ] Czas działania systemu (godziny)

[ ] Wydajność systemu (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Uwagi/Obserwacje
[ ] Zdjęcie/Film przedstawiający system

--- NAWADNIANIE ---
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Przepływ (GPM)

[ ] Jakość wody pitnej (Gminny, No cóż, Zbieranie wody deszczowej)
[ ] Sprawdzone strefy nawadniania (Strefa 1, Strefa 2, Strefa 3, Strefa 4)
[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Zaplanowany czas rozpoczęcia nawadniania
[ ] Uwagi dotyczące wydajności systemu nawadniania

--- KONTROLA ŚRODOWISKA ---
[ ] Temperatura (Maksymalna) °C
[ ] Temperatura (niska) °C
[ ] Wilgotność (%)

[ ] Poziom CO2 (ppm)

[ ] Status czujnika temperatury (Operacyjny, Wadliwy, Wymaga kalibracji.
)
[ ] Status czujnika wilgotności (Operacyjny, Uszkodzony, Wymaga kalibracji.
)
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Czas czytania

--- SYSTEMY OŚWIETLENIOWE ---
[ ] Natężenie oświetlenia (luks)
[ ] Data ostatniej wymiany żarówki
[ ] Czas uruchomienia systemu oświetlenia
[ ] Liczba działających lamp do uprawy
[ ] Rodzaj oświetlenia (LED, HPS, metalohalogenkowe)
 (LED, HPS, Halogenek metali)
[ ] Napięcie przy oprawie (V)

--- ZWALCZANIE SZKODNIKÓW I CHORÓB ---
[ ] Zidentyfikowane szkodniki (Mszyce, Roztocze przędziorkowe, Mszyce białobiałe, Moskitki grzybowe, Przędziorki, Żaden., Inny)
[ ] Obserwowane choroby (Mączniak, Botrytis, Zgniłość korzeni, Plamistość liści, Brak.
, Inny)
[ ] Szczegółowy opis problemu
[ ] Nasilenie/Zakażenie (1-10)

[ ] Data obserwacji
[ ] Podjęte środki kontrolne
[ ] Dokumentacja zdjęciowa (opcjonalnie)

--- CIENIOWANIE I WENTYLACJA ---
[ ] Gęstość tkaniny zacieniającej (%)
[ ] Data ostatniej wymiany materiału zacieniającego
[ ] Prędkość wentylatora (obr./min)

[ ] Status otwarcia wentylacji (Całkowicie otwarty, Częściowo otwarte, Zamknięte.
)
[ ] Temperatura (°C) – w cieniu
[ ] Uwagi dotyczące efektywności zacienienia/wentylacji

--- WYPOSAŻENIE OCHRONNE ---
[ ] Data przeglądu gaśnicy
[ ] Data przeglądu trasy ewakuacji
[ ] Stan apteczki pierwszej pomocy (Kompletnie wyposażony, Częściowo zaopatrzony, Brak towaru / Potrzebne uzupełnienie)
[ ] Funkcjonalność stacji do płukania oczu (Funkcjonalny, Do naprawy, Brak.)
[ ] Liczba awaryjnych świateł oświetleniowych
[ ] Status systemu zabezpieczeń (Aktywny, Nieaktywny, Wymaga naprawy.
)

--- CZYSTOŚĆ I HIGIENA ---
[ ] Częstotliwość sprzątania podłóg (dni)

[ ] Częstotliwość czyszczenia ławek/powierzchni roboczych (dni)

[ ] Stosowany środek dezynfekcyjny (Z wybielaczem, Związki amoniowe czwartorzędowe, Nadtlenek wodoru, Inny)
[ ] Uwagi dotyczące procedur sprzątania/obserwacje
[ ] Data ostatniego gruntownego czyszczenia
[ ] Metoda usuwania gruzu (Próżnia, Miotełka i szufelka, Mycie mopem, Inny)

--- BEZPIECZEŃSTWO ---
[ ] Data ostatniej kontroli systemu zabezpieczeń
[ ] Ostatni czas kontroli obwodu
[ ] Status systemu alarmowego (Aktywny, Nieaktywny, Testowanie)
[ ] Liczba działających kamer monitoringu
[ ] Lokalizacja wszelkich wykrytych naruszeń bezpieczeństwa.
[ ] Podpis pracownika ochrony

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/greenhouse-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)