MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR HÔTELS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE ---
[ ] Code d'état du panneau
[ ] Tension de la batterie du panneau (Normal, Bas, Critique.)
[ ] Date du dernier test système
[ ] Date du dernier test système
[ ] Résultat du test de l'appareil de lancement (Passez., Échouer, N/A)
[ ] Notes/Commentaires

--- ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ ---
[ ] Flux lumineux (par luminaire)

[ ] État de la batterie (Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Date du dernier remplacement de la batterie
[ ] Résultat des tests (Passez., Échouer)
[ ] Notes / Commentaires (si applicable)

--- EXTINCTEURS ---
[ ] Numéro d'identification/d'étiquette de l'extincteur
[ ] Type d'extincteur (A, B, C, etc.)
 (A, B, C, ABC, K)
[ ] Indicateur de pression (PSI)

[ ] État de l'aiguille témoin (Dans la Zone Verte, En zone jaune, Dans la zone rouge)
[ ] État de l'extincteur (Bon, Dommages mineurs, Dégâts importants, Vide)
[ ] Remarques/Commentaires (p. ex. rouille, fuites, dommages)

[ ] Date d'inspection

[ ] Signature de l'inspecteur

--- DÉTECTEURS DE FUMÉE ---
[ ] Numéro d'identification du détecteur
[ ] État du détecteur (Opérationnel, Dysfonctionnement, Manquant(e))
[ ] État de la batterie (Bien., Bas, À remplacer)
[ ] Date du dernier remplacement de la batterie
[ ] Remarques/Observations

[ ] Résultat du test (Passez., Échec)

--- SYSTÈME D'ARROSAGE ---
[ ] État du gicleur (0-10, 10=Excellent)

[ ] Orientation des gicleurs (Pendant, droit
, Flanc)
[ ] Observations sur l'état ou l'orientation des gicleurs
[ ] Pression de l'eau (PSI)

[ ] Détails de tout obstacle rencontré
[ ] Corrosion visible ? (Oui, Non.)
[ ] Date de la dernière inspection professionnelle

--- ISSUES DE SECOURS ET SIGNALISATION ---
[ ] Nombre de panneaux indicateurs de sortie
[ ] État de la signalisation de sortie (lisible ?)
 (Oui., Non., Partiellement obstrué)
[ ] Les issues de secours sont-elles dégagées ?
 (Oui., Non.)
[ ] Description des obstructions (le cas échéant)
[ ] Chemin de sortie bien éclairé ?
 (Oui., Non.)
[ ] Emplacement des obstacles

--- PORTES COUPE-FEU ET ISSUES DE SECOURS ---
[ ] Classement d'inspection des portes coupe-feu (0-10)
[ ] Fonctionnalité de fermeture automatique de la porte ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Fonctionnalité de la quincaillerie de porte ?
 (Entièrement fonctionnel, Problèmes mineurs, Problèmes majeurs, N/A
)
[ ] Détails concernant les obstacles ou problèmes rencontrés :

[ ] Éclairage des panneaux de sortie (Travailler, Fermeté, Ne fonctionne pas.
, N/A
)
[ ] Date du dernier entretien

--- PLAN D'ÉVACUATION D'URGENCE ---
[ ] Résumé des procédures d'évacuation
[ ] Plan d'étage avec itinéraires d'évacuation
[ ] Nombre de exercices d'évacuation effectués cette année
[ ] Date du dernier exercice d'évacuation
[ ] Heure de début de la dernière simulation d'évacuation
[ ] Type de forage (p. ex., incendie, séisme) (Feu, Tremblement de terre, Autre)
[ ] Observations/Retours sur le dernier exercice

--- FORMATION DU PERSONNEL ---
[ ] Date de la dernière formation à la sécurité incendie
[ ] Sujets abordés dans la formation (Procédures d'évacuation, Utilisation des extincteurs, Communication d'urgence, Premiers secours : notions de base, Prévention des incendies)
[ ] Nombre de personnel formé
[ ] Notes de formation/Observations
[ ] Qualification du formateur
 (Maréchal des pompiers certifié, Responsable de la sécurité, Prestataire de formation externe)
[ ] Certificats/Relevés de formation

--- CONSERVATION DES ARCHIVES ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Heure d'inspection
[ ] Numéro de l'étiquette d'inspection de l'extincteur
[ ] Remarques/Commentaires (par exemple, actions correctives entreprises)

[ ] Inspection effectuée par (Personnel interne, Inspecteur indépendant)
[ ] Signature de l'inspecteur
[ ] Documents justificatifs (p. ex., rapports d'inspection)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/hotel-fire-safety-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)