LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION DES CONDUITS DE VENTILATION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION ET PLANIFICATION
 ---
[ ] Vérifier les plans et les spécifications du CVC ? (Oui., Non.)
[ ] Vérifier le(s) permis CVC ? (Oui, Non.)
[ ] Date de clôture de l'examen du plan
[ ] Résumé des constatations et des incohérences de l’examen du plan
[ ] Enquête sur site réalisée ? (Oui, Non.)
[ ] Détails sur l'état du site (obstacles, réseaux existants, etc.)
[ ] Longueur estimée des conduits (pieds)
[ ] Confirmer le calendrier de livraison des matériaux ? (Oui., Non.)
[ ] Emplacement de la zone de stockage des matériaux

--- VÉRIFICATION ET STOCKAGE DES MATÉRIAUX ---
[ ] Quantité de gaines (total de pieds linéaires)

[ ] Type de matériau de gaine reçu (Acier galvanisé, Aluminium, Acier inoxydable, Tuyauterie flexible
, Autre)
[ ] Épaisseur de l'acier reçu (le cas échéant)
 (0,018
, 0,020, 0,025
, Autre)
[ ] Notes de réception de marchandises (dommages, manquants, etc.)
[ ] Type d'isolation reçue (fibre de verre, Mousse, Laine minérale
, Autre)
[ ] Valeur R de l'isolation reçue
[ ] Bon de livraison / Liste de colisage
[ ] Notes sur le lieu de stockage (p. ex. couvert/découvert, protégé des intempéries)
[ ] État des matériaux livrés (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)

--- FABRICATION ET POSE DE CONDUITS D'AIR ---
[ ] Variation de la longueur des conduits (pouces)
[ ] Écart de largeur des conduits (pouces)

[ ] Type de joint utilisé (par exemple, serti, vissé, soudé) (Frisé, Foutu.
, Soudé, Autre - Préciser)
[ ] Description du type de joint Autre (si sélectionné)

[ ] Types de produits d'étanchéité utilisés (cochez toutes les cases pertinentes) (Mastic, Ruban d'aluminium, Joint d'étanchéité de conduit certifié UL 181, Rien.)
[ ] Alignement du profil de conduit (Aligné, Légère désalignement (moins de 6 mm), Désalignement important (supérieur à 1/4 de pouce) - Nécessite une correction.)
[ ] Preuves photographiques des points clés

--- SUSPENSION ET FIXATION DE CONDUITS ---
[ ] Espacement des crochets (pieds)
[ ] Flèche maximale admissible (pouces)

[ ] Type de patte
 (Cintre, Accroche-corde, Support de fixation, Porte-clip, Autre (Préciser)
)
[ ] Notes sur le positionnement/les réglages du cintre
[ ] Matériel de support vérifié ? (Cintres, Barres, Parenthèses, Matériel, N/A
)
[ ] Conduites fixées à la structure ? (Oui, Non.)

--- ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION ---
[ ] Type d'isolation vérifiée ? (fibre de verre, Laine minérale, Mousse (préciser le type), Autre (préciser)
)
[ ] Épaisseur de l'isolation (pouces)
[ ] Type de mastic d'étanchéité (Mastic, Ruban d'aluminium, Joint acoustique, Autre (préciser)
)
[ ] Conseils d'application du mastic
[ ] Zones interdites (Joints de conduits, Pénétrations (par exemple, canalisations, câblages)
, Connexions aux équipements, Transitions entre les diamètres de conduits)
[ ] Pare-vapeur installé ? (Oui., Non., Non requis.
)
[ ] Certificats de matériaux d'étanchéité/isolation (le cas échéant)

--- CONNEXION AUX ÉQUIPEMENTS ---
[ ] Type de connexion de l'équipement (Fourneau, Climatiseur, Thermostatère, Unité de climatisation par serpentin, Autre (Préciser dans un champ de texte long))
[ ] Préciser le type d'équipement (si applicable)
[ ] Pression statique au raccordement de l'équipement (pouces d'eau)
[ ] Méthode de connexion (Glissement et Étanchéité, Bride avec joint, Connexion directe, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Préciser la méthode de connexion « Autre » (si applicable)

[ ] Scellant d'étanchéité utilisé (le cas échéant)
 (Rien., Mastic, Ruban adhésif toilé, Ruban de mousse, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Préciser l'autre mastic utilisé (le cas échéant)
[ ] Photo du branchement du matériel
[ ] Fuite de connexion testée ? (Oui., Non.)

--- TESTS ET AJUSTEMENTS ---
[ ] Mesure de la pression statique (alimentation)

[ ] Mesure de la pression statique (retour)

[ ] Mesure du débit d'air (CFM) – Débit total du système
[ ] Résultat des essais de pression (Passez., Échouer, N/A (Non applicable)
)
[ ] Détails du test de pression (en cas d'échec)

[ ] Méthodes de test utilisées (Test de pression, Test de fumée
, Test de pression différentielle, Mesure du CFM)
[ ] Date de l'équilibre
[ ] L'heure de l'équilibre
[ ] Ajustements et corrections apportés

--- INSPECTION FINALE ET NETTOYAGE ---
[ ] Inspection visuelle – État du réseau de conduits : (Pas de dégâts.
, Dommages mineurs (constatés)
, Dommages importants (nécessite une réparation))
[ ] Intégrité des matériaux d'étanchéité : (Satisfaisant, Nécessite des améliorations., Insatisfaisant
)
[ ] Résultat du test d'étanchéité (CFM/ft²) :
[ ] Niveau sonore acceptable ? (Oui., Non.)
[ ] Observations/Commentaires :
[ ] Date d'inspection :
[ ] Heure d'inspection :
[ ] Signature de l'inspecteur :
[ ] Joindre les photos de l'inspection :

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/hvac-ductwork-installation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)