ШАБЛОН ЗА КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ОВК

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- БЕЗОПАСНОСТ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ОГЛЕД ---
[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка

[ ] Местоположение на оборудването
[ ] Проверена ли е процедурата за заключване/маркиране?
 (Да, Не, Н/П)
[ ] Метеорологични условия
[ ] Име на инспектора
[ ] Използване на лични предпазни средства – потвърдено ли е?
 (Да, Не)

--- ПРОВЕРКА И СМЯНА НА ФИЛТРИ ---
[ ] Дата на проверка на филтъра
[ ] MERV рейтинг (ако е известен)

[ ] Филтърно условие (Чист, Леко замърсен, Мърсен, Много мръсен)
[ ] Необходима ли е смяна на филтър?
 (Да, Не.)
[ ] Размер на филтъра (напр. 16x25x1)

[ ] Номер на филтъра (ако има такъв)

[ ] Филтриране на снимка (по желание)

--- ПОЧИСТВАНЕ НА НАМОТКИ ---
[ ] Състояние на бобината (преди почистване)

[ ] Тип намотка (Алуминий, Мед, Неръждаема стомана
, Друг)
[ ] Температура на спиралата (преди почистване) - °F
[ ] Използван метод за почистване (напр. химически, водна струя)
[ ] Концентрация на почистващия разтвор (%)
[ ] Състояние на бобината (след почистване)
[ ] Температура на намотката (след почистване) - °F

--- НИВО И НАЛЯГАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ---
[ ] Вакуумно налягане (страна с ниско налягане)

[ ] Налягане на отвеждащата линия (висока страна)

[ ] Прегряване (градуси Фаренхайт)
[ ] Преохлаждане (градуси Фаренхайт)

[ ] Тип на хладилен агент (R-22, R-410A, R-134a, R-32, Друг)
[ ] Бележки за откриване на течове (ако има такива)
[ ] Необходим ли е заряд? (Да, Не.)
[ ] Добавен хладилен агент (oz)

--- ИНСПЕКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ ---
[ ] Напрежение (V)
[ ] Ампераж (А)
[ ] Състояние на кондензатор (Добър, Наду се, Протичане, Неуспешен)
[ ] Състояние на окабеляването (Добър., Износен, Изложен
, Повреден)
[ ] Бележки относно електрически компоненти
[ ] Снимки на електрически компоненти (по желание)

--- ПРОВЕРКА НА ВЕНТИЛАТОРА И МОТОРА ---
[ ] Обороти на вентилатора
[ ] Температура на лагера на двигателя (°F)

[ ] Състояние на лагерите (Добре., справедлив, беден, Изисква подмяна)
[ ] Забележки относно състоянието на перката
[ ] Необходима ли е смазка? (Да, Не)
[ ] Данни за смазване (ако има такива)
[ ] Консумация на ток

--- ПРОВЕРКА И ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ЛИНИЯ ---
[ ] Опишете текущото състояние на канала.

[ ] Открити ли са признаци за запушване?
 (Водорасли/Плюх, Отломки (листа, прах)
, Минерални находища, Без признаци за запушване)
[ ] Наклон на канала (инчове на фут)

[ ] Използван метод за почистване
[ ] Премахнато количество отломки (галони)
[ ] Дата на последно почистване на дренажната линия

--- КАЛИБРИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ТЕРМОСТАТА ---
[ ] Текуща настройка на термостата
[ ] Действителна температура на помещението (измерена)
[ ] Разлика в температурата (фактическа - зададена)
[ ] Режим на термостата (Отопление/Охлаждане/Авто/Изключено)
 (Топлина, Яко, Авто, Изключено
)
[ ] Необходима ли корекция на калибрацията? (Да, Не)
[ ] Детайли за калибриране (ако има такива)

[ ] Дата на последна калибрация

--- ОБЩА ОЦЕНКА И БЕЛЕЖКИ
 ---
[ ] Температура на подавания въздух (°F)

[ ] Температура на въздуха за връщане (°F)
[ ] Диференциална температура (°F)

[ ] Наблюдения за системен шум
[ ] Открити необичайни миризми?

[ ] Обща системна производителност (Отлично., Добре., справедлив
, беден)
[ ] Предприети коригиращи действия
[ ] Следваща планирана дата за поддръжка

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)