PLANTILLA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E INICIAL ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Ubicación del equipo
[ ] ¿Verificado el procedimiento de bloqueo y etiquetado? (Sí., No., N/A)
[ ] Condiciones meteorológicas
[ ] Nombre del Inspector
[ ] ¿Confirmado el uso de EPP? (Sí., No.)

--- INSPECCIÓN Y REEMPLAZO DE FILTROS ---
[ ] Fecha de inspección del filtro
[ ] Clasificación MERV (si se conoce)
[ ] Condición de filtro
 (Limpio, Ligeramente sucio, Sucio
, Muy sucio)
[ ] ¿Se requiere reemplazar el filtro? (Sí., No)
[ ] Tamaño del filtro (p. ej., 16x25x1)
[ ] Número de referencia del filtro (si aplica)
[ ] Filtrar foto (opcional)

--- LIMPIEZA DE BOBINAS ---
[ ] Descripción del estado de la bobina (antes de la limpieza)
[ ] Tipo de bobina (Aluminio, Cobre, Acero inoxidable, Otro)
[ ] Temperatura de la bobina (antes de la limpieza) - °F
[ ] Método de limpieza utilizado (p. ej., químico, hidrolavado)
[ ] Concentración de la solución limpiadora (%)
[ ] Descripción del estado de la bobina (después de la limpieza)
[ ] Temperatura de la bobina (Después de la limpieza) - °F

--- NIVEL Y PRESIÓN DEL REFRIGERANTE ---
[ ] Presión de Succión (Baja)

[ ] Presión de la línea de líquido (lado de alta presión)
[ ] Sobretemperatura (grados F)
[ ] Subenfriamiento (grados F)
[ ] Tipo de refrigerante (R-22, R-410A
, R-134a
, R-32, Otro)
[ ] Notas sobre detección de fugas (si aplica)

[ ] ¿Se necesita recargar?
 (Sí., No.)
[ ] Refrigerante Agregado (oz)

--- INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS ---
[ ] Voltaje (V)
[ ] Amperaje (A)
[ ] Estado del capacitor (Bien., Hinchado, Fugando, Fallido.
)
[ ] Estado del cableado
 (Bien., Deshilachado, Expuesto, Dañado/a)
[ ] Notas sobre Componentes Eléctricos
[ ] Fotos de componentes eléctricos (opcional)

--- INSPECCIÓN DEL MOTOR Y VENTILADOR DE SOPLADO ---
[ ] Velocidad de RPM del motor de ventilador
[ ] Temperatura del Cojinete del Motor (°F)
[ ] Estado del cojinete (Bien., Justo, Pobre., Requiere reemplazo.
)
[ ] Notas sobre el estado de la pala del ventilador
[ ] ¿Se requiere lubricación? (Sí., No.)
[ ] Detalles de lubricación (si aplica)
[ ] Consumo de amperaje

--- INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE ---
[ ] Describe el estado actual de la línea de desagüe.
[ ] ¿Se encontraron señales de obstrucción? (Algas/Moho, Escombros (hojas, polvo), Yacimientos minerales, Sin señales de bloqueo.)
[ ] Pendiente de la línea de desagüe (pulgadas por pie)

[ ] Método de limpieza utilizado

[ ] Cantidad de escombros retirados (galones)
[ ] Fecha de la última limpieza de la línea de desagüe

--- CALIBRACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL TERMOSTATO ---
[ ] Temperatura actual del termostato
[ ] Temperatura ambiente actual (medida)
[ ] Diferencia de Temperatura (Real - Ajustada)

[ ] Modo Termostato (Calentar/Enfriar/Automático/Apagado) (Calor, Guay
, Automóvil, Apagado
)
[ ] ¿Se necesita un ajuste de calibración? (Sí., No.)
[ ] Detalles de Ajuste de Calibración (si aplica)
[ ] Fecha de última calibración

--- DESEMPEÑO GENERAL Y NOTAS ---
[ ] Temperatura del aire de suministro (°F)
[ ] Temperatura del aire de retorno (°F)
[ ] Diferencia de Temperatura (°F)

[ ] Observaciones sobre ruido de sistema
[ ] ¿Olores inusuales detectados?
[ ] Rendimiento general del sistema
 (Excelente, Bien., Justo, Pobre.
)
[ ] Acciones correctivas adoptadas
[ ] Próxima fecha de mantenimiento programado

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)