MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE DU CVC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SÉCURITÉ ET INSPECTION INITIALE ---
[ ] Date d'inspection

[ ] Moment de l'inspection
[ ] Emplacement du matériel
[ ] Procédure de blocage/étiquetage vérifiée ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Conditions météorologiques
[ ] Nom de l'inspecteur
[ ] Utilisation des EPI confirmée ? (Oui., Non.)

--- INSPECTION ET REMPLACEMENT DES FILTRES ---
[ ] Date d'inspection du filtre
[ ] Classe MERV (si connu)
[ ] Condition de filtrage
 (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] Changement de filtre nécessaire ? (Oui, Non.)
[ ] Taille du filtre (p. ex. 16x25x1)

[ ] Numéro de référence du filtre (le cas échéant)
[ ] Filtrer la photo (facultatif)

--- NETTOYAGE DES BOBINES ---
[ ] État de la bobine (avant nettoyage)
[ ] Type de bobinage (Aluminium, Cuivre, Acier inoxydable, Autre)
[ ] Température du serpentin (avant nettoyage) - °F
[ ] Méthode de nettoyage utilisée (p. ex. produits chimiques, hydrogommage)

[ ] Concentration de la solution de nettoyage (%)

[ ] Description de l'état de la bobine (après nettoyage)
[ ] Température de la bobine (après nettoyage) - °F

--- NIVEAU ET PRESSION DU RÉFRIGÉRANT ---
[ ] Pression d'aspiration (côté basse pression)

[ ] Pression de la conduite liquide (côté haute pression)

[ ] Surchauffe (degrés F)

[ ] Surfusion (degrés F)

[ ] Type de fluide frigorigène (R-22, R-410A, R-134a, R-32, Autre)
[ ] Notes sur la détection des fuites (le cas échéant)
[ ] Recharge nécessaire ? (Oui., Non.)
[ ] Réfrigérant ajouté (oz)

--- INSPECTION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ---
[ ] Tension (V)

[ ] Ampérage (A)

[ ] État du condensateur (Bon, bombé, Fuite, Échoué)
[ ] État du câblage (Bon, Usé, Exposé, Endommagé(e))
[ ] Notes sur les composants électriques
[ ] Photos des composants électriques (facultatif)

--- INSPECTION DU MOTEUR ET DU VENTILATEUR DE SOUFFLERIE ---
[ ] Tours par minute du ventilateur
[ ] Température du palier du moteur (°F)

[ ] État du roulement (Bien., Juste, Pauvre, Nécessite un remplacement)
[ ] Observations sur l'état des pales de ventilateur
[ ] Lubrification nécessaire ? (Oui., Non.)
[ ] Détails de lubrification (si applicable)
[ ] Tirage de courant

--- INSPECTION ET NETTOYAGE DES CANALISATIONS D'ÉVACUATION ---
[ ] Décrivez l'état actuel du tuyau d'évacuation.
[ ] Signes d'obstruction détectés ? (Algues/Glissement algal, Débris (feuilles, poussière), Gisements minéraux, Pas de signes de blocage.
)
[ ] Pente de la canalisation (pouces par pied)

[ ] Méthode de nettoyage utilisée

[ ] Quantité de débris enlevés (gallons)

[ ] Date du dernier nettoyage de la canalisation d'évacuation

--- ÉTALONNAGE ET FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT ---
[ ] Réglage actuel du thermostat
[ ] Température ambiante réelle (mesurée)
[ ] Différence de température (Réel - Préréglage)

[ ] Mode Thermostat (Chauffage/Rafraîchissement/Auto/Arrêt)
 (Chaleur, Cool.
, Auto, Éteint
)
[ ] Ajustement de l'étalonnage nécessaire ? (Oui., Non.)
[ ] Détails du réglage de l'étalonnage (le cas échéant)
[ ] Date du dernier étalonnage

--- PERFORMANCE GÉNÉRALE ET OBSERVATIONS ---
[ ] Température de l'air soufflé (°F)

[ ] Température de l'air de retour (°F)
[ ] Différence de température (°F)

[ ] Observations sur le bruit du système
[ ] Odeurs inhabituelles détectées ?
[ ] Performance globale du système (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Mesures correctives prises
[ ] Date de la prochaine maintenance prévue

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/maintenance-management/hvac-maintenance-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)