CHECKLISTE FÜR DIE INSPEKTION VON HLK-ANLAGEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Besichtigungstermin
[ ] Grundstücksadresse
[ ] Inspektors Name
[ ] Inspektorenfirma
[ ] Name des Kunden
[ ] Umgebungstemperatur (°F)
[ ] Wetterbedingungen

--- SYSTEMIDENTIFIKATION ---
[ ] Seriennummer
[ ] Systemtyp (Split-System, Verpackungseinheit, Wärmepumpe, VRF/VRV, Andere)
[ ] Kraftstoffart (falls zutreffend) (Elektrisch, Erdgas, Propan, Öl, Andere)
[ ] Hersteller
[ ] Systemkapazität (BTU/h oder Tonnen)
[ ] Installationsdatum (falls bekannt)

--- VISUELLE INSPEKTION – AUSSENEINHEIT ---
[ ] Zustand der Außeneinheit (1-5, 1=Sehr gut, 5=Schlecht)
[ ] Beschreibung sichtbarer Schäden (Rost, Dellen, Risse)
[ ] Zustand der Kabinettleisten (Sauber, Leicht verschmutzt, Leicht schmutzig, Stark verschmutzt, Gebogen/Beschädigt)
[ ] Foto der Außeneinheit anhängen
[ ] Zustand des Lüfterrades (Gut, Verzerrt, Gerissen, Fehlende Abschnitte)
[ ] Hinweise zum Gesamtbild und zur Sauberkeit

--- KÄLTEMITTELSTÄNDE & -DRÜCKE ---
[ ] Saugdruck (PSIG)
[ ] Flüssigkeitsleitungsdruck (PSIG)
[ ] Saugleitungstemperatur (°F)
[ ] Flüssigkeitsleitungstemperatur (°F)
[ ] Kältemitteltyp (R-22, R-410A, R-32, Andere)
[ ] Kältemittel-Füllstand (Optimal, Niedrig, Hoch, Unbekannt)
[ ] Hinweise zu Kältemittelständen und -drücken

--- ELEKTROBAUTEILE ---
[ ] Spannung (V)
[ ] Stromstärke (A)
[ ] Zustand der Verkabelung (Gut, Ausgeleiert/Beschädigt, Lose Verbindungen)
[ ] Elektrische Probleme festgestellt (Durchgebrannte Sicherung, Ausgelöster Schutzschalter, Verbrannte Verkabelung, Keine Probleme.)
[ ] Hinweise zu elektrischen Bauteilen

--- LUFTSTROM UND LÜFTUNGSANLAGEN ---
[ ] Statischer Druck (in Zoll Wassersäule)
[ ] Zulufllufttemperatur (F)
[ ] Kanalausstattung (Ausgezeichnet, Gut, Gerecht, arm)
[ ] Luftkanalprobleme (Undichtigkeiten, Hängend, Nicht ordnungsgemäß verschlossen, Isolationsschäden, Keine.)
[ ] Hinweise zur Luftstrom- und Lüftungsanlagen
[ ] Ist die Rückluftzufuhr ausreichend? (Ja., Nein)

--- INNENRAUMGERÄTE-INSPEKTION ---
[ ] Zulufteinblastemperatur (°F)
[ ] Rücklufttemperatur (°F)
[ ] Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Zustand des Gebläsemotors
 (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Spulenzustand (Sauber, Etwas schmutzig, Schmutzig, Stark verschmutzt)
[ ] Hinweise zu Stofftransportverfahren
[ ] Zustand der Ablaufleitung (Klar, Leicht eingeschränkt, Eingeschränkt, verstopft)
[ ] Foto der Inneneinheit

--- FILTERWARTUNG & AUSTAUSCH ---
[ ] Datum des letzten Filterwechsels
[ ] Filtertyp (Glasfaser, Gefaltet, elektrostatisch, Andere)
[ ] Filtergröße (x Zoll x Zoll x Zoll)

[ ] Filterbedingung (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zu Filterbedingungen
[ ] Filteraustausch erforderlich? (Ja., Nein.)

--- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN ---
[ ] Druckschalterfunktion (ordnungsgemäß funktionieren, fehlerhaft, Nicht getestet)
[ ] Druckschalterfunktion bei niedrigem Druck (ordnungsgemäß funktionieren, Fehlerhaft, Nicht geprüft)
[ ] Druckschalter-Abtastdruck (PSI)

[ ] Schalter für niedrigen Druck – Schaltpunkt (PSI)
[ ] Fühlerzustand der Flamme (sauber, Verschmutzt/verstopft, beschädigt)
[ ] Frostsensordaten (falls zutreffend) (Gegenwärtig und funktional, Fehlt, Nicht getestet)

--- LEISTUNGSMETRIKEN ---
[ ] Zulufteinfallstemperatur (SAT) (°F)

[ ] Rücklufttemperatur (°F)
[ ] Außentemperatur (°F)
[ ] Saugdruck (PSI)

[ ] Flüssigkeitsleitungsdruck (PSI)
[ ] Stromstärke – Inneneinheit
[ ] Stromstärke – Außeneinheit
[ ] Systemeffizienz (geschätzt) (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm)

--- EMPFEHLUNGEN & REPARATUREN ---
[ ] Detaillierte Reparaturhinweise
[ ] Geschätzte Reparaturkosten
[ ] Empfohlener Fertigstellungsdatum für die Reparatur
[ ] Erforderliche Teile (Alle zutreffenden auswählen) (Filter, Gürtel, Kältemittel, Schaltkontakt, Kondensator, Ventilator Motor, Kompressor)
[ ] Angaben zum Auftragnehmer (falls zutreffend)
[ ] Zusätzliche Hinweise/Kommentare

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)