PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACIÓN GENERAL
 ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección
[ ] Dirección de la propiedad
[ ] Inspector Nombre
[ ] Inspector Company
[ ] Nombre del cliente

[ ] Temperatura ambiente (°F)
[ ] Condiciones meteorológicas

--- IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA ---
[ ] Número de serie del sistema
[ ] Tipo de sistema
 (Sistema Split, Unidad de empaque, Bomba de calor, VRF/VRV, Otros)
[ ] Tipo de combustible (si aplica) (Eléctrico, Gas natural, Propano, Petróleo, Otros)
[ ] Fabricante
[ ] Capacidad del sistema (BTU/h o toneladas)
[ ] Fecha de instalación (si se conoce)

--- INSPECCIÓN VISUAL – UNIDAD EXTERIOR ---
[ ] Estado de la unidad exterior (1-5, 1=Excelente, 5=Deficiente)
[ ] Descripción de cualquier daño visible (óxido, abolladuras, grietas)
[ ] Estado de las aletas del mueble (Limpio, Ligeramente sucio., Ligeramente sucio., Muy sucio, Doblado/dañado)
[ ] Adjunte una foto de la unidad exterior.
[ ] Estado de la paleta/aspas del ventilador (Bien., Deformado, Agrietado, Secciones faltantes)
[ ] Notas sobre la apariencia general y la limpieza.

--- NIVELES Y PRESIONES DE REFRIGERANTE ---
[ ] Presión de succión (PSIG)

[ ] Presión de la línea de líquido (PSI)
[ ] Temperatura de la línea de succión (°F)
[ ] Temperatura de la tubería de líquido (°F)
[ ] Tipo de refrigerante (R-22, R-410A, R-32, Otro)
[ ] Estado de la carga de refrigerante (Óptimo, Bajo, Alto, Desconocido
)
[ ] Notas sobre los Niveles y Presiones del Refrigerante

--- COMPONENTES ELÉCTRICOS ---
[ ] Voltaje (V)
[ ] Amperaje (A)
[ ] Estado del cableado (Bien., Deshilachado/dañado, Conexiones Sueltas)
[ ] Problemas eléctricos detectados. (Interruptor quemado, Disyuntor saltado.
, Cables quemados, Sin problemas.)
[ ] Notas sobre Componentes Eléctricos

--- FLUJO DE AIRE Y CONDUCTOS. ---
[ ] Presión Estática (pulgadas de agua)

[ ] Temperatura del aire de suministro (F)
[ ] Condición del conducto (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Problemas en la instalación de conductos. (Fugas, Flácido, Mal sellado/a, Daño en el aislamiento, Ninguno.)
[ ] Notas sobre el flujo de aire y la conductividad.
[ ] ¿Flujo de retorno adecuado?
 (Sí., No.)

--- INSPECCIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR ---
[ ] Temperatura del aire de suministro (°F)
[ ] Temperatura del aire de retorno (°F)
[ ] Nivel de Humedad (%)

[ ] Estado del motor del ventilador (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Estado de la bobina
 (Limpio, Ligeramente sucio, Sucio, Muy sucio)
[ ] Notas sobre Operaciones Unitarias
[ ] Estado de la línea de desagüe (Claro., Ligeramente restringido., Restringido
, Obstruido.
)
[ ] Foto de la unidad interior

--- CONDICIÓN Y REEMPLAZO DEL FILTRO ---
[ ] Fecha del último cambio de filtro
[ ] Tipo de filtro (Fibra de vidrio, Plisado, Electroestático, Otro)
[ ] Tamaño del filtro (x pulg. x pulg. x pulg.)
[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre la condición del filtro
[ ] ¿Se requiere reemplazo del filtro?
 (Sí, No)

--- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ---
[ ] Función del Interruptor de Presión Alta (Funcionando correctamente, Defectuoso, Sin probar.)
[ ] Función del Interruptor de Baja Presión (Funcionando correctamente, averiado, No probado.
)
[ ] Presión de Activación del Interruptor de Alta Presión (PSI)
[ ] Presión de Activación de Interruptor de Baja Presión (PSI)

[ ] Condición del sensor de llama (Limpio, Sucio/Obstruido, Dañado/a)
[ ] Estado del sensor de congelación (si aplica) (Actual y funcional, Desaparecido/a, Sin probar.)

--- MÉTRICAS DE RENDIMIENTO ---
[ ] Temperatura del aire de suministro (°F)
[ ] Temperatura del Aire de Retorno (°F)
[ ] Temperatura del aire exterior (°F)
[ ] Presión de succión (PSI)

[ ] Presión de Línea de Refrigerante (PSI)

[ ] Amperaje - Unidad Interior
[ ] Amperaje - Unidad Exterior
[ ] Eficiencia del Sistema (Estimada) (Excelente, Bien., Justo, Pobre)

--- RECOMENDACIONES Y REPARACIONES ---
[ ] Recomendaciones detalladas de reparación
[ ] Costo Estimado de Reparación

[ ] Fecha prevista para la finalización de la reparación
[ ] Piezas requeridas (Seleccione todas las que correspondan) (Filtrar
, Cinturón
, Refrigerante, Contactador, Capacitor, Motor de ventilador
, Compresor)
[ ] Información de Contacto del Contratista (si aplica)
[ ] Notas/Comentarios adicionales

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)