MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DES SYSTÈMES CVC

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMATIONS GÉNÉRALES ---
[ ] Date d'inspection
[ ] Heure d'inspection
[ ] Adresse du bien

[ ] Inspecteur Nom
[ ] Inspecteur Company
[ ] Nom du client
[ ] Température ambiante (°F)
[ ] Conditions météorologiques

--- IDENTIFICATION DU SYSTÈME ---
[ ] Numéro de série du système
[ ] Type de système (Système split, Unité d'emballage, Pompe à chaleur, VRF/VRV, Autre)
[ ] Type de carburant (si applicable) (Électrique, Gaz naturel, propane, Pétrole, Autre)
[ ] Fabricant
[ ] Capacité du système (BTU/h ou tonnes)
[ ] Date d'installation (si connue)

--- INSPECTION VISUELLE - UNITÉ EXTÉRIEURE ---
[ ] État de l'unité extérieure (1-5, 1=Excellent, 5=Mauvais)

[ ] Description des dommages visibles (rouille, bosses, fissures)
[ ] État des Avoirs de Cabinet Fins (Propre, Légèrement sale, Légèrement sale, Très sale, Courbé/Endommagé)
[ ] Joindre une photo de l'unité extérieure.
[ ] État de la pale du ventilateur (Bon, Déformé, Fissuré, Sections manquantes)
[ ] Observations sur l'aspect général et la propreté

--- NIVEAUX ET PRESSIONS DES FLUIDES FRIGORIGÈNES ---
[ ] Pression d'aspiration (PSIG)

[ ] Pression de la conduite liquide (PSIG)

[ ] Température de la conduite d'aspiration (°F)
[ ] Température de la conduite liquide (°F)
[ ] Type de réfrigérant (R-22, R-410A, R-32, Autre)
[ ] État de la charge de réfrigérant (Optimal
, Bas, Haut, Inconnu(e)
)
[ ] Observations sur les niveaux et pressions des fluides frigorigènes

--- COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ---
[ ] Tension (V)

[ ] Ampérage (A)

[ ] État du câblage (Bien, Usé(e)/Endommagé(e), Connexions ténues)
[ ] Problèmes électriques détectés (Fusible grillé, Disjoncteur déclenché, Fils brûlés, Pas de problème.)
[ ] Notes sur les composants électriques

--- FLUX D'AIR ET GAINES ---
[ ] Pression statique (pouces d'eau)

[ ] Température de l'air soufflé (F)

[ ] État des conduits (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Problèmes de gaines d'air (Fuites, Affaissement, Mal scellé, Dommages d'isolation, Rien.)
[ ] Notes sur l'écoulement de l'air et les conduits
[ ] Débit d'air suffisant ? (Oui, Non.)

--- INSPECTION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE ---
[ ] Température de l'air soufflé (°F)

[ ] Température de l'air extrait (°F)

[ ] Niveau d'humidité (%)

[ ] État du moteur de ventilation (Excellent, Bon., Juste, Pauvre)
[ ] État de la bobine (Propre, Légèrement sale, Sale, Très sale)
[ ] Notes sur les opérations unitaires
[ ] État de la conduite d'évacuation (Clair, Légèrement restreint, Limité, Obstrué)
[ ] Photo de l'unité intérieure

--- ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES FILTRES ---
[ ] Date du dernier changement de filtre
[ ] Type de filtre (fibre de verre, Plissé, Électrostatique, Autre)
[ ] Taille du filtre (x cm x cm x cm)
[ ] Condition de filtre (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Notes sur la condition de filtrage
[ ] Remplacement du filtre nécessaire ?
 (Oui., Non.)

--- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ---
[ ] Fonctionnement du contacteur de pression (Fonctionnant correctement, Dysfonctionnement, Non testé(e))
[ ] Fonctionnement du contacteur de basse pression (Fonctionnant correctement, dysfonctionnement, Non testé(e)
)
[ ] Pression de déclenchement du pressostat (PSI)
[ ] Basculement d'interrupteur de pression – Pression de déclenchement (PSI)
[ ] État du détecteur de flamme (Propre, Sale/Obstrué, Endommagé(e))
[ ] État du capteur de dégivrage (si applicable) (Présent et fonctionnel, Manquant, Non testé(e)
)

--- INDICATEURS DE PERFORMANCE ---
[ ] Température de l'air soufflé (TAS) (°F)
[ ] Température de retour d'air (TRA) (°F)

[ ] Température extérieure (°F)
[ ] Pression d'aspiration (PSI)

[ ] Pression de la conduite liquide (PSI)

[ ] Ampérage - Unité Intérieure
[ ] Ampérage - Unité extérieure
[ ] Efficacité du système (estimée) (Excellent, Bon., Juste, Pauvre)

--- RECOMMANDATIONS ET RÉPARATIONS ---
[ ] Recommandations de réparation détaillées
[ ] Coût estimé de réparation
[ ] Date de fin de réparation recommandée
[ ] Pièces requises (Cocher toutes les options qui s'appliquent)
 (Filtre, Ceinture, Réfrigérant, Contacteur, Condensateur, Moteur de ventilateur
, Compresseur)
[ ] Informations de contact du sous-traitant (le cas échéant)
[ ] Notes supplémentaires/Commentaires

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/hvac-system-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)