СПИСЪК ЗА ВЪТРЕШНИ БОЯДИСВАНИЯ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ
 ---
[ ] Опишете обхвата на работата.
[ ] Тип стая (дневна, Спалня, Баня, Кухня, коридор, Друг)
[ ] Приблизителна площ
[ ] Определете съществуващото състояние (Поставете отметка на всички приложими опции)
 (Ново строителство
, Предишно боядисано, Наводнения/Водни щети, Мухъл/Плесен, Пукнатини/Отверствия
, Премахване на тапети необходимо)
[ ] Забележете всякакви необичайни особености или притеснения.
[ ] Приложете снимки на съществуващото състояние.

--- ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
 ---
[ ] Опишете съществуващото състояние на повърхността (напр. тапети, вид на съществуваща боя, повреди).
[ ] Идентифицирайте и отстранете всички повърхностни дефекти: (Пукнатини, Ями, Люспеща боя/тапет, Мухъл/Плесен, Петна (вода, дим, мазнина)
, Няма.)
[ ] Ако се нанася запълващ материал, количество (lbs/kg)
[ ] Опишете подробно процедурите за поправка/ремонт, които са следвани.

[ ] Метод за почистване на повърхността:
 (TSP почистване
, Нежен Препарат за Пране, Специализиран почистващ препарат
, Без забележки (Почистване с повърхността)
)
[ ] Брой нанасяния на грунд.

[ ] Вид на грундиращия материал:
 (Маслена основа, Латекс/Водно-базирани, Специален грунд (напр. за блокиране на петна))
[ ] Записвайте всички проблеми, възникнали по време на подготовката на повърхността, и предприетите коригиращи мерки.
[ ] Качете снимки на състоянието на повърхността преди и след подготовката.

--- НАНАСЯНЕ НА БОЯ ---
[ ] Брой на нанесените ръце боя (на повърхност)

[ ] Техника на боядисване (напр. четки, валяк, пръскане) (Четкане, Търкаляне, Пръскане, Друго (моля, уточнете)
)
[ ] Бележки относно кандидатстването (напр. предизвикателства, специфични области, които изискват специално внимание)

[ ] Време за съхнене на боята (Препоръка на производителя) (По-малко от 2 часа, 2-4 часа, 4-6 часа, 6+ часа)
[ ] Температура на околната среда по време на боядисване (°C или °F)
[ ] Температура на повърхността по време на боядисване (°C или °F)

[ ] Подробности за всякакви проблемни области, възникнали по време на приложението, и за тяхното отстраняване.

--- ПОЧИСТВАНЕ И ОГЛЕД СЛЕД БОЯДИСВАНЕ ---
[ ] Проверете за капки и пръски.
 (Стени, Етажи, Подстригване, Тавани, мебели)
[ ] Брой установени зони за корекции.

[ ] Подробно описание на участъците за освежаване и предприетите действия.
[ ] Боята добре ли е? (Да, Не)
[ ] Ако отговорът е „Не“, опишете проблема с боядисването.
[ ] Почистването на боите и материалите приключи ли? (Да, Не)
[ ] Почистените артикули са проверени.
 (Бои в кутии, Четки/Валяци, Предпазни платна, Лента, Кърпи)
[ ] Подпис на изпълнителя (Официално удостоверение за завършеност)

[ ] Дата на проверка и завършване

--- СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОКОЛНА СРЕДА ---
[ ] Необходими лични предпазни средства (Отбележете всички, които са приложими)
 (Защитни очила, Ръкавици, Респиратор
, Предпазни средства за слуха, работни гащеризони)
[ ] Преглед на информационния лист за безопасност (SDS)

[ ] Дебит на вентилация (CFM)

[ ] Метод за обезвреждане на отпадъци (Рециклиране, Обезвреждане на опасни отпадъци, Общи отпадъци
)
[ ] План за ликвидация на разливи
[ ] Последен срок за преглед на обучението по безопасност
[ ] Документ за сертифициране на вентилационната система (ако е приложимо)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/interior-painting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)