LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PEINTURE INTÉRIEURE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION AVANT LA PEINTURE ---
[ ] Définir la portée des travaux
[ ] Type de chambre (Salon, Chambre, Salle de bain, cuisine, Couloir, Autre)
[ ] Superficie approximative
[ ] Identifier l'état existant (Cocher toutes les cases pertinentes)
 (Construction neuve, Déjà peint(e), Dommages des eaux, Moisissure, Fissures/Trous, Dépose de papier peint requise)
[ ] Veuillez noter tout élément inhabituel ou préoccupation.
[ ] Joindre des photos de l'état actuel

--- PRÉPARATION DES SURFACES ---
[ ] Décrire l'état actuel des surfaces (p. ex., papier peint, type de peinture existante, dommages).
[ ] Identifier et corriger les défauts de surface. (Fissures, Le Trou, Peinture écaillée/Papier peint décollé, Moisissure, Taches (eau, fumée, graisse)
, Rien.)
[ ] Si application de pâte à joint, quantité de pâte utilisée (lbs/kg)

[ ] Décrivez les procédures de correction/réparation suivies.

[ ] Méthode de nettoyage de surface utilisée : (Lavage TSP, Lavage doux, Nettoyeur spécialisé
, Aucun (Nettoyage en surface)
)
[ ] Nombre de couches de primaire appliquées.
[ ] Type d'apprêt utilisé : (À base d'huile, Latex/À base d'eau, Primaire spécialisé (par exemple, bloquant les taches))
[ ] Consignez tout problème rencontré lors de la préparation des surfaces et les mesures correctives prises.
[ ] Téléchargez des photos de l'état de la surface avant et après préparation.

--- APPLICATION DE PEINTURE ---
[ ] Nombre de couches de peinture appliquées (par surface)
[ ] Technique de peinture utilisée (par exemple, application au pinceau, au rouleau, pulvérisation) (Brossage, Roulement, La pulvérisation, Autre (préciser)
)
[ ] Observations sur la candidature (par exemple, difficultés rencontrées, domaines nécessitant une attention particulière)
[ ] Temps de séchage (recommandation du fabricant) (Moins de deux heures., 2 à 4 heures, 4 à 6 heures, 6 heures et plus)
[ ] Température ambiante pendant la peinture (°C ou °F)
[ ] Température de surface pendant la peinture (°C ou °F)
[ ] Détails des éventuels problèmes rencontrés lors de l'application et de leur résolution.

--- NETTOYAGE ET INSPECTION POST-PEINTURE ---
[ ] Vérifiez les zones à la présence de gouttes et d'éclaboussures. (Murs, Planchers, Coupe, Plafonds, Meubles)
[ ] Nombre de zones à retoucher identifiées.
[ ] Description détaillée des zones à retoucher et des actions entreprises.
[ ] Finition peinture satisfaisante ? (Oui., Non.)
[ ] Si non, décrivez le problème concernant la finition de la peinture.
[ ] Le nettoyage du matériel de peinture est-il terminé ?
 (Oui., Non.)
[ ] Articles de nettoyage vérifiés (Bidons de peinture, Pinceaux/Rouleaux, Toiles de protection, Ruban adhésif, Chiffons)
[ ] Signature du prestataire (Confirmation de l'achèvement)

[ ] Date d'inspection et d'achèvement

--- CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENVIRONNEMENT ---
[ ] Équipement de protection individuelle requis (cochez toutes les cases applicables) (Lunettes de sécurité, Gants, Ventilateur pulmonaire, Protection auditive, Combinaisons)
[ ] Examen de la fiche de données de sécurité (FDS)
[ ] Débit d'air (CFM)

[ ] Méthode d'élimination des déchets (Le recyclage, Élimination des déchets dangereux, Déchets courants)
[ ] Plan d'intervention en cas de déversement
[ ] Date limite pour l'examen de la formation à la sécurité
[ ] Preuve de certification du système de ventilation (le cas échéant)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/interior-painting-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)