KONSERWACJA POMPY IRYGACYJNEJ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- KONTROLA PRZEDOPERACYJNA ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Pompa pracuje płynnie? (Tak, Nie, Niepewny)
[ ] Zużycie prądu (Pompy elektryczne) - Odczyt zegara
[ ] Obroty silnika (jeśli dotyczy) - Zanotuj odczyt
[ ] Jakiekolwiek nietypowe dźwięki? (Tak, Nie, Niepewny)
[ ] Uwagi dotyczące operacji

--- RUTYNYCZNA KONSERWACJA (COTYGODNIOWA/MIESIĘCZNA) ---
[ ] Godziny pracy silnika/silnika spalinowego (Wykaz)
[ ] Sprawdź poziom oleju (pompy silnika) (OK, Dodać olej, Potrzebuje serwisu)
[ ] Sprawdź poziom wody w obudowie pompy (pompy zanurzeniowe) (Pełny, Niski, Wymagana inspekcja)
[ ] Odczyt manometru (PSI/Bar)
[ ] Jakiekolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje?
[ ] Sprawdź nieszczelności (Pompa, rury, połączenia) (Żaden, Nieznaczny, Główny - Śledzić)
[ ] Data ostatniego czyszczenia filtra

--- SERWIS SEZONOWY (ROCZNY/PRZED/PO SEZONIE) ---
[ ] Data ostatnej usługi sezonowej
[ ] Uwagi/Obserwacje z poprzedniej wizyty
[ ] Liczba godzin pracy pompy (od początku roku)
[ ] Napięcie/Amperaż (Pompy elektryczne)
[ ] Poziom oleju silnikowego (pompy napędzane silnikiem)
[ ] Rodzaj oleju silnikowego użyty (pompy napędzane silnikiem) (SAE 10W-30, SAE 15W-40, Mieszanina syntetyczna, Inne (Określ))
[ ] Zdjęcia części pompy (opcjonalnie)
[ ] Czy zauważono jakieś nietypowe dźwięki lub wibracje?

--- KONSERWACJA SILNIKA/SILNIKA ELEKTRYCZNEGO (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Godziny pracy silnika/silnika elektrycznego (Zarejestruj bieżące)
[ ] Poziom oleju (cale)
[ ] Ciśnienie oleju (PSI)
[ ] Stan oleju (wizualnie) (Czysty, Lekko brudne, Brudny, Bardzo brudne)
[ ] Stan filtra powietrza (Czysty, Lekko brudne, Brudny, Bardzo brudny)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności silnika/silnika elektrycznego
[ ] Ostatnia data płukania płynem chłodzącym/antifryzem

--- KONTROLA WIRNIKA I KORPUSU ---
[ ] Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia łopat wirnika (odłamki, pęknięcia, wygięcia).
[ ] Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia obudowy (pęknięcia, korozja, erozja).
[ ] Grubość łopaty wirnika (Pomiar w najcieńszym miejscu, w mm lub calach).
[ ] Grubość ściany obudowy (Pomiar w reprezentatywnym miejscu, w mm lub calach).
[ ] Obecność zanieczyszczeń/osadów? (Tak, Nie)
[ ] Jeśli obecne są osady lub nagary, opisać ich charakter i lokalizację.
[ ] Stan materiału wirnika? (Doskonały, Dobry, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Stan materiału obudowy? (Świetne, Dzień dobry, Uczciwy, Słaby)

--- SPRAWDZENIA BEZPIECZEŃSTWA ---
[ ] Bariery i osłony bezpieczeństwa nienaruszone? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Czy funkcja awaryjnego zatrzymania działa poprawnie? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Poziom hałasu (dB) - Zapisanie pomiaru
[ ] Podłączenia elektryczne bezpieczne? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Jakiekolwiek zauważone obawy dotyczące bezpieczeństwa?
[ ] Data ostatniego przeglądu bezpieczeństwa

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/irrigation-pump-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)