LISTA KONTROLNA SYSTEMU NAWADNIANIA (MIESIĘCZNA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OGÓLNY PRZEGLĄD SYSTEMU ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji
[ ] Temperatura otoczenia (°F/°C)
[ ] Ogólny stan systemu (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Krótki przegląd stanu systemu
[ ] Lokalizacja systemu

--- KONTROLA I PROGRAMOWANIE ---
[ ] Ostatnia data zaprogramowania
[ ] Godzina rozpoczęcia (Strefa 1)

[ ] Czas trwania (Strefa 1 – Minuty)

[ ] Czy zastosowano ustawienia cyklu i namaczania? (Tak, Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące zmian w programie (jeśli dotyczy).
[ ] Czy czujnik deszczu działa?
 (Tak., Nie., Brak danych.
)
[ ] Ustawienie czułości czujnika deszczu

--- ŹRÓDŁO WODY I CIŚNIENIE ---
[ ] Ciśnienie wody (PSI) – przy kolektorze
[ ] Przepływ wody (GPM) – zaobserwowano
[ ] Źródło wody (Woda miejska, No cóż, Woda przetworzona, Inne (określ)
)
[ ] Komentarze dotyczące źródła wody / ciśnienia
[ ] Data testu zawrotu hydraulicznego (W ciągu ostatniego roku, Ponad rok temu, N/A
)

--- GŁOWICE NATRYSKOWE I DYSZE ---
[ ] Stan głowic natryskowych (na strefę – rejestruj dla każdej)
 (Dobrze - brak problemów, Złamane/Brakujące, Niezgodny, Zablokowany, Nieszczelność)
[ ] Zasięg strumienia (stopy - reprezentatywna próbka)

[ ] Wzór strumienia zraszacza (stopnie – próbka reprezentatywna)

[ ] Uwagi dotyczące wydajności dysz (np. nierównomierny rozkład, wielkość kropli)

[ ] Stan podwyższenia (Dobrze., Pęknięty/Złamany, Nieszczelność)
[ ] Ślady uszkodzeń (np. wandalizm, kolizja pojazdowa) (Żaden.
, Drobne uszkodzenia, Znaczące szkody)

--- PODLEWANIE KROPELKOWE (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Ogólny stan linii kroplującej (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi, Wymaga wymiany.)
[ ] Liczba zatkanych dysz
[ ] Warunek filtra (jeśli dotyczy) (Czysty, Trochę brudny, Brudny - Wymaga sprzątania, Zablokowane - Wymaga wymiany)
[ ] Opis zaobserwowanych problemów z emiterami
[ ] Ciśnienie przy kroplowniku (PSI)
[ ] Sygnały obecności korzeni?
 (Tak., Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności emitera (np. obserwacje dotyczące przepływu)

--- ZAWORY I ARMATURA ---
[ ] Operacja Zawór 1 (Strefa X) (Działanie zgodne z przeznaczeniem, Zacinający/Trudno otwierający się, Nie otwieranie, Nieszczelność)
[ ] Operacja Ventil 2 (Strefa Y) (Działanie zgodne z przeznaczeniem, Zacięte/Trudno się otwierające, Nie otwieranie.
, Nieszczelność)
[ ] Odczyt manometru (PSI)
[ ] Uwagi dotyczące stanu zaworów lub złączek (np. korozja, pęknięcia)
[ ] Widoczne uszkodzenia osprzętu? (Tak, Nie.)
[ ] Jeśli tak, opisz uszkodzenia okuć.

--- NIESZCZELNOŚCI I ODPŁYWY ---
[ ] Ciśnienie wody (PSI)
[ ] Obserwowano widoczne wycieki? (Tak., Nie, Niewiadomego.
)
[ ] Opis lokalizacji wycieku (jeśli wycieki zostały zaobserwowane)
[ ] Szacunkowa strata wody (galony – jeśli zaobserwowano wycieki)
[ ] Problemy z drenażem? (Zastana woda, Nadmierny spływ, Brak problemów z odpływem.
, Niepewny)
[ ] Opis problemu z odpływem (jeśli zaobserwowano problemy)

--- BEZPIECZEŃSTWO I ESTETYKA ---
[ ] Czy występują jakiekolwiek odsłonięte przewody lub zagrożenia elektryczne? (Tak – Udokumentowano, Nie.)
[ ] Czy występują jakieś zagrożenia potknięcia (np. luźne głowice zraszaczy, węże)? (Tak - Udokumentowano, Nie.)
[ ] Szacunkowa wysokość zarośnięcia (w calach)
[ ] Opisz wszelkie problemy estetyczne (np. odbarwienia, nierówne wzory natryskowe).
[ ] Lokalizacja wszelkich potencjalnych zagrożeń.
[ ] Dołącz zdjęcia wszelkich obaw dotyczących bezpieczeństwa lub wyglądu.

--- DOKUMENTACJA I NOTATKI ---
[ ] Data kontroli

[ ] Godzina rozpoczęcia inspekcji
[ ] Inspektor Nazwisko
[ ] Podsumowanie wyników
[ ] Ciśnienie wody (PSI)

[ ] Wykonane czynności serwisowe
[ ] Status działania systemu (Operacyjny, Drobne problemy, Główne problemy, Wyłączone)
[ ] Zdjęcia/Dokumentacja (opcjonalnie)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/irrigation-system-inspection-checklist-monthly
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)