LISTE DE VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ ET DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS GNL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- CONTRÔLES PRÉOPÉRATOIRES
 ---
[ ] Date de lancement prévue
[ ] Heure de démarrage programmée
[ ] Température ambiante (Celsius)

[ ] Vitesse du vent (m/s)
[ ] Conditions météorologiques (Clair, Nuageux, Pluie, Brouillard, Neige)
[ ] Notes de vérification avant le lancement
[ ] Signature de l'opérateur – Vérification avant démarrage

--- INSPECTIONS DE CUVES ET DE RÉSERVOIRS ---
[ ] Épaisseur de la paroi du réservoir (mm)
[ ] Pression du réservoir (kPa)

[ ] Observations sur la corrosion
[ ] Notes sur les fissures ou défauts de soudure
[ ] État du niveau (Fonctionnel(le), Dysfonctionnement, Nécessite un étalonnage)
[ ] Photos d'inspection des réservoirs
[ ] Date du dernier contrôle interne
[ ] Type de matériau du récipient (Acier au carbone, Acier inoxydable, Autre)

--- INTÉGRITÉ DES CANALISATIONS ---
[ ] Pression d'exploitation du pipeline (PSI)

[ ] Épaisseur de la paroi du pipeline (pouces)
[ ] Type de matériau du pipeline (Acier au carbone, Acier inoxydable, Autre)
[ ] Date de la dernière inspection interne
[ ] Heure de début de l'inspection
[ ] Taux de corrosion (mm/an)
[ ] Fréquence de pigging (mois)
 (Tous les 1 à 3 mois., Tous les 3 à 6 mois., Tous les 6 à 12 mois, Supérieur à 12 mois)
[ ] Coordonnées GPS du lieu d'inspection

--- SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE ---
[ ] Niveau de remplissage du réservoir d'eau d'incendie (gallons)

[ ] État de la pompe à incendie (Opérationnel
, Nécessite un entretien, Hors service)
[ ] Date du dernier contrôle des extincteurs
[ ] État de la vanne du système d'arrosage (Ouvert
, Fermé(e), Partiellement ouvert
)
[ ] Pression des lances à incendie (PSI)

[ ] État du tableau de commande incendie (Normal, Défaut, Test)
[ ] Observations/Commentaires concernant les systèmes de protection incendie

--- DÉTECTION ET SURVEILLANCE DES GAZ ---
[ ] Concentration de méthane (ppm)
[ ] Concentration de sulfure d'hydrogène (ppm)

[ ] Température ambiante (°C)
[ ] État de l'étalonnage du détecteur
 (Calibré, Nécessite un étalonnage, Hors service
)
[ ] Date du dernier étalonnage
[ ] Temps de lecture
[ ] Emplacement(s) du détecteur vérifié(s) (Prairie de stockage, Quai de chargement, Salle de contrôle, Points d'accès au pipeline)
[ ] Notes concernant les dysfonctionnements/alarmes des détecteurs

--- SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
 ---
[ ] Mesure de tension (Phase A)
[ ] Mesure de tension (Phase B)
[ ] Mesure de tension (Phase C)

[ ] État du système de mise à la terre (Excellent, Bien., Juste, Pauvre)
[ ] Dangers potentiels observés (Câblage apparent, Isolation endommagée, Connexions ténues, Manque d'ancrage, Équipement en surchauffe, Aucun n'a été observé.)
[ ] Observations sur l'état des équipements électriques
[ ] Date du dernier contrôle électrique
[ ] Signature de l'inspecteur

--- SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ---
[ ] Hauteur du clôture de périmètre (mètres)

[ ] État du système de vidéosurveillance (Opérationnel
, Dégradé
, Hors service)
[ ] Points de contrôle vérifiés (Porte principale, Entrée de service, Quai de chargement
, Bâtiment administratif)
[ ] Date du dernier test du système de détection d'intrusion
[ ] Heure de début de la ronde de sécurité
[ ] Emplacement de la salle de contrôle de sécurité

--- FORMATION ET COMPÉTENCES DU PERSONNEL ---
[ ] Dernière date de formation aux matières dangereuses (Au cours des 6 derniers mois, Au cours des 12 derniers mois, Plus de 12 mois, Non requis.)
[ ] Date du dernier exercice de réponse aux situations d'urgence
[ ] Nombre d'heures de formation à la manutention du GNL
[ ] Certifications pertinentes (FFOS 10, Formation OSHA 30, Premiers secours / RCR
, Entrée dans un espace clos
, HAZWOPER)
[ ] Signature de stagiaire
[ ] Lacunes de formation constatées (le cas échéant)

--- CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE ---
[ ] Date du dernier relevé des émissions
[ ] Niveaux d'émission de méthane (ppm)
[ ] Statut du plan de prévention des déversements (À jour, À examiner
, Dépassé)
[ ] Résumé des audits environnementaux récents
[ ] Rapports de suivi environnemental
[ ] Conformité au plan de gestion des déchets (Conforme, Écart mineur, Écart significatif)

--- CONTRÔLES POST-OPÉRATOIRES ---
[ ] Heure de fin d'arrêt
[ ] Pression finale du réservoir (psi)
[ ] Tous les systèmes vérifiés hors ligne ? (Oui, Non.)
[ ] Date de la dernière interruption
[ ] Anomalies/Observations Pendant l'Arrêt
[ ] Signature de l'opérateur (Confirmation d'arrêt)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/lng-facility-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)