LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GNL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VERIFICAÇÕES PRÉ-OPERACIONAIS ---
[ ] Data prevista para o início das atividades
[ ] Hora Agendada para o Início
[ ] Temperatura ambiente (em graus Celsius)
[ ] Velocidade do vento (m/s)
[ ] Condições meteorológicas (Claro, Nublado., Chuva, Névoa, Neve)
[ ] Notas da Revisão da Lista de Verificação Pré-Início de Operações
[ ] Assinatura do operador – Verificação pré-inicialização

--- INSPEÇÕES DE TANQUES E VASOS DE PRESSÃO ---
[ ] Espessura da parede do tanque (mm)
[ ] Pressão no tanque (kPa)
[ ] Observações sobre a corrosão
[ ] Notas sobre fissuras ou defeitos de soldadura
[ ] Estado do Indicador de Nível (Funcional, Com mau funcionamento / Defeituoso, Necessita de calibração.)
[ ] Fotografias da Inspeção dos Tanques
[ ] Data da última inspeção interna.
[ ] Tipo de material do recipiente (Aço carbono, Aço inoxidável, Outros)

--- INTEGRIDADE DO OLEODUTO ---
[ ] Pressão de Operação do Oleoduto (PSI)
[ ] Espessura da parede do oleoduto (em polegadas)
[ ] Tipo de material da tubulação (Aço carbono, Aço inoxidável, Outros)
[ ] Data da última inspeção interna
[ ] Hora de início da inspeção
[ ] Taxa de corrosão (mm/ano)
[ ] Frequência da limpeza com dispositivo de limpeza (em meses) (A cada 1 a 3 meses., A cada 3 a 6 meses., A cada 6 a 12 meses., Com duração superior a 12 meses.)
[ ] Coordenadas GPS do local de inspeção

--- SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS ---
[ ] Nível do Reservatório de Água para Combate a Incêndios (em galões)
[ ] Estado da Bomba de Incêndio (Operacional, Requer manutenção., Fora de serviço.)
[ ] Última data de inspeção do extintor de incêndio.
[ ] Estado da Válvula do Sistema de Aspersão (Abrir, Fechado, Parcialmente aberto.)
[ ] Pressão da mangueira de combate a incêndios (PSI)
[ ] Estado do Painel de Alarme de Incêndio (Normal, Defeito, Testes)
[ ] Comentários/Observações Relativas aos Sistemas de Proteção contra Incêndio

--- DETECÇÃO E MONITORAMENTO DE GASES ---
[ ] Concentração de metano (ppm)
[ ] Concentração de Sulfeto de Hidrogênio (ppm)
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Estado do Calibramento do Detector (Calibrado, Necessita de calibração., Fora de serviço.)
[ ] Última data de calibração
[ ] Tempo de leitura
[ ] Localização(ões) do detetor verificada(s) (Parque de tanques, Zona de Carga e Descarga, Sala de Controle, Pontos de Acesso ao Oleoduto)
[ ] Anotações sobre o mau funcionamento/alarme do detetor

--- SEGURANÇA ELÉTRICA ---
[ ] Leitura da tensão (fase A)
[ ] Leitura da tensão (fase B)
[ ] Leitura da tensão (fase C)
[ ] Condição do sistema de aterramento (Excelente, Bom., Justo; claro; feira., Pobre)
[ ] Riscos Potenciais Identificados (Fiação exposta, Isolamento danificado, Ligações Soltas, Falta de aterramento., Equipamentos com superaquecimento, Nenhum observado.)
[ ] Observações sobre o estado do equipamento elétrico
[ ] Data da última inspeção elétrica
[ ] Assinatura do Inspetor

--- SISTEMAS DE SEGURANÇA ---
[ ] Altura da cerca perimetral (metros)
[ ] Estado do sistema de videovigilância (Operacional, Degradado, Fora de operação / Inativo)
[ ] Pontos de controlo de acesso verificados. (Portão Principal, Entrada de Serviço, Zona de Carga e Descarga, Edifício Administrativo)
[ ] Data do último teste do Sistema de Detecção de Intrusões
[ ] Horário de início da ronda de segurança
[ ] Localização da Sala de Controlo de Segurança

--- FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL ---
[ ] Data da última formação em manuseio de materiais perigosos. (Nos últimos 6 meses, Nos últimos 12 meses, Mais de 12 meses., Não é necessário.)
[ ] Data da última simulação de resposta a emergências
[ ] Número de horas de formação em manuseamento de GNL
[ ] Certificações relevantes (OSHA 10, OSHA 30, Primeiros Socorros/Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), Entrada em Espaços Confinados, HAZWOPER)
[ ] Assinatura do estagiário
[ ] Deficiências identificadas na formação (se existirem)

--- CUMPRIMENTO DAS NORMAS AMBIENTAIS ---
[ ] Data da última monitorização de emissões
[ ] Níveis de emissão de metano (ppm)
[ ] Estado do Plano de Prevenção de Derramamentos (Atualizado., Necessita de revisão., Desatualizado)
[ ] Resumo das Auditorias Ambientais Mais Recentes
[ ] Relatórios de Monitoramento Ambiental
[ ] Cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos (Em conformidade., Desvio menor, Desvio Significativo)

--- VERIFICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS ---
[ ] Tempo de Conclusão do Desligamento
[ ] Pressão final no tanque (psia)
[ ] Todos os sistemas foram verificados e estão offline? (Sim, Não)
[ ] Data do último desligamento.
[ ] Anomalias/Observações Durante o Encerramento
[ ] Assinatura do Operador (Confirmação do Desligamento)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/lng-facility-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)