ENTRETIEN DES PORTES DE QUAI DE CHARGEMENT

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE QUOTIDIENNE ---
[ ] État de la porte - Général
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À réparer)
[ ] Dommages visibles ? (Oui, Non.)
[ ] Décrivez les dommages constatés (le cas échéant).
[ ] Joints de portes - État (Bien, Juste, Pauvre, Manquant/Endommagé)
[ ] Température approximative (pour l'évaluation de l'étanchéité de la porte)
[ ] Rideau de sécurité (si équipé) – Fonctionnement ? (Oui, Non., Non équipé.
)
[ ] Notes additionnelles/Observations

--- TESTS FONCTIONNELS MENSUELS ---
[ ] Vitesse de cycle de la porte (secondes)

[ ] Heure d'ouverture de la porte (secondes)
[ ] Temps de fermeture de la porte (secondes)

[ ] Niveau sonore de fonctionnement de la porte (Normal, Légèrement surélevé, Excessif, Inhabituel)
[ ] Intégrité de l'étanchéité de la porte (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Fonctionnement du dispositif de sécurité à inversion (Fonctionnel
, Nécessite un ajustement, Non fonctionnel.)
[ ] Observations inhabituelles constatées pendant les tests.
[ ] Date du test fonctionnel
[ ] Signature du technicien

--- LUBRIFICATION ET NETTOYAGE TRIMESTRIELS ---
[ ] Décrivez la méthode de nettoyage utilisée (par exemple, eau savonneuse, dégraissant).
[ ] Prenez note de tout débris ou accumulation observés lors du nettoyage.
[ ] Type de lubrifiant utilisé : (Lubrifiant silicone, Graisse au lithium, Lubrifiant sec, Autre (préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Quantité de lubrifiant utilisée (par exemple, onces, grammes)
[ ] Zones spécifiques lubrifiées (par exemple, les charnières, les rouleaux, les ressorts)
[ ] Nombre de points de pivot lubrifiés
[ ] Notez toute résistance ou bruit inhabituel lors de la lubrification.

--- INSPECTION COMPLÈTE ANNUELLE ---
[ ] Nombre de cycles de porte (année précédente)

[ ] Vitesse d'ouverture de la porte (ft/sec)

[ ] Vitesse de fermeture (ft/sec)
[ ] Fonctionnement des portes (global)
 (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Notes détaillées sur l'état (Indiquer tout bruit, mouvement ou signe d'usure inhabituel)
[ ] Photos de la porte et des éléments (Télécharger les images pertinentes)

[ ] Fonctionnement des capteurs photoélectriques (Entièrement fonctionnel
, Partiellement fonctionnel, Non fonctionnel.
)
[ ] Date du dernier contrôle/remplacement des ressorts/câbles
[ ] Recommandations pour l'entretien ou la réparation futurs
[ ] Signature du technicien

--- CONTRÔLE DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ---
[ ] État du rideau lumineux ?
 (Fonctionnel
, Dysfonctionnel - Nécessite une réparation, Déconnecté
)
[ ] Statut du dispositif de contrôle de présence ?
 (Fonctionnel
, Dysfonctionnement - Nécessite une réparation, Déconnecté
)
[ ] État du dispositif d'avertissement sonore (klaxon/signal) ? (Fonctionnel
, Dysfonctionnement – Nécessite une réparation, Déconnecté
)
[ ] Alignement du faisceau de rideau lumineux (distance en mm)
[ ] Fonctionnalité du bouton d'arrêt d'urgence ?
 (Fonctionnel
, Nécessite une réparation, Déconnecté
)
[ ] Des dangers potentiels ou des comportements inhabituels ont-ils été observés ?
[ ] Date de la dernière inspection des équipements de sécurité

--- DOCUMENTATION ET ARCHIVES ---
[ ] Date de la dernière inspection
[ ] Numéro d'identification de l'inspecteur
[ ] Synthèse des résultats et actions entreprises
[ ] Type de prochain entretien prévu (Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuel(le)
, Trimestriellement, Annuellement)
[ ] Date du prochain contrôle prévu
[ ] Téléverser des photos/documents justificatifs (facultatif)

[ ] Prestataire de maintenance (si applicable)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/logistics/loading-dock-door-maintenance
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)