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--- INSPEÇÃO VISUAL DIÁRIA ---
[ ] Estado da porta – Geral (Excelente, Bom., Justo; razoável., Ruim, Necessita de reparação.)
[ ] Danos visíveis? (Sim, Não)
[ ] Descreva quaisquer danos observados (se aplicável).
[ ] Vedantes das portas – Condição (Bom., Justo, imparcial., Ruim, Em falta/Danificado)
[ ] Temperatura aproximada (para avaliação da vedação da porta)
[ ] Cortina de segurança com luz (se instalada) – Está a funcionar? (Sim, Não, Não equipado.)
[ ] Notas/Observações adicionais

--- TESTES FUNCIONAIS MENSAIS ---
[ ] Velocidade de abertura e fecho da porta (em segundos)
[ ] Tempo de abertura da porta (segundos)
[ ] Tempo de fechamento da porta (em segundos)
[ ] Nível de ruído durante o funcionamento da porta. (Normal, Ligeiramente acima do normal., Exagerado, Incomum)
[ ] Integridade da vedação da porta (Excelente, Bom., Justo/a, Ruim)
[ ] Funcionalidade do Mecanismo de Inversão de Segurança (Funcional, Necessita de ajustes., Não funcional)
[ ] Quaisquer observações incomuns durante os testes.
[ ] Data do Teste Funcional
[ ] Assinatura do Técnico

--- LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA TRIMESTRAL ---
[ ] Descreva o método de limpeza utilizado (por exemplo, água e sabão, desengordurante).
[ ] Registe qualquer resíduo ou acumulação de sujidade que for detetado durante a limpeza.
[ ] Tipo de Lubrificante Utilizado: (Spray de silicone, Graxa de lítio, Lubrificante seco, Outro (especifique no campo de texto longo).)
[ ] Quantidade de lubrificante utilizada (por exemplo, em onças ou gramas)
[ ] Áreas específicas lubrificadas (por exemplo, dobradiças, roletes, molas)
[ ] Número de pontos de articulação lubrificados.
[ ] Anote qualquer resistência ou ruído incomum durante a lubrificação.

--- INSPEÇÃO ANUAL ABRANGENTE ---
[ ] Número total de acessos (último ano)
[ ] Velocidade de abertura da porta (pés/segundo)
[ ] Velocidade de fechamento da porta (pés/segundo)
[ ] Funcionamento da Porta (em Geral) (Excelente, Bom., Justo, imparcial., Ruim)
[ ] Notas detalhadas sobre o estado do equipamento (incluir quaisquer ruídos, movimentos ou sinais de desgaste incomuns).
[ ] Fotos da porta e dos seus componentes (Carregue as imagens relevantes)
[ ] Funcionalidade do Sensor Fotoelétrico (Totalmente funcional, Parcialmente funcional, Não funcional.)
[ ] Data da última inspeção/substituição de molas/cabos
[ ] Recomendações para Manutenções ou Reparos Futuros
[ ] Assinatura do Técnico

--- VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ---
[ ] Estado da Barreira de Luz? (Funcional, Com defeito – Necessita de reparação., Desconectado)
[ ] Estado do Dispositivo de Controlo de Presença (DCP)? (Funcional, Com defeito – Necessita de reparação., Desconectado)
[ ] Qual o estado do dispositivo de aviso sonoro (buzina/sinal)? (Funcional, Com mau funcionamento — necessita de reparação., Desconectado)
[ ] Alinhamento do feixe da barreira de luz (distância em mm)
[ ] Funcionalidade do botão de paragem de emergência? (Funcional, Requer Reparação, Desconectado)
[ ] Foram observados quaisquer riscos de segurança ou comportamentos incomuns?
[ ] Data da última inspeção dos equipamentos de segurança.

--- DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS ---
[ ] Data da Última Inspeção
[ ] Número de identificação do inspetor.
[ ] Resumo das conclusões e das ações implementadas.
[ ] Próximo tipo de programação de manutenção (Diário, Semanal, Mensal, Trimestral, Anualmente)
[ ] Próxima data agendada para a inspeção
[ ] Carregar fotos/documentos de suporte (opcional)
[ ] Fornecedor de serviços de manutenção (se aplicável)

--- END OF TEMPLATE ---
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