ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ/ТАГИРАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТ И ОЦЕНКА НА РИСКА ---
[ ] Опишете конкретното земеделско оборудване/система, което трябва да бъде поддържано.
[ ] Идентифицирайте потенциални източници на енергия (отбелязвайте всички, които се отнасят): (Електрически (напр. 220V, 480V), Хдравличен налягане, Пневматично налягане, Механични (напр. махови колела, зъбни колела), Гравитационен потенциал (например, конвейери), Съхранена химическа енергия (напр. пропан, тороч), Други (Уточните в ДЪЛГ_ТЕКСТ))
[ ] Ако беше избрано „Друг“ източник на енергия, моля, уточнете:
[ ] Максимално хидравлично налягане (PSI):
[ ] Максимално пневматично налягане (PSI):
[ ] Напрежение (Волтове):
[ ] Опишете какви и да са необичайни или неявни опасности, свързани с това оборудване.
[ ] Оценка на нивото на риск (Въз основа на тежестта и вероятността): (Ниско, Умерен, Висок)
[ ] Документирайте какви контролни мерки са въведени за намаляване на риска (напр. физически бариери, огради).
[ ] Местоположение на оборудването, което се оценява

--- СПЕЦИФИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБОРУДВАНЕ ---
[ ] Процедура за блокиране на PTO на трактор
[ ] Процедура за спиране и блокиране на двигателя на комбайн
[ ] Процедура за изключване и етикетиране на помпата на разпръсквачка
[ ] Процедура за изключване на помпата за напояване (Дизелова или електрическа)
[ ] Процедура за изключване/поставяне на етикет при зърненисач
[ ] Двигателни обороти в мин/минута преди спиране (за проверка)
[ ] Метод на изолиране на хидравлична система (Закриване на вентил, Преливане на линии, Други (Уточнете))

--- ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ/МАРКИРАНЕ ---
[ ] Използвани типове енергийни изолационни устройства: (Разкъсващ превключвател, Защитен прекъсвач, Клапан (хидравличен/пневматичен), Клапан (Електрическо управление), Скоростна кутия/Сцепление, Други - Укажете в ДЪЛГ_ТЕКСТ)
[ ] Конкретни подробности относно прилагането на устройство за заключване/тагване (напр. конкретен тип заключване, положение на вентила):
[ ] Брой изпратени устройства за блокиране:
[ ] Позициониране на устройството за заключване: (Директно на устройство за изолация на енергия, На Hasp/Lockbox, Друго - Уточните в ДЪЛГ ЕКСТ)
[ ] Опишете как устройството за блокиране е закрепяно и предотвратява непреднамерен отпускане:
[ ] Кое от следните се прилага към енергийно изолиращото устройство? (Заключ, Етикет, Клюшеве, Приложени процедури за намаляване на кръвта)
[ ] Състояние на етикета: (Нов, Използван (Повторно използваем), Повредено - Заменете)
[ ] Има ли някакви специфични съображения за тази конкретна блокировка?

--- ПРОВЕРКА НА ИЗОЛАЦИЯТА ---
[ ] Опишете метода, използван за верификация на нулево енергийно състояние (напр. изпитване на напрежение, визуална инспекция, показания на манометър).
[ ] Измерване на напрежението след изключване (ако е приложимо).
[ ] Четени налягане след изключване (ако е приложимо - PSI, kPa и др.).
[ ] Машината/оборудването беше преместено или пуснато в експлоатация по време на верификацията? (Да, Не)
[ ] Какви верификационни стъпки бяха предприети? (Визуална инспекция на точките на изолиране, Измерване на напрежение, Показание на манометър, Проверка на звука (напр. слушане за остатъчна мощност), Други (уточните))
[ ] Ако в предишният елемент е избрано „Други“, моля, посочете метода на верификация.
[ ] Време на потвърждение на изолирането
[ ] Беше ли изолацията успешна? (Да, Не)
[ ] Ако изолирането не е било успешно, описвайте предприемите корекционни действия.
[ ] Подпис на верификатора

--- ОБУЧЕНИЕ И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ---
[ ] Дата на първоначално обучение
[ ] Дата на преосмислително обучение
[ ] Преминати часове на обучение
[ ] Теми, покрити в обучението (Изберете всички, които се отнасят) (Общи принципи на изключването на енергията (LOTO), Процедури специфични за оборудването, Група LOTO, Подразяващо ли си: процедура Lockout/Tagout за изричник?, Идентифициране на опасности, Приложение на устройство за заключване)
[ ] Статус на упълномощен служител (Упълномощен, Не е разрешено)
[ ] Име и квалификация на треньора
[ ] Сертификат/Документация за обучение (По избор)
[ ] Подпис на служителя
[ ] Подпис на ръководителя

--- ПЕРИОДИЧЕН ОСМОТРЕН И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА LOTO ---
[ ] Дата на послетна проверка
[ ] Провеждане от (Роля) (Упълномощен служител, Персонал по безопасност, Технически персонал)
[ ] Брой инспектирани устройства за заключване
[ ] Състояние на устройства за изключване (Изберете всички, които се отнасят) (Неутрален, Увредено, Липсващ, Еродиран, Работещо правилно, Не работи правилно)
[ ] Забележки за състояние на устройството за блокиране/Необходими ремонти
[ ] Състояние на етикета (Напълно запазен, Избледнял, Липсва, Повреден)
[ ] Брой верифицирани тагове
[ ] Следваната дата на инспекция
[ ] Подпис на инспектор

--- ПРОЦЕДУРИ ЗА ГРУПОВО ОТКЛЮЧВАНЕ/ТАГИРАНЕ ---
[ ] Причина за групово изключване/таговане
[ ] Участващ обучен персонал (Изберете всички, които се отнасят) (Механик, Електрик, Оператор, Надместник по поддръжка, Други (Посочете по-долу))
[ ] Ако е избрано „Други“ по-горе, моля, уточнете:
[ ] Брой приложени замъсълки/етикети
[ ] Тип устройство за блокиране (Основен) (Ключодържател, Заключване на вентил за балон, Кюлисиращи застежки, Изключване на прекъсчвателя, Други (Уточнете по-долу))
[ ] Ако сте избрали „Други“ по-горе, моля, уточнете:
[ ] Дата на групово спиране
[ ] Време за започване на групово изключване
[ ] Подпис на лицето, което извършва първоначалното заключване (Лице 1)
[ ] Подпис на второ лице, което се отстрани (Лице 2)

--- ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ/ТАГВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ---
[ ] Завършване на инструктаж по LOTO за изпълнителя (Завършен, Не е завършено)
[ ] Проверка от Изпълнителя на Процедури за Локуване/Тагване (LOTO) за Конкретната Област
[ ] Работник на Подрижник Номер, Участващ в LOTO
[ ] Упълномощаване на Подрядчик за Изпълнение на LOTO (Упълномощен, Не е разрешено)
[ ] Описание на плана за комуникация между персонала на обекта и изпълнителя относно LOTO
[ ] Разрешение за LOTO на изпълнителя (ако е приложимо)
[ ] Използвани ли са LOTO устройства от изричника? (Да, Не)

--- ПРОЦЕДУРИ ЗА СМЯНА НА ВАХТАТА ---
[ ] Време за започване на смяната:
[ ] Време на края на сменната вахта:
[ ] Кратко резюме на текущия статус на изключване/таговане (изходяща смяна):
[ ] Специфично оборудване, което в момента е изключено/тагнирано:
[ ] Източници на енергия, които в момента са изолирани (отбележете всички, които се отнасят): (Електрически, Хдравличен, Пневматичен, Механичен, Гравитация, Термичен)
[ ] Проверено ли е състоянието на блокиране/тагване от персонала на влизащата смяна? (Да, Не)
[ ] Име на персонала, влизащ в смяната, който удостоверява изключването/тагването:
[ ] Подпис на персонала, влизащ в смената, който удостоверява изключването/маркирането:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/lockout-tagout-procedures
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)