SPERR-/KENNZEICHNUNGSVERFAHREN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- GEFAHRENIDENTIFIZIERUNG UND RISIKOBEWERTUNG ---
[ ] Beschreiben Sie die spezifische landwirtschaftliche Ausrüstung/das System, das gewartet werden soll.
[ ] Potenzielle Energiequellen identifizieren (alle zutreffenden auswählen): (Elektrisch (z. B. 220V, 480V), Hydraulischer Druck, Pneumatischer Druck, Mechanisch (z. B. Schwungräder, Zahnräder), Gravitationspotential (z. B. Förderbänder), Gespeicherte chemische Energie (z. B. Propan, Dünger), Sonstiges (Bitte in LONG_TEXT spezifizieren))
[ ] Falls als Energiequelle „Sonstiges“ ausgewählt wurde, geben Sie bitte an:
[ ] Maximaler Hydraulikdruck (PSI):
[ ] Maximaler pneumatischer Druck (PSI):
[ ] Spannung (Volt):
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche oder nicht offensichtliche Gefahren, die mit dieser Ausrüstung verbunden sind.
[ ] Risikobewertung (Basierend auf Schweregrad und Wahrscheinlichkeit): (Niedrig, Mäßig, Hoch)
[ ] Dokumentieren Sie alle umgesetzten Kontrollmaßnahmen zur Risikominderung (z. B. physische Barrieren, Schutzvorrichtungen).
[ ] Standort der zu bewertenden Ausrüstung

--- GERÄTESPEZIFISCHE VERFAHREN ---
[ ] Verfahren zur Verriegelung der PTO eines Traktors
[ ] Verfahren zur Stilllegung und Sperrung des Mähdreschermotors
[ ] Vorgehensweise bei der Sperrung und Kennzeichnung der Sprühpumpen
[ ] Verfahren zur Sperrung der Bewässerungspumpe (Diesel oder elektrisch)
[ ] Verfahren zur Sperrung/Kennzeichnung des Getreidetrockners
[ ] Motordrehzahl vor Abschaltung (zur Überprüfung)
[ ] Hydrauliksystem-Isolationsmethode (Ventilschluss, Linienausbluten, Sonstige (Angabe))

--- ANWENDUNG VON SPERR-/KENNZEICHNUNGSVORRICHTUNGEN ---
[ ] Verwendete Energieisoliervorrichtungstypen: (Trennschalter, Leistungsschalter, Ventil (Hydraulik/Pneumatik), Ventil (elektrische Steuerung), Getriebe/Kupplung, Sonstiges – In LONG_TEXT spezifizieren)
[ ] Spezifische Details zur Anwendung von Lockout/Tagout-Vorrichtungen (z. B. spezifischer Schlösser-Typ, Ventilposition):
[ ] Anzahl der angebrachten Sperrvorrichtungen:
[ ] Platzierung des Wartungszugriffsbauteils (Direkt am Energietrennvorrichtung, Auf Hasp/Schlossbox, Sonstiges – Im LONG_TEXT spezifizieren)
[ ] Beschreiben Sie, wie das Verriegelungsgerät gesichert ist und eine unbeabsichtigte Freigabe verhindert:
[ ] Welches der folgenden wird am Energieisoliergerät angewandt? (Schloss, Tag, Blechbügel, Bleed-Down-Verfahren angewendet)
[ ] Wetterlage: (Neu, Gebraucht (Wiederverwendbar), Beschädigt - Ersetzen)
[ ] Gibt es besondere Überlegungen für diesen speziellen Sperrfall?

--- ÜBERPRÜFUNG DER ISOLATION ---
[ ] Beschreiben Sie die Methode zur Überprüfung des Nullenergiezustands (z. B. Spannungsprüfung, Sichtkontrolle, Manometerwerte).
[ ] Spannungsablesung nach dem Ausschalten (falls zutreffend).
[ ] Druckmessung nach der Wartung (falls zutreffend – PSI, kPa usw.).
[ ] Was wurde während der Überprüfung von der Maschine/dem Gerät bewegt oder in Betrieb genommen? (Ja, Nein)
[ ] Welche Verifizierungsschritte wurden durchgeführt? (Visuelle Inspektion der Isolationspunkte, Spannungstestung, Manometerwert, Funktionstest (z. B. Überprüfung des Reststroms), Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Falls in dem vorherigen Element „Sonstige“ ausgewählt wurde, geben Sie bitte die Verifizierungsmethode an.
[ ] Zeitpunkt der Isolationsüberprüfung
[ ] War Isolation erfolgreich? (Ja, Nein)
[ ] Wenn die Isolation nicht erfolgreich war, beschreiben Sie die ergriffene Korrekturmaßnahme.
[ ] Unterschrift des Verifizierers

--- MITARBEITERSCHULUNG & AUTORISIERUNG ---
[ ] Ursprüngliches Trainingsdatum
[ ] Datum der Auffrischungsschulung
[ ] Abgeschlossene Trainingsstunden
[ ] Behandelte Trainingsinhalte (Alle zutreffenden auswählen) (Allgemeine LOTO-Grundsätze, Gerätespezifische Vorgehensweisen, Gruppe LOTO, Auftragnehmer LOTO, Gefahrenidentifizierung, Anwendung des Sperrbauteils)
[ ] Autorisierter Mitarbeiterstatus (Autorisiert, Nicht autorisiert)
[ ] Name und Qualifikationen des Trainers
[ ] Trainingszertifikat/Dokumentation (Optional)
[ ] Unterschrift des Mitarbeiters
[ ] Unterschrift des Vorgesetzten

--- PERIODISCHE INSPEKTION UND WARTUNG VON LOTO-AUSRÜSTUNG ---
[ ] Datum der letzten Inspektion
[ ] Prüfung durchgeführt von (Funktion) (Autorisierter Mitarbeiter, Sicherheitspersonal, Wartungsmitarbeiter)
[ ] Anzahl der inspizierten Sperrvorrichtungen
[ ] Zustand der Schutzeinrichtungen (Alle zutreffenden auswählen) (Unversehrt, Beschädigt, Vermisst, Korrodiert, Einwandfrei funktionieren, Funktioniert nicht richtig)
[ ] Hinweise zum Zustand des Sperrvorrichtung/Benötigte Reparaturen
[ ] Wetterzustand (Unversehrt, Verblasst, Fehlt, Beschädigt)
[ ] Anzahl der überprüften Tags
[ ] Nächste Inspektion fällig
[ ] Inspektor Signatur

--- GRUPPEN-FREISCHALT-/AUS-TAG-VERFAHREN ---
[ ] Grund für die Gruppen-Lockout/Tagout-Maßnahme
[ ] Beteiligtes autorisiertes Personal (Alle zutreffenden auswählen) (Mechaniker, Elektriker, Betreiber, Wartungsleiter, Sonstiges (Bitte unten angeben))
[ ] Wenn oben „Andere“ ausgewählt wurde, bitte spezifizieren Sie:
[ ] Anzahl der angebrachten Schlösser/Tags
[ ] Schlossvorrichtung Typ (Primär) (Schloss, Absperrventil-Lockout, Riegel, Schaltkreissicherungsausfall, Sonstiges (Bitte unten angeben))
[ ] Falls oben „Andere“ ausgewählt wurde, bitte näher spezifizieren:
[ ] Datum des Gruppen-Lockouts
[ ] Zeitpunkt der Initiierung der Gruppen-Sperre
[ ] Unterschrift der Person des ersten Sperrbetroffenen (Person 1)
[ ] Unterschrift der zweiten Lockout-Person (Person 2)

--- AUSRÄSTEN/TAG-OUT-VERFAHREN FÜR AUFTRAGNEHMER ---
[ ] Abschluss der LOTO-Schulung für Auftragnehmer (Abgeschlossen, Nicht abgeschlossen)
[ ] Überprüfung der standortspezifischen LOTO-Verfahren durch den Auftragnehmer
[ ] Anlagenbetreiber Mitarbeiternummer beteiligt an LOTO
[ ] Auftraggeber-Genehmigung zur Durchführung von LOTO (Autorisiert, Nicht autorisiert)
[ ] Beschreibung des Kommunikationsplans zwischen dem Personal vor Ort und dem Auftragnehmer bezüglich LOTO
[ ] Auftragnehmer LOTO-Genehmigung (falls zutreffend)
[ ] Von der Firma bereitgestellte LOTO-Geräte benutzt? (Ja, Nein)

--- ÜBERGABEPROZESSE ---
[ ] Eintreffzeit/Beginn der Schicht:
[ ] Endzeit des Schichtwechsels:
[ ] Kurzusammenfassung des aktuellen LOTO-Status (Abgehende Schicht):
[ ] Spezifische Ausrüstung, die derzeit außer Betrieb genommen/gesperrt ist:
[ ] Derzeit isolierte Energiequellen (Alle zutreffenden auswählen): (Elektrisch, Hydraulisch, Pneumatisch, Mechanisch, Schwerkraft, Thermisch)
[ ] Sicherstellung des Lockout/Tagout-Status durch das Personal der Schichtübergabe? (Ja, Nein)
[ ] Name des Personalangehenden für die Verifizierung von Sperr-/Kennzeichnungsmaßnahmen:
[ ] Unterschrift des ankommenden Schichtpersonals zur Verifizierung der Lockout/Tagout-Maßnahmen:

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/agriculture/lockout-tagout-procedures
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)