КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ОДИТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА МАШИНИТЕ: ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНОТО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО.
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--- ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ ---
[ ] Име/модел на устройството
[ ] Сериен номер на устройството
[ ] Дата на последната ръчна актуализация.
[ ] Ръчно задаване на местоположение (физическо/цифрово) (Физическо местоположение, Дигитален – URL адрес, И двете)
[ ] Качете копие от ръководството за експлоатация на машината (ако има такова).
[ ] Има ли налична оценка на рисковете за безопасност, свързана с тази машина? (Да, Не)
[ ] Номер на документа за оценка на риска (ако е приложимо)

--- ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА И ПРЕДПАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ---
[ ] Условие за защита (общо) (Отлично., Добре., Справедлив, Лош, некачествен, незадоволителен., Не е приложимо.)
[ ] Функционалност за взаимосвързване (Функционален, Дефектен, Не е приложимо.)
[ ] Брой на сензорите за светлинна бариера (ако е приложимо)
[ ] Състояние на бутона за аварийно спиране (Функционален, Дефектен, Липсва, Не е приложимо.)
[ ] Описание на всички повреди или модификации на защитните елементи.
[ ] Резултат от теста на веригата за аварийно спиране (успешно/неуспешно) (Успешно, Неуспешно, Не е приложимо.)
[ ] Снимково доказателство за състоянието на охранителния обект (ако е приложимо)

--- ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ/МАРКИРАНЕ ---
[ ] Опишете текущата процедура за блокиране/маркиране (LOTO) за тази машина.
[ ] Брой на служителите, обучени за работа с процедурата LOTO (Lockout/Tagout) за тази машина през изминалата година.
[ ] Дата на последното преразглеждане и актуализиране на процедурата LOTO.
[ ] Кои от изброените по-долу стъпки от процедурата LOTO са включени в настоящата процедура? (Идентифицирайте източниците на енергия., Изолирайте източниците на енергия., Използвайте устройства за блокиране/маркиране., Проверете изолацията., Достъпът е разрешен само за оторизиран персонал.)
[ ] Качете копие от документа с процедурата LOTO, специфична за съответната машина.
[ ] Поставена ли е на видно място близо до машината информация относно процедурата LOTO? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Приблизително време, необходимо за изпълнение на процедурата LOTO.
[ ] Подпис на лицето, което потвърждава процедурата LOTO.

--- ФУНКЦИЯ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ ---
[ ] Време на теста за аварийно спиране
[ ] Време за спиране (в секунди)
[ ] Състояние на бутона за аварийно спиране (Отлично., Добре., Справедливо; честно; прилично., Лош, незадоволителен, нисък.)
[ ] Функционалност на схемата (Функционален, Частично функционален, Нефункционален)
[ ] Бележки/Наблюдения (ако са открити проблеми)
[ ] Подпис на техника (потвърждение на теста)

--- ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕ ---
[ ] Общ брой часове, през които операторите са преминали обучение.
[ ] Обучителни модули, включени в програмата (Специфични процедури за безопасност, приложими за конкретни машини, Процедура за обезопасяване при изключване/маркиране, Авариен отговор/Реагиране при извънредни ситуации, Лични предпазни средства (ЛПС))
[ ] Дата на последната обучителна сесия
[ ] Теми, включени в обучението (Изберете всички приложими) (Основни операции с машината, Предпазни блокировки, Процедури при аварийно спиране, Отстраняване на проблеми)
[ ] Обобщение на съдържанието на обучението
[ ] Тип на оценката (Писмен изпит, Практическа демонстрация, И двете)
[ ] Оценка (ако е приложимо)
[ ] Подпис на оператора

--- ОФОРМЛЕНИЕ И ДОСТЪПНОСТ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО ---
[ ] Минимално безопасно разстояние от машината (в метри)
[ ] Има ли достатъчно осветление? (Да, Не, Не е приложимо.)
[ ] Ясни маршрути около машината? (Да, Не, Частично закрит/заслонен.)
[ ] Опишете всички препятствия или опасности.
[ ] Достатъчно ли е наличното пространство за извършване на поддръжка? (Да, Не, Не съм сигурен.)
[ ] Записване на местоположението на машината за справки.

--- ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС) ---
[ ] Необходими лични предпазни средства при работа с машини (Защитни очила, Защита на слуха, Ръкавици, Обувки с метални бомбета, Респиратор, Предпазна маска за лице)
[ ] Налично количество защитни очила
[ ] Налично количество предпазни средства за слух.
[ ] Коментари/Наблюдения относно състоянието на личните предпазни средства
[ ] Последна дата на проверка/подмяна на личните предпазни средства

--- ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОНКРЕТНИ МАШИНИ ---
[ ] Опишете всички възможни места, където може да възникне прищипване или заплитане.
[ ] Запишете нивото на шума (dB) на мястото, където се намира операторът.
[ ] Изберете всички замърсители, които се съдържат във въздуха по време на работа. (Прах, Изпарения, Мъгла, Газове, Нито един)
[ ] Запишете диапазона на работната температура (в градуси Целзий/Фаренхайт).
[ ] Опишете всички възможни рискове от летящи предмети или отломки.
[ ] Степен на опасност от електрически рискове? (Нисък, Среден, Висок)
[ ] Качете снимки или видеоклипове на идентифицираните опасности.

--- РЕДОВНИ ПРОВЕРКИ И ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Дата на последната проверка
[ ] Интервал между проверките (дни/седмици/месеци)
[ ] Вид извършена поддръжка
[ ] Подробности за дейностите по поддръжка
[ ] Ниво на смазката (ако е приложимо)
[ ] Състояние на филтрите (ако е приложимо) (Отлично, Добре., Справедлив, Лош, незадоволителен.)
[ ] Дата на следващата планирана поддръжка
[ ] Начален час на поддръжката

--- КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ---
[ ] Степен на сериозност (1-5)
[ ] Подробно описание на необходимите коригиращи действия
[ ] Планирана дата за приключване
[ ] Отговорна страна (Поддръжка, Производство, Инженерство, Сигурност)
[ ] Бележки/Коментари
[ ] Статус (Отвори, В процес на изпълнение., Завършено, В процес на обработка / Очаква се)
[ ] Реална дата на приключване

--- END OF TEMPLATE ---
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