GESTION DES ÉCARTS DE FABRICATION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer le rapport d'écart: Récupérer le rapport de déviation existant en fonction de l'identifiant de la déviation.

[ ] Récupérer la commande de production impliquée: Obtenez la commande de production associée à l'écart.

[ ] Analyse des écarts d'attribution: Créez une tâche pour attribuer l'enquête à l'ingénieur approprié.
[ ] Mettre à jour le statut de la déviation à « En cours d'enquête ».: Mettre à jour le statut de l'enregistrement de la déviation pour indiquer une enquête en cours.
[ ] Analyse des causes profondes: Demander à l'ingénieur de réaliser une analyse des causes profondes.
[ ] Calculer le score d'impact de la déviation: Calculez un score basé sur la gravité, la fréquence et les produits concernés. Variables : gravité, fréquence, nombre_de_produits_affectés
[ ] Établir un plan d'actions correctives pour les écarts: Créez une nouvelle entrée pour détailler le plan d'action corrective visant à prévenir la récurrence.
[ ] Mettre en œuvre les mesures correctives: Attribuer la tâche de mettre en œuvre les actions correctives spécifiées dans le plan.
[ ] Modifier l'état de la déviation à « Action corrective mise en œuvre »: Mettre à jour le statut de l'enregistrement d'écart pour refléter les actions entreprises.
[ ] Vérification – Efficacité des mesures correctives: Attribuer la tâche de valider l'efficacité de la mesure corrective.
[ ] Mettre à jour l'état de la déviation à « Validation complétée ».: Mettre à jour le statut de l'enregistrement de la déviation après validation.

[ ] Générer le rapport de clôture des écarts: Établir un rapport résumant les détails des écarts, la cause première, les actions correctives et les résultats de la validation.
[ ] Prévenir le responsable Qualité de la clôture de la déviation.: Envoyer une notification par e-mail au responsable qualité concernant la clôture des écarts.
[ ] Modifier l'état de la déviation à « Fermé »: Mise à jour finale pour indiquer que l'écart a été résolu.
[ ] Calculer le délai moyen de résolution: Regrouper les données sur les temps de résolution des anomalies afin de calculer le temps de résolution moyen. Variables : date_début, date_fin.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/manufacturing-deviation-management-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)