FLUX DE TRAVAIL POUR LE SIGNALEMENT DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ EN PRODUCTION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Récupérer les détails du rapport d'incident: Récupérer les détails initiaux du rapport d'incident à partir du modèle de données des rapports d'incidents.
[ ] Attribuer une équipe d'enquête: Créez une tâche pour affecter une équipe à l'enquête sur l'incident.
[ ] Créer une entrée de journal d'enquête: Créez une entrée dans le modèle de données du registre des investigations pour enregistrer les actions initiales.
[ ] Entretiens avec les parties concernées: Établir des tâches pour interroger les personnes impliquées dans l'incident.
[ ] Enregistrer les résultats de l'entretien: Créez des entrées pour enregistrer les résultats de chaque entretien dans le modèle de données du Journal d'enquête.
[ ] Calculer le score de gravité: Calculez un indice de gravité en fonction de critères prédéfinis (lésions, dommages matériels, interruption de service).
[ ] Mettre à jour le rapport d'incident avec le niveau de gravité.: Mettre à jour le modèle de données du rapport d'incident avec le score de gravité calculé.
[ ] Identifier la cause profonde: Créez une tâche pour déterminer la cause première de l'incident.
[ ] Analyse des causes profondes: Créez une entrée dans le modèle de données du registre d'enquête décrivant les conclusions de l'analyse des causes profondes.
[ ] Définir les actions correctives: Créez une tâche visant à définir et à attribuer des actions correctives pour éviter la récurrence.
[ ] Plan d'actions correctives: Créez une entrée pour documenter le plan d'actions correctives, leurs responsables et leurs échéances.
[ ] Mettre en œuvre des mesures correctives: Créez des tâches pour suivre la mise en œuvre des mesures correctives.
[ ] Mise à jour de l'état des actions correctives: Mettre à jour le statut des actions correctives dans le modèle de données.

[ ] Générer un résumé du rapport d'incident: Établir un rapport récapitulatif de l'incident dans son intégralité, incluant les conclusions et les mesures correctives.
[ ] Prévenir le responsable sécurité: Envoyez une notification par e-mail au responsable de la sécurité avec le rapport d'incident généré.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/manufacturing/manufacturing-safety-incident-reporting-workflow
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)