KALIBRIERUNGSCHECKLISTE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- GERÄTEIDENTIFIKATION & INFORMATIONEN ---
[ ] Gerätename

[ ] Hersteller
[ ] Modellnummer
[ ] Seriennummer
[ ] Anschriften-Nummer für Vermögenswerte/Ausrüstung
[ ] Installations-/Inbetriebnahmedatum
[ ] Standort der Ausrüstung (Raum/Abteilung)
[ ] Gerätestatus (Betriebsbereit, In Reparatur, Außer Betrieb) (betrieblich, Wartend auf Reparatur, Außer Betrieb)

--- KALIBRIERUNGSBEREICH & STANDARDS ---
[ ] Gerätename/Modell
[ ] Seriennummer / Anlagenkennzeichen
[ ] Kalibrierparameter (Genauigkeit, Präzision, Linearität, Auflösung, Wiederholbarkeit, Sensibilität)
[ ] Verwendeter Kalibrierstandard (NIST-rückverfolgbar, ISO 17025 akkreditiertes Labor, Herstellerstandard, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Kalibrierstandard angeben (falls „Sonstiges“)
[ ] Akzeptanzkriterien Toleranz (%)
[ ] Gültig bis zum Datum
[ ] Lade Zertifikat des Kalibrierstandards hoch

--- VORKALIBRIERUNGSPRÜFUNGEN & BEWERTUNG ---
[ ] Datum der Vorab-Kalibrierprüfung
[ ] Gerätename/Modell
[ ] Geräte-Seriennummer
[ ] Visuelle Prüfnotizen (Schäden, Undichtigkeiten, Verschleiß)
[ ] Erste Durchsicht (Parameter 1) – So vorliegend
[ ] Erste Lektüre (Parameter 1) – Einheit
[ ] Gerätefunktionalität – Vorabkalibrierung (betrieblich, Eingeschränkte Funktionalität, Außer Betrieb
)
[ ] Vor der Kalibrierung festgestellte Bedenken/Probleme

--- KALIBRIERUNGSVERFAHREN ---
[ ] Schritt 1: Einschalten und Aufwärmen
[ ] Schritt 2: Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Schritt 2: Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Schritt 3: Ausgewählter Kalibrierungsmodus (z. B. Auto, Manuell) (Auto, Handbuch, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Schritt 4: Beschreiben Sie die für die Kalibrierung erforderliche spezielle Einrichtung.
[ ] Schritt 12: 1 Wert (Einheiten) eingeben
[ ] Schritt 21: Wert 2 eingeben (Einheiten)

--- KALIBRIERUNGSERGEBNISSE ---
[ ] Messwert 1 (z.B. Temperatur)
[ ] Messwert 2 (z. B. Druck)
[ ] Messwert 3 (z. B. Volumen)
[ ] Messunsicherheit (Wert 1)
[ ] Messunsicherheit (Wert 2)
[ ] Messunsicherheit (Wert 1)
[ ] Bestehen/Nicht-Bestehen (Pass, Fehlschlag, Randbezogen)
[ ] Anmerkungen/Kommentare zu den Ergebnissen

--- ANPASSUNG & KORREKTUR ---
[ ] Detaillierte Beschreibung der vorgenommenen Änderungen
[ ] Anpassungswert (z. B. % oder Einheiten)
[ ] Vorläufige Lektüre vor Anpassung
[ ] Endgültige Korrektur nach Anpassung
[ ] Verwendete Anpassungsmethode (Softwareanpassung, Mechanische Einstellung, Innere Konfiguration, Sonstiges (genauer in LANGTEXT angeben))
[ ] Begründung für Anpassung (falls zutreffend)
[ ] Was wurde Toleranz erreicht? (Ja., Nein.)
[ ] Grund für das Nichterreichen der Toleranzgrenze (falls zutreffend)
[ ] Unterschrift des Technikers, der die Einstellung vornahm
[ ] Anpassungsdatum

--- NACHKALIBRIERUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Messung 1 (Wert)

[ ] Verifikationsmessung 1 (Einheiten)
[ ] Verifikationsmessung 2 (Wert)
[ ] Verifikationsmessung 2 (Einheiten)
[ ] Verifizierungsergebnis: Innerhalb der Toleranz? (Ja., Nein.)
[ ] Hinweise zur Überprüfung (falls zutreffend)
[ ] Prüfdatum
[ ] Überprüfungszeitpunkt

--- DOKUMENTATION & BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Kalibrierungszertifikat (hochgeladen)

[ ] Überprüfung des Zertifikats: Vollständigkeit & Richtigkeit
[ ] Gültigkeit des Zertifikats?
 (gültig, Ungültig)
[ ] Anmerkungen/Kommentare zur Zertifikatsprüfung (falls zutreffend)
[ ] Prüfdatum des Zertifikats
[ ] Prüferunterschrift

--- KALIBRIERUNGSPLAN UND NACHVERFOLGUNG ---
[ ] Datum der letzten Kalibrierung
[ ] Nächste Kalibrierungsdatum
[ ] Kalibrierungsintervall (in Monaten/Jahren)
[ ] Kalibrierung durchgeführt von (intern/extern) (Intern, Äußerlich)
[ ] Hinweise/Kommentare zum Kalibrierplan und Nachverfolgung
[ ] Kalibrierstatus (Noch nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Überfällig)
[ ] Datumsanpassungserinnerung versendet

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/medical-equipment-calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)