MINE HAUL ROAD ÜBERPRÜFUNGSLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- STRASSENGEOMETRIE UND TRASSENFÜHRUNG ---
[ ] Kurvenradius (Meter)
[ ] Maximale Steigung (%)
[ ] Ausrichtungstyp (Gerade, Sanfte Kurve, Kurve)
[ ] Überhöhung (Grad)
[ ] Beobachtungen – Ausrichtungsprobleme
[ ] Ausrichtungsbedingung (Gut, Fair, Arm)

--- OBERFLÄCHENZUSTAND ---
[ ] Pothole-Tiefe (cm)
[ ] Rutentiefe (cm)
[ ] Oberflächenmaterialzustand (Gut, Fair, Arm, Instabil)
[ ] Beschreibung der Oberflächendegradation
[ ] Oberflächenzustand Foto(s)
[ ] Vorhandensein von losem Material? (Ja, Nein)
[ ] Rissbreite (mm)

--- DRAINAGE ---
[ ] Einstaubtiefe (cm)
[ ] Drainagerinne Zustand (Klar, Teilweise blockiert, Komplett blockiert)
[ ] Beschreibung der Drainagesprobleme
[ ] Erosion festgestellt? (Ja, Nein)
[ ] Ort des Drainagesproblems (GPS)
[ ] Datum der letzten Drainagewartung

--- HANGSTABILITÄT ---
[ ] Rissbreite (mm)
[ ] Rissbeschreibung (z. B. Typ, Ausrichtung)
[ ] Bewegung/Verlagerung (mm)
[ ] Beweise für das Absterben von Vegetation
[ ] Materialtyp des Hanges (Rock, Boden, Abraumgestein, Andere)
[ ] Anzeichen von Instabilität (Knacken, Abklingen, Durchhängen, Vegetations-Absterben, Wasserunterlaufung)
[ ] Ort der größten Verdrängung

--- SICHTBARKEIT ---
[ ] Abstand zum nächsten Hindernis (Meter)
[ ] Straßenbeleuchtungszustand (Ausreichend, Ausreichend, Arm, Keiner)
[ ] Beschreibung von Sichtbehinderungen
[ ] Beschilderungssichtbarkeit (Klar und sichtbar, Teilweise verdeckt, Verstellt, Fehlt)
[ ] Ort mit größtem Sichtbarkeitsproblem

--- VERKEHRSREGELUNGSVORRICHTUNGEN ---
[ ] Beschilderungszustand (Allgemein) (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Muss ersetzt werden)
[ ] Anzahl der fehlenden/beschädigten Schilder
[ ] Beleuchtungsfunktionen (falls zutreffend) (Voll funktionsfähig, Teilfunktionsfähig, Nicht funktionsfähig, Nicht zutreffend)
[ ] Datum der letzten Beschilderungsinspektion
[ ] Vorhandene Beschilderungsarten (Alle zutreffenden auswählen) (Warnzeichen, Verkehrszeichen, Wegweiser, Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder, Andere)
[ ] Hinweise zu spezifischen Beschilderungsproblemen

--- STRASSENRAND ---
[ ] Schulterbreite (Meter)
[ ] Schultermaterialzustand (Unversehrt, Geringe Degradation, Erhebliche Degradation, Instabil)
[ ] Beschreibung des Schulterzustands (bei Verschleiß)
[ ] Erosionsspuren? (Ja, Nein)
[ ] Details der Erosion (sofern vorhanden)
[ ] Ort der Schulterprobleme

--- VEGETATIONSKONTROLLE ---
[ ] Vegetationshöhe (cm)
[ ] Vegetationstyp (Gras, Sträucher, Bäume, Unkraut)
[ ] Vegetationsprobleme (Überwuchs, Verdeckte Sicht, Wurzelschaden, Brandgefahr)
[ ] Detaillierte Beschreibung des Vegetationszustandes
[ ] Datum der letzten Vegetationsbeseitigung

--- WARTUNGSPROTOKOLLE ---
[ ] Letztes Wartungsdatum
[ ] Gefahrlauf seit letzter Wartung (km)
[ ] Beschreibung der durchgeführten Wartung
[ ] Wartungsberichte/Fotos
[ ] Wartungsart (Geplant, Ungeplant (Ausfall), Präventiv)
[ ] Verbrauchte Laborstunden
[ ] Wartungspersonal Name

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/mining-management/mine-haul-road-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)