BERGBAU-UMWELTÜBERWACHUNGS-CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ÜBERWACHUNG DER WASSERQUALITÄT ---
[ ] Überwachungsdatum
[ ] Überwachungszeit
[ ] Probenahmestelle (GPS-Koordinaten)
[ ] pH-Wert
[ ] Elektrische Leitfähigkeit (µS/cm)
[ ] Gesamte suspendierte Stoffe (mg/L)
[ ] Gelöster Sauerstoff (mg/L)
[ ] Wasseroptik (Klar, Trüb, Bunt, Ölig)
[ ] Zusätzliche Bemerkungen

--- LUFTQUALITÄTSÜBERWACHUNG ---
[ ] Gesamte suspendierte Partikelkonzentration (mg/m³)
[ ] PM10-Konzentration (mg/m³)
[ ] PM2,5-Konzentration (mg/m³)
[ ] Schallpegel (dB)
[ ] Windrichtung (Norden, Süden, Osten, West, Nordosten, Nordwest, Südosten, Südwesten)
[ ] Wetterbedingungen (Klar, Bewölkt, Regen, Nebel, staubig)
[ ] Überwachungsdatum
[ ] Überwachungszeitraum

--- BODENPROBENAHME UND -ANALYSE ---
[ ] Messpunkt-GPS-Koordinaten
[ ] Entnahmedatum
[ ] Probenhöhe (cm)

[ ] Muster-ID
[ ] Bodenart (Sandy, Ton, Lehm, Schlick)
[ ] pH-Wert
[ ] Feuchtigkeitsgehalt (%)
[ ] Sicherheitskette-Dokumentation

--- VEGETATIONS- UND ÖKOLOGISCHE BEWERTUNG ---
[ ] Vegetationsbeschreibung (z. B. Wald, Grasland, Strauchland)
[ ] Prozentanteil der kargen Fläche
[ ] Vorkommen invasiver Arten (Mehrfachauswahl möglich) (Spezies A, Spezies B, Spezies C, Keine beobachtet.)
[ ] Beobachtungen zum Pflanzenzustand (z. B. Anzeichen von Stress, Krankheit, Schäden)
[ ] Schätzung der Baumdichte (Stämme/Hektar)
[ ] Gesamteindruck des ökologischen Zustands (Sehr gut, Gut, Befriedigend, Mangelhaft) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Fügen Sie Fotos von Vegetation und Wildtieren hinzu.

--- WILDTIERÜBERWACHUNG ---
[ ] GPS-Koordinaten des Beobachtungspunkts
[ ] Erfasste Arten (Mehrfachauswahl möglich) (Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Fisch, Wirbellose)
[ ] Ausführliche Beschreibung von Tieraktivitäten und Verhalten
[ ] Geschätzte Anzahl der beobachteten Personen
[ ] Beobachtungsdatum
[ ] Beobachtungszeitpunkt
[ ] Fotos/Videos von Wildtieren (optional)

--- ABWASSERÜBERWACHUNG (ABWASSER) ---
[ ] Überwachungsdatum
[ ] Überwachungszeit
[ ] pH-Wert
[ ] Gesamtsedimentgewicht (GSG)
[ ] Gelöster Sauerstoff (GS)

[ ] Kotkolienzählung
[ ] Compliance-Status (konform, Nicht konform, Daten nicht ausreichend.)
[ ] Kommentare/Beobachtungen
[ ] Analysten-Unterschrift

--- REGENWASSERMANAGEMENT ---
[ ] Niederschlagsmenge (mm)
[ ] Beckensumpfzustand (Gut, gerecht, Arm)
[ ] Beobachtungen zu Erosion oder Sedimenttransport
[ ] Zustand der Ableitgräben (Klar und funktionsfähig, Nebenkörper, Benötigt Wartung)
[ ] Auslasskonstruktion Durchflussrate (l/s)

[ ] Hinweise zur BMP-Leistung
[ ] Letztes Wartungsdatum

--- REHABILITATIONSBEREICHSÜBERWACHUNG ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Vegetationsbedeckungsgrad (Schätzung)
[ ] Vegetationszustand (Arten, Gesundheit)
[ ] Erosionszustand (Keine Erosion, Geringe Erosion, Mäßige Erosion, Starke Erosion)
[ ] Beschreibung von Erosionsschutzmaßnahmen (falls vorhanden)
[ ] Bodenfeuchtigkeit (visuelle Beurteilung)
[ ] Fotos des Rehabilitationsgebiets
[ ] Vorkommen invasiver Arten (Ja., Nein.)
[ ] Notizen/Kommentare zum Rehabilitationsfortschritt

--- BERICHTERSTATTUNG & DOKUMENTATION ---
[ ] Einreichungsdatum
[ ] Berichtsversionsnummer
[ ] Berichtsstatus (Entwurf, Eingereicht, Genehmigt, Abgewiesen)
[ ] Zusammenfassung der Ergebnisse und Abweichungen
[ ] Unterstützende Daten-Dateien (z. B. Tabellenkalkulationen, Laborberichte)
[ ] Berichterstattung zur Standardkonformität (konform, Nicht konform, Teilweise konform)
[ ] Prüferunterschrift

--- GERÄTEKALIBRIERUNG & WARTUNG ---
[ ] Letzte Kalibrierdatum
[ ] Kalibrierungsfrequenz (z. B. Monate)
[ ] Verwendeter Kalibrierstandard (NIST, Herstellerspezifikation, Sonstiges – Bitte angeben)
[ ] Kalibrierungsergebnisse (detailliert)
[ ] Kalibrierungszertifikat
[ ] Seriennummer
[ ] Nächste Kalibrierungsdatum

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/mining-management/mining-environmental-monitoring-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)