LISTA KONTROLNA MONITOROWANIA ŚRODOWISKA GÓRNICTWA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- MONITORING JAKOŚCI WODY ---
[ ] Data monitorowania
[ ] Monitorowanie czasu
[ ] Lokalizacja pobrania próbek (Współrzędne GPS)
[ ] Wartość pH
[ ] Przewodnictwo elektryczne (µS/cm)
[ ] Całkowite zawiesine (mg/L)
[ ] Rozpuszczony tlen (mg/L)
[ ] Wygląd wody (Jasny, Mętny, Kolorowy, Tłusty)
[ ] Dodatkowe uwagi

--- MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA ---
[ ] Stężenie całkowitych zawieszonych pyłów (TSP) (mg/m³)
[ ] Stężenie PM10 (mg/m³)
[ ] Stężenie PM2,5 (mg/m³)
[ ] Poziom hałasu (dB)
[ ] Kierunek wiatru (Północ, Południowy, Wschód, Zachód, Nort-East, Północno-zachodni, Południowy-wschodni, Południowo-zachodnie)
[ ] Warunki pogodowe (Jasny, Zachmurzone, Deszcz, Mgła, Zakurzony)
[ ] Data monitorowania
[ ] Czas monitorowania

--- POBIERANIE PRÓBEK GLEBY I ANALIZA ---
[ ] Współrzędne GPS punktu poboru próbek
[ ] Data pobrania próbki
[ ] Głębokość próbki (cm)
[ ] Identyfikator próbki
[ ] Typ gleby (Sandy, Glina, Czarnoziemsze, Muł)
[ ] Wartość pH
[ ] Zawartość wilgoci (%)
[ ] Dokumentacja łańcucha dowodowego

--- OCENA ROŚLINNOŚCI I EKOLOGICZNA ---
[ ] Opis pokrycia roślinnego (np. las, łąka, zaroślowie)
[ ] Procent odsłoniętego gruntu
[ ] Obecność gatunków inwazyjnych (Zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie) (Rodzaj A, Takson B, Rodzaj C, Nie zaobserwowano)
[ ] Obserwacje stanu zdrowia roślin (np. objawy stresu, choroby, uszkodzenia)
[ ] Szacunkowa gęstość drzew (pędy/hektar)
[ ] Ogólna ocena zdrowia ekologicznego (Doskonały, Dobry, Średni, Słaby) (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Dołącz zdjęcia roślinności i dzikiej fauny

--- MONITOROWANIE DZIKIEJ PRZYRODY ---
[ ] Współrzędne GPS punktu obserwacji
[ ] Zaobserwowane gatunki (wybierz wszystkie, które się dotyczą) (Ptaki, Ssaki, Gady, Amfibie, Ryba, Bezkręgowce)
[ ] Szczegółowy opis aktywności i zachowania dzikiej przyrody
[ ] Szacowana liczba zaobserwowanych osób
[ ] Data obserwacji
[ ] Czas obserwacji
[ ] Zdjęcia/Filmy dzikiej przyrody (opcjonalnie)

--- MONITOROWANIE SPŁYWU (ŚCIEKÓW) ---
[ ] Data monitorowania
[ ] Monitorowanie czasu
[ ] Poziom pH
[ ] Całkowite Zawiesiny (TSS)
[ ] Rozpuszczone Tleny (RT)
[ ] Liczba enterokoków fekalnych
[ ] Status zgodności (Zgodny, Niezgodny, Dane niewystarczające)
[ ] Komentarze/Obserwacje
[ ] Analiza podpisu

--- ZARZĄDZANIE SPŁYWEM POWIERZCHNIOWYM ---
[ ] Ilość opadów (mm)
[ ] Stan stawu sedymentacyjnego (Dobry, Sprawiedliwy, Biedny)
[ ] Obserwacje erozji lub transportu osadów
[ ] Stan rowów odprowadzających wody (Czyste i działające, Drobny gruz, Wymaga konserwacji)
[ ] Przepływ wody z odpływu (L/s)
[ ] Uwagi dotyczące wydajności BMP
[ ] Ostatnia data konserwacji

--- MONITOROWANIE OBSZARU REHABILITACYJNEGO ---
[ ] Data inspekcji
[ ] Procent pokrycia roślinnością (szacunek)
[ ] Opis stanu roślinności (gatunki, zdrowie)
[ ] Stan erozji (Brak erozji, Lekka erozja, Umiarkowana erozja, Silna erozja)
[ ] Opis środków przeciwerozyjnych (jeśli występują)
[ ] Poziom wilgotności gleby (ocena wizualna)
[ ] Zdjęcia obszaru rehabilitacyjnego
[ ] Obecność gatunków inwazyjnych (Tak, Nie)
[ ] Uwagi/Komentarze dotyczące postępów rehabilitacji

--- RAPORTOWANIE I DOKUMENTACJA ---
[ ] Data złożenia raportu
[ ] Numer wersji raportu
[ ] Status raportu (Wersja robocza, Przesłano, Zatwierdzono, Odrzucony)
[ ] Podsumowanie ustaleń i odchyleń
[ ] Pliki uzupełniające (np. arkusze kalkulacyjne, raporty laboratoryjne)
[ ] Zgodność ze standardami sprawozdawczości (Zgodny, Niezgodny, Częściowo zgodny)
[ ] Podpis recenzenta

--- KALIBRACJA I KONSERWACJA SPRZĘTU ---
[ ] Ostatnia data kalibracji
[ ] Częstotliwość kalibracji (np. miesiące)
[ ] Wykorzystany standard kalibracyjny (NIST, Standard producenta, Inne - Określij)
[ ] Wyniki kalibracji (szczegółowo)
[ ] Świadectwo kalibracji
[ ] Numer seryjny
[ ] Następna data kalibracji

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/mining-management/mining-environmental-monitoring-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)