BERGBAU-SICHERHEITS- UND COMPLIANCE-CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VORAB-AUSRÜSTUNGSPRÜFUNG ---
[ ] Geräte-ID
[ ] Gerätetyp (Muldenkipper, Bagger, Lader, Bohrgestell, Andere)
[ ] Betriebsstundenanzeige
[ ] Füllstände (Öl, Wasser, Kraftstoff) (OK, Niedrig, Guthaben aufladen)
[ ] Reifenzustand
 (Gut, gerecht, Mangelhaft – Benötigt Aufmerksamkeit)
[ ] Bremsen (Funktion) (Funktionell, Muss angepasst werden., defekt)
[ ] Lichter (voll funktionsfähig) (Ja., Defekt)
[ ] Gibt es ungewöhnliche Geräusche oder Probleme?
[ ] Inspektorenunterschrift

--- BODENKONTAKT & STABILITÄT ---
[ ] Konvergenzmessung (mm)
[ ] Durchhang des Daches (mm)
[ ] Felsverankerungszustand (Gut, gerecht, arm, Muss geprüft werden.)
[ ] Zustand des Unterstützungssystems (unversehrt, Leichter Schaden, Erheblicher Schaden, Reparatur erforderlich)
[ ] Sichtbare Anzeichen von Instabilität (Risse, Schur, Fehler, Wasserversickerung, Keine Beobachtungen.)
[ ] Kommentare und Beobachtungen
[ ] Letztes Datum der Support-Überprüfung

--- BELÜFTUNG & RAUMLUFTQUALITÄT
 ---
[ ] Luftdurchsatz (m³/s)
[ ] Methankonzentration (ppm)
[ ] Kohlendioxidkonzentration (ppm)
[ ] Sauerstoffkonzentration (%)
[ ] Lüftungssystemstatus (betrieblich, Reduzierter Durchfluss, fehlerhaft, Abschaltung)
[ ] Gassensoren überprüft? (Methan, Kohlenmonoxid, Sauerstoff, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zur Belüftung und Luftqualität

--- PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) ---
[ ] Erforderliche PSA-Artikel (Bauhelm, Schutzbrille, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsweste, Handschuhe, Atemschutzgerät (falls erforderlich))
[ ] Zustand des Schutzhelms (Gut, gerecht, Beschädigt – Ersetzen)
[ ] Schallpegel (dB)
[ ] Zustand von Sicherheitsschuhen (Gut, gerecht, Beschädigt – Ersetzen)
[ ] Festgestellte Probleme/Beschädigungen an PSA
[ ] Inspektorenunterschrift

--- GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG UND RISIKOBEWERTUNG ---
[ ] Beschreiben Sie die identifizierte Gefahr.
[ ] Mögliche Folgen der Gefahr
[ ] Wahrscheinlichkeitseinschätzung (1-5, 1 = Sehr unwahrscheinlich, 5 = Fast sicher)
[ ] Schweregrad (1-5, 1=gering, 5=katastrophal)
[ ] Risikograd (Berechnet: Wahrscheinlichkeit x Schweregrad) (Niedrig, Mittel, Hoch, Extrem)
[ ] Bestehende Kontrollmaßnahmen
[ ] Zusätzliche Kontrollmaßnahmen erforderlich
[ ] Datumsgesteuerte Maßnahme implementiert
[ ] Verantwortliche Person/Team (Ingenieurwesen, Betriebsabläufe, Wartung, Sicherheit)

--- EINGESCHRÄNKTER RAUMZUTRITT ---
[ ] Beinraumname/Ort
[ ] Eintrittsdatum

[ ] Eintrittszeit
[ ] Begründung für die Anmeldung
[ ] Atmosphärenmesswerte (O₂, LEL, H₂S, CO) (akzeptabel, Nicht akzeptabel – Benötigt Nachbesserung, N/A)
[ ] Sauerstoffgehalt (%)
[ ] LEL-Prozent (%)
[ ] Gefährliche Gase festgestellt? (Schwefelwasserstoff, CO, Methan, Keine.)
[ ] Eintrittsüberwacher/in – Unterschrift
[ ] Unterschrift des berechtigten Teilnehmers

--- ELEKTRISCHE SICHERHEIT ---
[ ] Spannungsmessung (kV)
[ ] Isolationswiderstand (Megohm)
[ ] Zustand von Stromkabeln (Gut, gerecht, beschädigt, Reparatur erforderlich)
[ ] Beobachtete mögliche Gefahren (Alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (Freiliegende Verkabelung, Beschädigte Isolierung, Überhitzung, Unsachgemäße Erdung, Lärmende Geräte, Keine.)
[ ] Detaillierte Beschreibung von Beobachtungen/Mängeln
[ ] Letztes Prüfdatum
[ ] Inspektorenunterschrift

--- SPRENGVERFAHREN (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Schießdatum
[ ] Bohrlochtiefe (m)
[ ] Explosivstoffmenge (kg)
[ ] Sprengmuster-Typ (Ventilator, betäubt, Parallel)
[ ] Verzögerungssequenz (Elektronisch, Nicht elektrisch)
[ ] Sprengplan-Hinweise (z. B. Fragmente-Ziele, geologische Aspekte)

[ ] Schalthaus-Diagramm
[ ] Wetterbedingungen (Klar., Regen, Schnee, Nebel)

--- BEREITSCHAFT FÜR DEN NOTFALL
 ---
[ ] Notfallkommunikationssystem-Status (betrieblich, herabgestuft, Außer Betrieb)
[ ] Datum der letzten Evakuierungsübung
[ ] Zeit des letzten Übungslaufs
[ ] Anzahl der Evakuierten Personen
[ ] Beobachtungen aus der Evakuierungsübung
[ ] Erste-Hilfe-Kasten-Überprüfungsstatus (Vollständig & Aktuell, Muss aufgefüllt werden, Fehlende Artikel)
[ ] Fügen Sie eine Fluchtwege-Karte bei.
[ ] Feuerlöschanlagenstatus (betrieblich, Benötigt Wartung, Außer Betrieb
)

--- UMWELTKONFORMITÄT ---
[ ] Abfluss-pH-Wert (Einheiten)
[ ] Schlammkonzentration im Ablauf (mg/L)
[ ] Lärmpegel an der Grubenbegrenzung (dB)
[ ] Einhaltung des Abfallwirtschaftsplans (Vollständig konform, Geringfügige Abweichung, Erhebliche Abweichung, Nicht zutreffend.)
[ ] Datum der letzten Wasserqualitätsüberwachung
[ ] Wasserqualitätsmonitoringbericht
[ ] Umweltgenehmigungen verifiziert? (Wasserabgabegenehmigung, Luftemissionsgenehmigung, Abfallwirtschaftsgenehmigung, Lärmgenehmigung)
[ ] Gab es Umweltvorfälle oder Beobachtungen?

--- SCHULUNG & KOMPETENZ ---
[ ] Thema (Eingeschränkter Raum - Betreten, Bodenkontrolle, Erste Hilfe / Wiederbelebung, Gefährdungsbeurteilung, Gerätebedienung (spezifisch), Umweltbewusstsein)
[ ] Trainingsdauer (Stunden)
[ ] Abschlussdatum der Schulung
[ ] Bewertungsergebnis
[ ] Bewertungsergebnis (Pass, Fehlschlag, Benötigt Fortbildung)
[ ] Bescheinigung/Nachweis
[ ] Hinweise/Kommentare zum Training

--- BERICHTERSTATTUNG & DOKUMENTATION ---
[ ] Prüfdatum
[ ] Prüfzeitpunkt

[ ] Vorkommnis-/Beobachtungsanzahl
[ ] Detaillierte Beschreibung der Ergebnisse/Beobachtungen
[ ] Unterstützende Fotos/Dokumente (optional)
[ ] Sind Korrekturmaßnahmen erforderlich? (Ja., Nein.)
[ ] Beschreibung geplanter Korrekturmaßnahmen
[ ] Fälligkeitsdatum für Korrekturmaßnahmen
[ ] Inspektursignatur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/mining-management/mining-safety-compliance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)