MIESIĘCZNE PRZEGLĄDY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OGÓLNY OGLĄD WIZUALNY ---
[ ] Sprawdź wszystkie korytarze pod kątem przeszkód.
[ ] Czy drzwi ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne są wolne od gruzu i mebli? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Sprawdź, czy w klatkach schodowych nie ma nadmiernych zapasów (maksymalna liczba/wielkość przedmiotów).
[ ] Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe zapachy (np. dym, chemikalia).
[ ] Czy drzwi przeciwpożarowe działają prawidłowo (zamykają się, nie są zasłonięte)? (Tak.
, Nie., N/A)
[ ] Opisz zaobserwowane zagrożenia lub wątpliwości.

[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego

--- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ---
[ ] Napięcie baterii panelu alarmowego
[ ] Stan przełącznika zabezpieczenia panelu alarmowego (Normalny, Zmanipulowany)
[ ] Status komunikacji panelu (Połączony, Odłączony)
[ ] Data ostatniego testu systemu
[ ] Czas testu systemu (jeśli przeprowadzono)
[ ] Uwagi dotyczące testów systemowych lub problemów
[ ] Liczba Uciążliwych Zdarzeń w Miesiącu

--- GAŚNICE ---
[ ] Gaśnica 1 – Data Miesięcznego Badania
[ ] Gaśnica 1 - Stan (widoczne uszkodzenia?)
 (Brak uszkodzeń.
, Drobne uszkodzenia – udokumentowane, Znaczące uszkodzenia - oznaczyć i usunąć.)
[ ] Wskaźnik ciśnienia gaśnicy 1 (W Strefie Zielonej, Strefa żółta – wymagana korekta., W strefie czerwonej – wymaga serwisu.
)
[ ] Zabezpieczenie zatrzaskowe gaśnicy – nienaruszony (1=Tak, 0=Nie)
[ ] Gaśnica 1 – Uwagi/Obserwacje
[ ] Gaśnica 2 – Data Miesięcznej Inspekcji

[ ] Gaśnica 2 – Stan (Widoczne uszkodzenia?)
 (Brak uszkodzeń.
, Drobne uszkodzenia – udokumentowane, Znaczące uszkodzenia – oznaczyć i usunąć)
[ ] Gaśnica 3 - Data Miesięcznego Kontroli

--- OŚWIETLENIE AWARYJNE ---
[ ] Sprawdź wszystkie oświetlenia awaryjne pod kątem prawidłowego działania. (Główne wejście
, Słupki schodowe, Strefy gastronomiczne, Kuchnia, Pokoje Gościnne (Przykładowe – sprawdzić reprezentatywną liczbę)
, Korytarze, Obszary Obsługi, Inne (Proszę określić w polu tekstowym o dużej objętości).)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy określić, które lampy awaryjne zostały sprawdzone.
[ ] Czas trwania testu oświetlenia awaryjnego (w minutach).
[ ] Wynik testu oświetlenia awaryjnego.
 (Minął.
, Niepowodzenie.
, Wymaga konserwacji.
)
[ ] Jeśli wybrano „Niepowodzenie” lub „Wymaga konserwacji” powyżej, opisz proszę problem(y).
[ ] Data ostatniej konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego
[ ] Rozpoczęcie testu oświetlenia awaryjnego

--- DROGI EWAKUACYJNE I OZNAKOWANIE ---
[ ] Sprawdź drogę ewakuacyjną nr 1 - Główne wejście do sali jadalnej
[ ] Sprawdź drogę ewakuacyjną nr 2 – od zaplecza do rampy załadunkowej.
[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód? (Tak., Nie., N/A)
[ ] Czy drzwi ewakuacyjne są sprawne (łatwe do otwarcia, odblokowane)? (Tak, Nie., N/A
)
[ ] Ilu oświetlonych i sprawnych znaków wskazujących drogę do wyjścia jest obecnych?
[ ] Czy oświetlone są znaki ewakuacyjne? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Czy napotkano jakieś problemy (np. uszkodzone oznakowanie, zablokowana ścieżka)?
[ ] Oświetlenie ewakuacyjne działa na drogach ewakuacyjnych? (Tak., Nie., N/A
)

--- SYSTEM NAWADNIANIA (JEŚLI DOTYCZY)
 ---
[ ] Zasięg głowicy natryskowej (przybliżona powierzchnia w ft²)
[ ] Widoczne korozja na rurociągach? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Zatkane dysze natryskowe? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Szczegóły dotyczące wszelkich zidentyfikowanych przeszkód lub korozji:
[ ] Przeprowadzono test przepływu? (Tak., Nie., N/A)
[ ] Ciśnienie próbne (PSI)
[ ] Data ostatniego profesjonalnego przeglądu
[ ] Prześlij zdjęcia z inspekcji (jeśli dotyczy).

--- SYSTEM GASZENIA POŻARU W KUCHNI (JEŚLI DOTYCZY) ---
[ ] Data ostatniego testu hydrostatycznego
[ ] Następny termin badania hydrostatycznego
[ ] Ciśnienie dyszy (PSI)
[ ] Stan dyszy (Wolne i niezablokowane, Częściowo zasłonięty, Zablokowany.
)
[ ] Czy wykonano ręczny test przeciągania? (Tak, Nie.)
[ ] Uwagi/Obserwacje (np. korozja, wycieki, uszkodzenia)

[ ] Status systemu (Operacyjny, Wymaga serwisu.
, Wyłączone)
[ ] Zdjęcia Systemu (w przypadku problemów)

--- BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ---
[ ] Sprawdź przedłużacze – liczba przedłużaczy z uszkodzeniami
[ ] Stan paneli elektrycznych (sprawdzić dostępność)
 (Przejrzyste i przystępne, Drobna przeszkoda, Znacząca przeszkoda – wymaga działania.)
[ ] Liczba gniazdek wykazujących oznaki uszkodzenia (pęknięcia, luźne połączenie)
[ ] Uwagi dotyczące nietypowych zapachów lub dźwięków elektrycznych.
[ ] Gniazda GFCI sprawdzane (kuchnie, łazienki) - zdano/nie zdano (Przejdź., Błąd - Wymaga naprawy)
[ ] Zdjęcia dokumentujące wszelkie problemy elektryczne

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---
[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
[ ] Liczba przeszkolonych pracowników (w tym miesiącu)

[ ] Metoda szkolenia (np. stacjonarna, online)
 (Osobiscie, Online, Hybryda)
[ ] Podsumowanie zakresu szkolenia (krótko opis tematów poruszanych)

[ ] Przesyłanie dokumentów z wynikami szkoleń/listy obecności
[ ] Przegląd Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Data Ostatniej Aktualizacji (W ciągu ostatniego roku, 1-2 lata, Powyżej 2 lata)
[ ] Uwagi/Wskazówki dotyczące dokumentacji lub potrzeb szkoleniowych

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/monthly-fire-safety-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)