INSPEÇÃO MENSAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPEÇÃO VISUAL GERAL ---
[ ] Inspecione todos os corredores e passagens para verificar se há algum obstáculo.
[ ] As portas de saída e os corredores estão desobstruídos, sem entulho ou móveis que possam impedir a passagem? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Verifique se há excesso de objetos armazenados nas escadas (número máximo de objetos/tamanho).
[ ] Anote quaisquer áreas com odores incomuns (por exemplo, cheiro de fumo, produtos químicos).
[ ] As portas corta-fogo estão a funcionar corretamente (fechando e abrindo adequadamente, sem obstáculos)? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Descreva quaisquer perigos ou preocupações que tenham sido detetados.
[ ] Data do último simulado de incêndio

--- SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO ---
[ ] Tensão da bateria do painel de alarme
[ ] Estado do Interruptor de Segurança do Painel de Alarme (Normal, Adulterado; Manipulado; Violado.)
[ ] Estado da Comunicação do Painel (Conectado, Desconectado)
[ ] Última data do teste do sistema
[ ] Data da realização do teste do sistema (se efetuado).
[ ] Notas sobre os testes do sistema ou problemas detetados
[ ] Número de incidentes problemáticos no mês

--- EXTINTORES DE INCÊNDIO ---
[ ] Extintor 1 – Data da Inspeção Mensal
[ ] Extintor 1 – Estado (Apresenta danos visíveis?) (Sem danos., Danos menores – Registados/Documentados, Danos Consideráveis — Identificar e Remover)
[ ] Extintor 1 – Leitura do manómetro (Dentro da Zona Verde, Na Zona Amarela – Requer Ajustes, Na Zona Vermelha – Necessita de manutenção.)
[ ] Extintor 1 – Selo de segurança do pino intacto (1 = Sim, 0 = Não)
[ ] Extintor 1 – Notas/Observações
[ ] Extintor 2 – Data da Inspeção Mensal
[ ] Extintor 2 – Estado (Apresenta danos visíveis?) (Sem danos., Danos leves – Registados, Danos Consideráveis – Identificar e Remover)
[ ] Extintor 3 – Data da Inspeção Mensal

--- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ---
[ ] Verifique todas as luzes de emergência para garantir que estejam a funcionar corretamente. (Entrada Principal, Escadas, Áreas de Refeição, Cozinha, Quartos para hóspedes (exemplo – verificar um número representativo), Corredores, Áreas de Atendimento, Outro (especifique em TEXTO_LONGO))
[ ] Se a opção «Outro» foi selecionada acima, indique, por favor, quais as luzes de emergência que foram verificadas.
[ ] Duração do teste da luz de emergência (em minutos).
[ ] Resultado do teste da luz de emergência. (Aprovado(a), Falhou, Requer manutenção.)
[ ] Se as opções «Com Falha» ou «Necessita de Manutenção» foram selecionadas acima, descreva, por favor, o(s) problema(s).
[ ] Data da última manutenção do sistema de iluminação de emergência.
[ ] Hora de início do teste da iluminação de emergência

--- ROTAS DE SAÍDA E SINALIZAÇÃO ---
[ ] Verifique a rota de saída nº 1 – da entrada principal à área de refeições.
[ ] Verifique a rota de saída nº 2 — do interior do edifício até à zona de carregamento.
[ ] As rotas de saída estão desobstruídas? (Sim, Não., Não se aplica.)
[ ] As portas de saída estão em bom estado de funcionamento (fáceis de abrir e destrancadas)? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Quantos sinais luminosos de «Saída» estão presentes e em funcionamento?
[ ] As placas de sinalização de saída são iluminadas? (Sim., Não., Não aplicável.)
[ ] Foram encontrados problemas (por exemplo, sinalização danificada, caminho bloqueado)?
[ ] As luzes de emergência estão a funcionar nas rotas de saída? (Sim, Não, Não se aplica.)

--- SISTEMA DE ASPERSÃO (SE APLICÁVEL) ---
[ ] Área de cobertura de cada aspersor (em pés quadrados, valor estimado)
[ ] Verifica se existem sinais visíveis de corrosão nas tubagens? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Os aspersores estão obstruídos? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Detalhes de quaisquer obstruções ou corrosões encontradas:
[ ] Foi realizado o teste de vazão? (Sim, Não, Não aplicável.)
[ ] Pressão no Teste de Fluxo (PSI)
[ ] Data da última inspeção profissional.
[ ] Carregue as fotografias da inspeção (se aplicável).

--- SISTEMA DE SUPRESSÃO DE INCÊNDIOS PARA COZINHAS (SE APLICÁVEL). ---
[ ] Data do Último Teste Hidrostático
[ ] Próxima data prevista para o teste hidrostático.
[ ] Pressão no bocal (PSI)
[ ] Condição do bico. (Livre e desimpedido., Parcialmente Obstruído, Bloqueado)
[ ] Foi realizado o teste de tração manual? (Sim, Não)
[ ] Notas/Observações (por exemplo, corrosão, fugas, danos)
[ ] Estado do Sistema (Operacional, Requer manutenção., Fora de serviço.)
[ ] Fotos do sistema (em caso de problemas)

--- SEGURANÇA ELÉTRICA ---
[ ] Inspecione os cabos de extensão – conte o número de cabos danificados.
[ ] Estado dos Painéis Elétricos (Verificar se há Obstáculos que Impedem o Acesso) (Claro e acessível., Obstrução Leve, Obstrução Significativa – Requer Ação)
[ ] Número de tomadas que apresentam sinais de danos (rachaduras, conexões soltas)
[ ] Observações sobre quaisquer odores ou ruídos elétricos incomuns.
[ ] Tomadas GFCI testadas (cozinhas, casas de banho) – Aprovado/Reprovado (Passar, Falha — Necessita de reparação.)
[ ] Evidência fotográfica de quaisquer problemas relacionados com a instalação elétrica.

--- DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO ---
[ ] Data da última formação em segurança contra incêndios.
[ ] Número de funcionários que receberam formação (este mês)
[ ] Método de formação (por exemplo, presencial, online) (Presencialmente, Online, Híbrido)
[ ] Resumo do conteúdo da formação (descreva brevemente os tópicos abordados).
[ ] Carregar os registos de formação/lista de presenças
[ ] Revisão do Manual de Segurança contra Incêndios – Data da Última Revisão (No último ano., 1 a 2 anos, Mais de 2 anos.)
[ ] Comentários/Observações sobre a documentação ou as necessidades de formação

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/monthly-fire-safety-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)