ШАБЛОН ЗА ПРОВЕРКА НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА НЕФТ И ГАЗ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ НА ОГЛЕД ---
[ ] Планирана дата за проверка
[ ] Планирано начално време за проверка
[ ] Номер/Идентификатор на участък от тръбопровод
[ ] Начална точка за оглед (GPS координати)

[ ] Околната температура (°C)
[ ] Времетови условия (слънчев
, Облачно, Дъждовно, Снежен, Мъгливо)
[ ] Прегледайте съответните карти/схеми (Качете)

--- ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ И ВЪНШНИ УСЛОВИЯ ---
[ ] Метеорологични условия (Температура °C)

[ ] Състояние на растителността (Отличен, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Описание на растителен тип
[ ] Наблюдават ли се евентуални посегателства? (Структури, Огради, Земеделие, Няма.
)
[ ] Местоположение на незаконно застрояване (ако има такова)

[ ] Състояние на табели
[ ] Дата на последно почистване на сервитута
[ ] Снимки на сервитутно право

--- ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ТРЪБОПРОВОДА ---
[ ] Диаметър на тръбопровода (инчове)

[ ] Материал на тръбопровода (Въглеродна стомана
, Неръждаема стомана
, композитен, Друг)
[ ] Наблюдава ли се корозия? (Да, Не., Несигурен)
[ ] Описание на корозия (Местоположение, Тип, Степен на тежест)

[ ] Дължина на всички пукнатини или отказ на фугите (фута)

[ ] Снимки на физически повреди/корозия
[ ] Наличие на обезцветяване?
 (Да, Не., Несигурен)
[ ] Описание на обезцветяване (Цвят, Място)

--- КОМПОНЕНТИ ЗА ЦЯЛОСТ НА ТРЪБОПРОВОДИТЕ ---
[ ] Работно налягане на клапана (PSI)

[ ] Състояние на клапан (Отлично., Добре., справедлив, беден)
[ ] Коментари/Наблюдения на Valve
[ ] Дълбочина на капана за прасета (фута)

[ ] Достъпност на капаните за прасета (Отличен
, Добре., справедлив, беден)
[ ] Капапан за прасе (снимка, ако има такава)

[ ] Последна дата на почистване с прахване
[ ] Наблюдавани аномалии в компонентите (Отбележете всички приложими опции)
 (Корозия, Щета, Ерозия, Течове, Друг)

--- МОНИТОРИНГ НА КАТОДНА ЗАЩИТА (КЗ)
 ---
[ ] Потенциал близо до тръбопровода (Волтове)

[ ] Потенциал на далечен тръбопровод (Волти)

[ ] Текущ изход (Ампери)

[ ] Изправително напрежение (Волти)
[ ] Състояние на изправител (Работещ, Дефектен, Готовност)
[ ] Дата на последната профилактика на изправящ блок
[ ] Забележки относно работата на системата CP
[ ] Състояние на анода (Добре., справедлив, беден)

--- ОЦЕНКА НА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ (LDS) ---
[ ] Околната температура (°C)

[ ] Налягане на тръбопровода (PSI)
[ ] Настройка за чувствителност към мормоните
[ ] Статус на дейността на ИСМ (Оперативен, Готовност, Неизправен)
[ ] Описание на всички аларми или събития
[ ] Статус на калибриране на детектора
 (В рамките на допустимото, Извън допустимите граници, Н/А
)
[ ] Последна дата на калибриране

--- МЕРКИ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА ---
[ ] Географски координати на засегнатата от ерозия площ (ако има такива)
[ ] Дълбочина на дере/долина (инчове)

[ ] Представени методи за борба с ерозията (Рипрап, Растителност (трева, дървета)
, Задържащи кал филтри, Терасиране, Няма.)
[ ] Състояние на растителността (Отлично, Добре., справедлив
, беден)
[ ] Подробни наблюдения относно мерки за борба с ерозията
[ ] Ширина на предпазната мрежа (фута)

[ ] Ефективност на мерките (Високоефективен, Ефективен, Частично ефективен, Неефективен)

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ
 ---
[ ] Температура на проверка (°C)

[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка

[ ] Подробни наблюдения и аномалии
[ ] Степен на установените отклонения (Изберете всички приложими) (малък, Умерен, Генерал
, Критичен)
[ ] Общ резултат от проверката (Удовлетворителен, Има нужда от ремонт.
, Опасно - Изисква се незабавни действия)
[ ] Снимки/видеа в подкрепа
[ ] Инспектор Име
[ ] Подпис на инспектора

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/oil-and-gas-pipeline-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)