PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANIFICACIÓN PREVIA A LA INSPECCIÓN ---
[ ] Fecha de inspección programada
[ ] Hora de inicio de inspección programada
[ ] Número/ID de tramo de tubería
[ ] Ubicación de inicio de la inspección (coordenadas GPS)
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Condiciones meteorológicas (Soleado, Nublado, Lluvioso, Nevado, Neblinoso)
[ ] Revisar Mapas/Diagramas Relevantes (Subir)

--- SERVIDUMBRES Y CONDICIONES EXTERNAS ---
[ ] Condiciones meteorológicas (Temperatura °C)
[ ] Condición de la vegetación (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Descripción del tipo de vegetación.
[ ] ¿Se observan posibles invasiones? (Estructuras, Vallas, Agricultura, Ninguno.)
[ ] Ubicación de la invasión (si la hubiera)

[ ] Estado de la señalización
[ ] Fecha de la última limpieza del derecho de vía
[ ] Fotos del derecho de paso

--- CONDICIÓN FÍSICA DEL OLEODUCTO
 ---
[ ] Diámetro del oleoducto (pulgadas)
[ ] Material del oleoducto (Acero al carbono, Acero inoxidable, compuesto, Otro)
[ ] ¿Se observa corrosión? (Sí., No, Indeciso
)
[ ] Descripción de cualquier corrosión (Ubicación, Tipo, Gravedad)
[ ] Longitud de cualquier grieta o fallo de costura (pies)

[ ] Fotos de daños físicos/corrosión
[ ] ¿Presencia de decoloración? (Sí., No., Indeciso/a)
[ ] Descripción de la decoloración (Color, Ubicación)

--- COMPONENTES DE INTEGRIDAD DE OLEODUCTOS ---
[ ] Presión de Operación de la Válvula (PSI)
[ ] Estado de la válvula (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Comentarios/Observaciones de Valve
[ ] Profundidad de la trampa para cerdos (pies)
[ ] Accesibilidad de trampas para cerdos (Excelente, Bien.
, Justo, Pobre)
[ ] Trampa para cerdos (foto, si aplica)
[ ] Última Fecha de Limpieza con Cerdo
[ ] Componentes con Anomalías Observadas (Marque todas las que correspondan)
 (Corrosión, Daño, Erosión, Fugas, Otro)

--- MONITOREO DE PROTECCIÓN CATÓDICA (PC) ---
[ ] Potencial Cercano a la Línea (Voltios)

[ ] Potencial de la tubería de transmisión (voltios)
[ ] Salida actual (Amperios)
[ ] Voltaje del rectificador (Voltios)
[ ] Estado del rectificador (Operando, Defectuoso., En espera.
)
[ ] Fecha de última revisión del rectificador
[ ] Notas sobre el rendimiento del sistema CP
[ ] Estado del ánodo (Bien., Justo, Pobre)

--- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (SDDF) ---
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Presión en la tubería (PSI)

[ ] Ajuste de Sensibilidad de los Santos de los Últimos Días
[ ] Estado operativo de la Iglesia SUD (operativo, En espera.
, Defectuoso.)
[ ] Descripción de cualquier alarma o evento.
[ ] Estado de calibración del detector (Dentro de la tolerancia, Fuera de tolerancia, N/A)
[ ] Fecha de última calibración

--- MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN ---
[ ] Coordenadas GPS del área de erosión (si aplica)
[ ] Profundidad de arroyo/barranco (pulgadas)

[ ] Métodos de Control de la Erosión Presentes (riprap, Vegetación (hierba, árboles), Barreras de limo, Terraza, Ninguno.)
[ ] Condición de la vegetación (Excelente, Bien., Justo, Pobre)
[ ] Observaciones detalladas de medidas de control de la erosión
[ ] Ancho de la valla de sedimentación (pies)
[ ] Eficacia de las medidas (Altamente eficaz, Eficaz, Parcialmente eficaz, Ineficaz
)

--- DOCUMENTACIÓN E INFORMES ---
[ ] Temperatura de Inspección (°C)

[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de inspección

[ ] Observaciones detalladas y anomalías
[ ] Gravedad de los hallazgos (Seleccione todas las que correspondan)
 (Menor, Moderado, Mayor, Crítico)
[ ] Resultado de la inspección general (Satisfactorio, Necesita reparación, Peligroso – Acción inmediata requerida.)
[ ] Fotos/Videos de soporte
[ ] Inspector Nombre
[ ] Firma del Inspector

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/oil-and-gas-pipeline-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)