SZABLON LISTY KONTROLNEJ INSPEKCJI RUROCIĄGÓW ROPY I GAZU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANOWANIE PRZED PRZEGLĄDEM ---
[ ] Zaplanowana data inspekcji
[ ] Zaplanowany czas rozpoczęcia inspekcji
[ ] Numer/Identyfikator odcinka rurociągu
[ ] Miejsce rozpoczęcia inspekcji (współrzędne GPS)

[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Warunki pogodowe (Słoneczny, Pochmurno, Deszczowy, Śnieżny, Mglisty)
[ ] Przeglądanie odpowiednich map/schematów (dołączenie)

--- SŁUŻEBNOŚCI I WARUNKI ZEWNĘTRZNE ---
[ ] Warunki pogodowe (Temperatura °C)
[ ] Stan wegetacji (Doskonały, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Opis typu roślinności
[ ] Obserwowane są potencjalne naruszenia? (Struktury, Ogrodzenia, Rolnictwo, Brak.)
[ ] Lokalizacja nieautoryzowanego zajęcia (jeśli dotyczy)

[ ] Stan oznakowania
[ ] Data ostatniego przekraczania służebności.

[ ] Zdjęcia działu służby drogowej

--- STAN FIZYCZNY RUROCIĄGU ---
[ ] Średnica rurociągu (cale)
[ ] Materiał rurociągów (Stal węglowa, Stal nierdzewna, kompozyt, Inny)
[ ] Obserwowana korozja? (Tak, Nie., Niepewny)
[ ] Opis wszelkiego korozji (Lokalizacja, rodzaj, stopień nasilenia)

[ ] Długość wszelkich pęknięć lub uszkodzeń łączeń (stopy)

[ ] Zdjęcia uszkodzeń fizycznych/korozji
[ ] Obecność przebarwień?
 (Tak., Nie, Niepewny)
[ ] Opis przebarwień (kolor, lokalizacja)

--- KOMPONENTY INTEGRALNOŚCI RUROCIĄGÓW ---
[ ] Ciśnienie robocze zaworu (PSI)
[ ] Stan zaworu (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Komentarze/Uwagi Valve
[ ] Głębokość pułapki na świnie (stopy)

[ ] Dostępność pułapek na świnie (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Zdjęcie pułapki na świnie (jeśli dotyczy)

[ ] Ostatnia data pigowania
[ ] Obserwowane Nieprawidłowości Komponentów (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)
 (Korozja, Uszkodzenia, Erozja, Wycieki, Inny)

--- MONITOROWANIE KATODOWEJ OCHRONY ---
[ ] Potencjal bliskość rurociągu (Volty)

[ ] Potencjal Zdalnego Przyłączenia (Volty)
[ ] Prąd chwilowy (A)

[ ] Napięcie prostownika (Wolty)
[ ] Status prostownika (Działanie, Uszkodzony., Czuwaj.
)
[ ] Data ostatniej konserwacji prostownika
[ ] Uwagi dotyczące wydajności systemu CP
[ ] Stan anody (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

--- OCENA SYSTEMU WYKRYWANIA WYCIEKÓW (OWW) ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Ciśnienie w rurociągu (PSI)

[ ] Ustawienie wrażliwości LDS
[ ] Status operacyjny Kościoła LDS (Operacyjny, Czekaj., Uszkodzony.
)
[ ] Opis wszelkich alarmów lub zdarzeń.
[ ] Status kalibracji detektora (W granicach tolerancji, Poza tolerancją, N/A)
[ ] Data ostatniej kalibracji

--- ŚRODKI ZABEZPIECZENIA PRZED EROZJĄ ---
[ ] Współrzędne GPS obszaru erozji (jeśli dotyczy)
[ ] Głębokość Rowu/Żłobu (cale)

[ ] Obecne metody zapobiegania erozji. (Kamienny chleb., Roślinność (trawa, drzewa)
, Zaporza mułowe, Tarasy, Brak.)
[ ] Stan wegetacji (Doskonale, Dobrze.
, Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Szczegółowe obserwacje środków stabilizacji i zabezpieczenia przed erozją
[ ] Szerokość siatki osłonowej (stopy)
[ ] Skuteczność Środków (Wysoce skuteczny, Skuteczny, Częściowo skuteczny, Nieskuteczny)

--- DOKUMENTACJA I RAPORTOWANIE ---
[ ] Temperatura inspekcji (°C)

[ ] Data inspekcji
[ ] Czas przeglądu
[ ] Szczegółowe Obserwacje i Anomalie
[ ] Ważkość odniesień (zaznacz wszystkie dotychczasowe) (Niewielki, Umiarkowany, Pułkownik, Krytyczny)
[ ] Ogólny wynik inspekcji (Satysfakcjonujący, Do naprawy
, Niebezpieczne - Należy podjąć natychmiastowe działania.
)
[ ] Zdjęcia/Filmy dołączone
[ ] Inspektor Name
[ ] Podpis Inspektora

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/oil-and-gas-pipeline-inspection-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)