PRÜFLISTE ZUR SICHERHEIT VON ÖL- UND GASBOHRUNGEN

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ZUGANG UND SICHERHEIT DER BAUSTELLE ---
[ ] Datum der Inspektion
[ ] Inspektionszeit
[ ] GPS-Koordinaten der Bohrstätte
[ ] Status des Zugangskontrollsystems (Funktional, Fehlfunktionen, Nicht verfügbar)
[ ] Integrität des Perimeterzauns (Unversehrt, Beschädigt, Verletzt)
[ ] Anzahl des anwesenden autorisierten Personals
[ ] Sicherheitsprotokolle überprüft (Besucherprotokoll, Überprüfung des Sicherheitsausweises, Videoüberwachung, Umrundungspatrouillen)
[ ] Inspektor Unterschrift

--- ZUSTAND DER AUSRÜSTUNG UND INSPEKTION ---
[ ] Inspektionshäufigkeit des Rig-Derricks (Monate)
[ ] Zustand der Schlamm-Pumpe (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Reparatur nötig)
[ ] Ventilstielweg (mm)
[ ] Beschreiben Sie ungewöhnliche Geräusche, die beobachtet wurden
[ ] Fügen Sie Fotos der Geräteprobleme bei.
[ ] Zustand der Hydraulikschläuche (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm, Muss ersetzt werden)
[ ] Datum des letzten Austauschs des Hydraulikschlauchs
[ ] Inspektionszeit
[ ] Motorengeradzahl (Ampere)

--- DRUCKBEHÄLTER- UND ROHRLEITUNGSINTEGRITÄT ---
[ ] Schiffswanddicke (Zoll)
[ ] Rohrwanddicke (Zoll)
[ ] Korrosion festgestellt? (Ja, Nein)
[ ] Korrosionsbeschreibung (falls zutreffend)
[ ] Leckageerkennung (Visuelle Inspektion) (Leck vorhanden, Kein Leck, Vermutliches Leck)
[ ] Leckort und Details (falls zutreffend)
[ ] Datum der letzten internen Inspektion
[ ] Prüfungsfotos/Berichte anhängen

--- SICHERHEITSSYSTEME UND -GERÄTE ---
[ ] Funktionalität des BOP-Bedienpanels (Funktional, Muss repariert werden, Außer Betrieb)
[ ] BOP-Druck (PSI) - Annulus
[ ] BOP-Druck (PSI) - Abschaltleitung
[ ] Betriebsstatus des Sicherheitsventils (Funktional, Muss repariert werden, Außer Betrieb)
[ ] Datum des letzten Sicherheitsventil-Tests
[ ] Zeitpunkt der Sicherheitsventilprüfung
[ ] Alarmanlagen überprüft (Hochdruckwarnung, Niedridruckwarnung, Gasalarm, Brandalarm)
[ ] Inspektor Unterschrift

--- UMWELTKONFORMITÄT ---
[ ] Abfallmenge (Gallonen/Kubikyards)
[ ] Abfallmanifest-Status (Vervollständigen, Ausstehend, Nicht erforderlich)
[ ] Aktualisierung des Plans zur Verhinderung von Verschüttungen und Gegenmaßnahmen (SPCC)
[ ] Beschreibung aller festgestellten Umweltbedenken
[ ] Festgestellte potenzielle Umweltauswirkungen (Bodenkontamination, Wasserverunreinigung, Luftemissionen, Lärmbelästigung, Störung der Wildtiere)
[ ] Abfallentsorgungsnachweise
[ ] Genehmigungsstatus für den Regenwasserabfluss (Aktiv, Abgelaufen, Nicht erforderlich)

--- PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) ---
[ ] Helmzustand (Gut, Beschädigt, Vermissen)
[ ] Augenschutz (Schutzbrillen/Schutzgläser) (Vorlegen, Angemessen, Fehlt, Beschädigt)
[ ] Gehörschutz (Ohrstöpsel/Gehörschutzvorrichtungen) (Vorlegen / Präsentieren, Angemessen, Fehlt, Beschädigt)
[ ] Handschuhzustand (Gut, Beschädigt, Fehlt, Angemessener Typ)
[ ] Schuhwerkart (Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen, Geeignet für die Aufgabe)
[ ] Warnweste/Warnkleidung (Vorlegen, Reflektierend, Sauber)

--- VERFAHREN FÜR DAS BETRETEN BEENGTER RÄUME ---
[ ] Genehmigungsstatus für beengte Räume (Genehmigt, Ausstehend, Abgelehnt, N/A)
[ ] Gültigkeit des Permits
[ ] Eintrittszeit
[ ] Voraussichtliche Endzeit des Eintritts
[ ] Zutrittsgrund
[ ] Atmosphärische Gefahren erkannt (Vor dem Betreten) (Sauerstoffmangel, Brennbare Gase, Giftige Gase, Schwefelwasserstoff ($H_2S$), Keines)
[ ] Sauerstoffgehalt (%)
[ ] Brennbare Gasstufe (%)
[ ] Unterschrift des Einlassaufsichtführenden

--- ARBEITEN IN DER HÖHE SICHERHEIT ---
[ ] Höhe der Arbeitsfläche (Fuß/Meter)
[ ] Verwendetes Absturzsicherungssystem (Gurtzeug & Geschirr, Sicherheitsnetz, Bereich mit eingeschränktem Zutritt, Andere (Bitte angeben))
[ ] Beschreibung der Absturzsicherungsmaßnahmen (z. B. Geländer, Verankerungspunkte)
[ ] Inspektionsstatus des Ankerpunktes (Akzeptabel, Muss repariert werden, Unannehmbar)
[ ] Identifizierte potenzielle Sturzgefahren (Ungesicherte Leiter, Lücke im Geländer, Freiliegender Rand, Schwacher Ankerpunkt, Keiner)
[ ] Datum der letzten Inspektion der Absturzsicherungsgeräte
[ ] Inspektoren-Unterschrift
[ ] GPS-Standort des Arbeitsbereichs

--- HAUSHALTSFÜHRUNG & BRANDSCHUTZ ---
[ ] Datum der Feuerlöscherinspektion
[ ] Art des Feuerlöschers vorhanden (ABC, CO2, Wasser, Keines, Andere)
[ ] Brandgefahren festgestellt (Blockierte Ausgänge, Brennbare Materialien, Elektrische Gefahren, Unsachgemße Entsorgung von Abfall, Keine)
[ ] Beschreibung von Gefahren (sofern beobachtet)
[ ] Datum der letzten Feueralarmübung
[ ] Reinigungsauszeichnung (Ausgezeichnet, Gut, Fair, Arm)
[ ] Anmerkungen/Korrekturmaßnahmen

--- VORSORGE FÜR NOTFALLMASSNAHMEN ---
[ ] Datum der letzten Alarmübung (Innerhalb der letzten 12 Monate, Vor über 12 Monaten)
[ ] Nächstes geplantes Notfall-Übungsdatum
[ ] Benachrichtigungszeit für Notfallkontakte
[ ] Anzahl der ausgebildeten Einsatzkräfte
[ ] Verwendete Notfallkommunikationsmethoden (Radio, Telefon, E-Mail, Lautsprecheranlage)
[ ] Kurze Zusammenfassung der Übungs-/Beobachtungsergebnisse
[ ] Notfallreaktionsplan-Dokument
[ ] Drill bewertet als (Erfolgreich, Verbesserungswürdig)
[ ] Prüferunterschrift

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/oil-gas-well-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)