LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE POZOS DE PETRÓLEO Y GAS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ACCESO Y SEGURIDAD DEL SITIO ---
[ ] Fecha de inspección
[ ] Hora de la Inspección
[ ] Coordenadas GPS del Sitio del Pozo
[ ] Estado del Sistema de Control de Acceso (Funcional, Malfuncionando, No disponible)
[ ] Integridad de la Valla Perimetral (Intacto, Dañado, Violado)
[ ] Número de Personal Autorizado Presente
[ ] Protocolos de seguridad verificados (Registro de Visitantes, Verificación de Credencial de Seguridad, Vigilancia por circuito cerrado de televisión, Patrullas Perimetrales)
[ ] Firma del inspector

--- CONDICIÓN DEL EQUIPO E INSPECCIÓN ---
[ ] Frecuencia de inspección del mástil (meses)
[ ] Condición de la Bomba de Lodo (Excelente, Bueno, Justo, Pobre, Requiere reparación)
[ ] Recorrido del Vástago (mm)
[ ] Describa cualquier ruido inusual observado
[ ] Adjuntar fotos de las preocupaciones del equipo
[ ] Estado de las Mangueras Hidráulicas (Excelente, Bueno, Justo, Pobre, Requiere reemplazo)
[ ] Fecha de Último Reemplazo de Manguera Hidráulica
[ ] Hora de Inspección
[ ] Consumo de Corriente del Motor (Amperios)

--- INTEGRIDAD DE VASIJAS A PRESIÓN Y TUBERÍAS ---
[ ] Espesor de la Pared del Tanque (pulgadas)
[ ] Grosor de la Tubería (pulgadas)
[ ] ¿Corrosión observada? (Sí, No)
[ ] Descripción de la corrosión (si corresponde)
[ ] Detección de Fugas (Inspección Visual) (Fuga Presente, Sin fugas, Fuga sospechada)
[ ] Ubicación y detalles de la fuga (si corresponde)
[ ] Última Fecha de Inspección Interna
[ ] Adjuntar fotos/informes de inspección

--- SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ---
[ ] Funcionalidad del Panel de Control del BOP (Funcional, Necesita reparación, Fuera de servicio)
[ ] Presión BOP (PSI) - Anillo
[ ] Presión BOP (PSI) - Línea de paro
[ ] Estado Operativo de la Válvula de Seguridad (Funcional, Necesita reparación, Fuera de servicio)
[ ] Fecha última de prueba de válvula de seguridad
[ ] Hora de la prueba de la válvula de seguridad
[ ] Sistemas de alarma revisados (Alarma de Alta Presión, Alarma de Baja Presión, Alarma de Detección de Gas, Alarma de incendios)
[ ] Firma del Inspector

--- CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ---
[ ] Volumen de Residuos Generados (Galones/Yardas Cúbicas)
[ ] Estado del Manifiesto de Residuos (Completar, Pendiente, No requerido)
[ ] Actualización del Plan de Control y Contramedidas de Prevención de Derrames (SPCC)
[ ] Descripción de cualquier preocupación ambiental observada
[ ] Impactos Ambientales Potenciales Observados (Contaminación del suelo, Contaminación del agua, Emisiones de Aire, Contaminación acústica, Perturbación de la vida silvestre)
[ ] Registros de Eliminación de Residuos
[ ] Estado del Permiso de Descarga de Aguas Residuales (Activo, Expirado, No Requerido)

--- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ---
[ ] Condición del Casco de Seguridad (Bueno, Dañado, Faltante)
[ ] Protección ocular (Gafas de seguridad/Gafas protectoras) (Presente, Apropiado, Faltante, Dañado)
[ ] Protección Auditiva (Tapones/Orejeras) (Presente, Apropiado, Faltante, Dañado)
[ ] Condición de los guantes (Bien, Dañado, Faltante, Tipo apropiado)
[ ] Tipo de calzado (Botas con puntera de acero, Apropiado para la Tarea)
[ ] Chaleco/Prenda de ropa de alta visibilidad (Presente, Reflexivo, Limpio)

--- PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS ---
[ ] Estado del Permiso de Espacio Confinado (Aprobado, Pendiente, Rechazado, N/A)
[ ] Fecha de vencimiento del permiso
[ ] Hora de inicio
[ ] Hora estimada de finalización de la entrada
[ ] Motivo de Ingreso
[ ] Peligros Atmosféricos Detectados (Pre-entrada) (Deficiencia de Oxígeno, Gases inflamables, Gases Tóxicos, Sulfuro de hidrógeno ($H_2S$), Ninguno)
[ ] Nivel de Oxígeno (%)
[ ] Nivel de Gas Combustible (%)
[ ] Firma del Supervisor de Entrada

--- SEGURIDAD EN ALTURAS ---
[ ] Altura del Área de Trabajo (Pies/Metros)
[ ] Sistema de Protección Contra Caídas Utilizado (Arnés y eslinga, Red de seguridad, Zona de Acceso Controlado, Otros (Especificar))
[ ] Descripción de medidas de protección contra caídas (por ejemplo, barandillas, puntos de anclaje)
[ ] Estado de la Inspección del Punto de Anclaje (Aceptable, Necesita reparaciones, Inaceptable)
[ ] Peligros potenciales de caída identificados (Escalera sin asegurar, Brecha en la barandilla, Borde expuesto, Punto de anclaje débil, Ninguno)
[ ] Fecha de última inspección del equipo de protección contra caídas
[ ] Firma del inspector
[ ] Ubicación GPS del Área de Trabajo

--- ASEO Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Fecha de inspección del extintor
[ ] Tipo de extintor presente (ABC, CO2, Agua, Ninguno, Otros)
[ ] Se observan peligros de incendio (Salidas Bloqueadas, Materiales de combustible, Peligros eléctricos, Eliminación inadecuada de residuos, Ninguno)
[ ] Descripción de Peligros (si se observaron)
[ ] Última fecha de simulacro de incendios
[ ] Clasificación de limpieza (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Notas/Acciones Correctivas

--- PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS ---
[ ] Última fecha de simulacro de emergencia (En los últimos 12 meses, Hace más de 12 meses)
[ ] Fecha programada del próximo simulacro de emergencia
[ ] Tiempo de Notificación de Contacto de Emergencia
[ ] Número de Personal de Respuesta a Emergencias Capacitado
[ ] Métodos de Comunicación de Emergencia Utilizados (Radio, Teléfono, Correo electrónico, Sistema de megafonía)
[ ] Resumen Breve de Resultados/Observaciones del Ejercicio
[ ] Documento de Plan de Respuesta a Emergencias
[ ] Drill Evaluado como (Exitoso, Necesita mejorar)
[ ] Firma del evaluador

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/oil-gas-well-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)