LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INSPECTION DE LA SÉCURITÉ DES PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ACCÈS ET SÉCURITÉ DU SITE DE FORAGE ---
[ ] Date de l'inspection
[ ] Heure de l'inspection
[ ] Coordonnées GPS du site du puits
[ ] État du système de contrôle d'accès (Fonctionnel, Dysfonctionnement, Indisponible)
[ ] Intégrité de la clôture périmétrale (Intact, Endommagé, Violé)
[ ] Nombre de membres du personnel autorisé présents
[ ] Protocoles de sécurité vérifiés (Registre des visiteurs, Contrôle du badge de sécurité, Surveillance par CCTV, Patrouilles de périmètre)
[ ] Signature de l'inspecteur

--- ÉTAT ET INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT ---
[ ] Fréquence d'inspection du derrick de forage (mois)
[ ] État de la pompe à boue (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À réparer)
[ ] Course de la tige de soupape (mm)
[ ] Décrivez tout bruit inhabituel observé
[ ] Joindre des photos des problèmes d'équipement
[ ] État des flexibles hydrauliques (Excellent, Bon, Juste, Pauvre, À remplacer)
[ ] Date du dernier remplacement du flexible hydraulique
[ ] Heure de l'inspection
[ ] Intensité du courant moteur (Ampères)

--- INTÉGRITÉ DES APPAREILS À PRESSION ET DE LA TUYAUTERIE ---
[ ] Épaisseur de la paroi du vaisseau (pouces)
[ ] Épaisseur de paroi de la tuyauterie (pouces)
[ ] Corrosion observée ? (Oui, Non)
[ ] Description de la corrosion (le cas échéant)
[ ] Détection de fuites (inspection visuelle) (Fuite présente, Sans fuite, Fuite suspectée)
[ ] Emplacement et détails de la fuite (le cas échéant)
[ ] Date de la dernière inspection interne
[ ] Joindre les photos/rapports d'inspection

--- SYSTÈMES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ---
[ ] Fonctionnalité du panneau de commande du BOP (Fonctionnel, À réparer, Hors service)
[ ] Pression du BOP (PSI) - Annulaire
[ ] Pression du BOP (PSI) - Ligne d'arrêt (Kill Line)
[ ] État de fonctionnement de la soupape de sécurité (Fonctionnel, À réparer, Hors service)
[ ] Date du dernier essai de la soupape de sécurité
[ ] Heure du test de la soupape de sécurité
[ ] Systèmes d'alarme vérifiés (Alarme de haute pression, Alarme de basse pression, Alarme de détection de gaz, Alarme incendie)
[ ] Signature de l'inspecteur

--- CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE ---
[ ] Volume de déchets générés (gallons/yards cubes)
[ ] Statut du manifeste de déchets (Terminé, En attente, Non requis)
[ ] Dernière mise à jour du plan de prévention, de contrôle et de mesures de lutte contre les déversements (SPCC)
[ ] Description de toute préoccupation environnementale observée
[ ] Impacts environnementaux potentiels observés (Contamination des sols, Contamination de l'eau, Émissions atmosphériques, Pollution sonore, Perturbation de la faune sauvage)
[ ] Registres d'élimination des déchets
[ ] État du permis de décharge des eaux pluviales (Actif, Expiré, Non requis)

--- ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (ÉPI) ---
[ ] État du casque de sécurité (Bon, Endommagé, Manquant)
[ ] Protection oculaire (lunettes de sécurité/masque de protection) (Présent, Approprié, Manquant, Endommagé)
[ ] Protection auditive (Bouchons d'oreilles/Casques anti-bruit) (Présent, Approprié, Manquant, Endommagé)
[ ] État des gants (Bon, Endommagé, Manquant, Type approprié)
[ ] Type de chaussures (Bottes à embout d'acier, Approprié pour la tâche)
[ ] Gilet/vêtement de haute visibilité (Présenter, Réfléchi, Propre)

--- PROCÉDURES D'ENTRÉE EN ESPACE CONFINÉ ---
[ ] État du permis d'espace confiné (Approuvé, En attente, Rejeté, N/A)
[ ] Date d'expiration du permis
[ ] Heure de début de l'entrée
[ ] Heure de fin de saisie (estimée)
[ ] Motif d'entrée
[ ] Risques atmosphériques détectés (avant l'entrée) (Déficience en oxygène, Gaz inflammables, Gaz toxiques, Sulfure d'hydrogène (H2S), Aucun)
[ ] Niveau d'oxygène (%)
[ ] Niveau de gaz inflammable (%)
[ ] Signature du superviseur d'entrée

--- SÉCURITÉ DU TRAVAIL EN HAUTEUR ---
[ ] Hauteur de la zone de travail (pieds/mètres)
[ ] Système de protection contre les chutes utilisé (Harnais et longe, Filet de sécurité, Zone à accès contrôlé, Autre (Précisez))
[ ] Description des mesures de protection contre les chutes (ex. : garde-corps, points d'ancrage)
[ ] État d'inspection des points d'ancrage (Acceptable, À réparer, Inacceptable)
[ ] Risques de chute potentiels identifiés (Échelle non fixée, Brèche dans la glissière de sécurité, Bord à nu, Point d'ancrage faible, Aucun)
[ ] Date de dernière inspection de l'équipement de protection contre les chutes
[ ] Signature de l'inspecteur
[ ] Localisation GPS de la zone de travail

--- ENTRETIEN ET SÉCURITÉ INCENDIE ---
[ ] Date d'inspection de l'extincteur
[ ] Type d'extincteur présent (ABC, CO2, Eau, Aucun, Autre)
[ ] Risques d'incendie observés (Sorties bloquées, Matières combustibles, Risques électriques, Élimination inappropriée des déchets, Aucun)
[ ] Description des dangers (si observés)
[ ] Date du dernier exercice d'incendie
[ ] Note de la propreté (Excellent, Bon, Juste, Pauvre)
[ ] Notes/Actions correctives

--- PRÉPARATION À L'INTERVENTION D'URGENCE ---
[ ] Date du dernier exercice d'urgence (Au cours des 12 derniers mois, Il y a plus de 12 mois)
[ ] Date du prochain exercice d'urgence prévu
[ ] Heure de notification du contact d'urgence
[ ] Nombre de premiers intervenants formés
[ ] Méthodes de communication d'urgence utilisées (Radio, Téléphone, E-mail, Système de sonorisation public)
[ ] Bref résumé des résultats/observations de forage
[ ] Document du plan d'intervention d'urgence
[ ] Perçage évalué comme (Réussi, À améliorer)
[ ] Signature de l'évaluateur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/energy/oil-gas-well-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)