BEREITSCHAFTSLISTE FÜR DEN OPERATIONSSAAL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- HEIZUNGS-, LÜFTUNGS- UND KLIMAANLAGE ---
[ ] Raumtemperatur (Grad Celsius)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Wechsel der Luft pro Stunde (WLS)
[ ] Filterstatus (Sauber, Muss ersetzt werden.
, schmutzig)
[ ] Zulaufdruck (Positiv/Negativ)
 (Positiv, Negativ, Gemäß Protokoll)
[ ] Datum des letzten Filterwechsels
[ ] Hinweise / Abweichungen vom Standard

--- BELEUCHTUNG ---
[ ] Umgebungslichtpegel (Lux)
[ ] Beleuchtungsstärke (am Operationsfeld)
[ ] Chirurgisches Lichtfokus-Funktionalität (Arbeiten, fehlerhaft, Reparatur erforderlich)
[ ] Notfallbeleuchtung – Status (betrieblich, Benötigt Tests, Außer Betrieb
)
[ ] Dimmfunktion – zufriedenstellend? (Ja., Nein.)
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zur Beleuchtung

--- ELEKTROANLAGEN ---
[ ] Nennspannung (VAC)
[ ] Notstromgenerator-Spannung (VAC)
[ ] Spannungsstabilität des Hauptnetzes (RMS-Abweichung)
[ ] Status des automatischen Wechselschalters (AWS) (betrieblich, Benötigt Wartung, Gescheitert)
[ ] Letztes Datum des ATS-Tests
[ ] Zeit des letzten ATS-Tests
[ ] USV-Status (betrieblich, Benötigt Wartung, Fehlgeschlagen)
[ ] Hinweise zu elektrischen Systembeobachtungen

--- MEDIZINISCHE GASEINRICHTUNGEN ---
[ ] Sauerstoffflaschen-Druck (PSI)
[ ] Lagerdruck von Lachgasflaschen (PSI)
[ ] Medizinischer Luftsystemdruck (PSI)
[ ] Vakuumsystemdruck (inHg)

[ ] Zustand des Gasflaschenventils (Gut, Undicht, Beschädigt, Benötigt Schmierung)
[ ] Gasdruckmessuhren (Lesen im Wirkbereich, Lesen außerhalb des Gültigkeitsbereichs, beschädigt, Fehlt)
[ ] Datum der letzten Inspektion des Medizinischen Gasanlagen-Systems

--- WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORGUNG ---
[ ] Warmwassertemperatur (am/am Spülbecken)
[ ] Wasserdruck (am OR-Spüle - PSI)
[ ] Rückflussverhinderungsstatus (Betrieblich, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
[ ] Spültassenfunktion (Einwandfreie Entwässerung, Langsamer Abfluss, Verstopfter Abfluss)
[ ] Augenspüleinrichtung – Funktionsweise (funktional, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
[ ] Datum der letzten Wasserqualitätsprüfung
[ ] Kommentare/Hinweise zu Wasserinstallationen

--- LUFTQUALITÄT UND BELÜFTUNG ---
[ ] Druckdifferenz (Pa) – Über- oder Unterdruck
[ ] Luftwechsel pro Stunde (Lüftungswechsel pro Stunde)
[ ] HEPA-Filterstatus (Alle Filter)
 (OK – Vor Ablauf der Gültigkeit, Rasch ersetzen (innerhalb von 3 Monaten), Sofort ersetzen.
)
[ ] Zulufteinheitstemperatur (Operationssaal)
 (Im Optimalbereich (20–24 °C), Außerhalb des zulässigen Bereichs – Korrekturmaßnahmen erforderlich)
[ ] Luftqualitätsbedenken festgestellt? (Staub, Gerüche, Sichtbare Partikel, Keine Beobachtungen.)
[ ] Letzte Lüftungsanlagenwartung
[ ] Anmerkungen/Feststellungen zum Lüftungssystem

--- NOTSTROMVERSORGUNGSSYSTEME ---
[ ] Betriebsstunden Generator (letzter Test)
[ ] Generator-Spannung (Während des Tests)
[ ] Umschaltdurchkontaktwiderstand (Ohm)

[ ] Letzte Generator-Test-Startzeit
[ ] Datum der letzten Generatorenwartung
[ ] Generator-Lasttest bestanden? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Gab es während des Tests irgendwelche Anmerkungen oder Beobachtungen?
[ ] Wurde der Betrieb des automatischen Umstellers (ATS) verifiziert? (Ja., Nein, N/A)

--- BRANDSCHUTZ ---
[ ] Letztes Datum der Feuerlöscherprüfung
[ ] Feuerlöscherdruck (PSI)

[ ] Feuerlöschanlagenstatus (funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
[ ] Rauchmelderstatus (betrieblich, Benötigt Wartung, defekt)
[ ] Notfallbeleuchtung Status (Funktionell, Dämmrig, Funktioniert nicht.)
[ ] Standort der Brandmeldezentrale
[ ] Beobachtungen/Kommentare zum Thema Brandschutz

--- REINIGUNG UND INFEKTIONSSCHUTZ ---
[ ] Oberflächen-ATP-Messwerte (Mittelwert)

[ ] Sichtbare Boden-/Restansammlungen vorhanden? (Ja., Nein., unsicher)
[ ] Beschreiben Sie sichtbaren Boden/Rückstände (falls zutreffend).
[ ] Sind Abfallbeutel vorhanden? (Ja., Nein.)
[ ] Befüllungskit leicht verfügbar? (Ja., Nein.)
[ ] Fotografische Beweise (falls Probleme festgestellt wurden)
[ ] Letztes Datum der Tiefreinigung

--- GERÄTEINFRASTRUKTUR ---
[ ] Ausgangsspannung (Volt)
[ ] Steckfrequenz (Hz)
[ ] Widmungstrom-Stromstärke (Ampere)
[ ] Datenport-Funktionalität (Ethernet, Glasfaser) (Ethernet – Verifiziert, Faser – Verifiziert, Ethernet – Nicht getestet, Faser – Nicht getestet, Datenanschluss nicht verfügbar)
[ ] Druckluftleitungsdruck (falls zutreffend) (Innerhalb des vorgegebenen Bereichs, Außerhalb des vorgegebenen Bereichs, Nicht zutreffend.)
[ ] Hinweise/Feststellungen zur Infrastruktur

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)