LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL QUIRÓFANO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ---
[ ] Temperatura ambiente (grados Celsius)

[ ] Humedad Relativa (%)
[ ] Cambiaciones de aire por hora (CAH)

[ ] Estado del filtro
 (Limpio, Necesita reemplazo.
, Sucio)
[ ] Presión del aire de suministro (positiva/negativa)
 (Positivo, Negativo, Según el protocolo.)
[ ] Fecha del último reemplazo de filtro
[ ] Notas / Desviaciones del estándar

--- ILUMINACIÓN ---
[ ] Nivel de Iluminación Ambiental (Lux)
[ ] Nivel de luxes (en el campo quirúrgico)
[ ] Función de enfoque de la luz quirúrgica (Trabajando
, Defectuoso, Necesita reparación.
)
[ ] Estado de la iluminación de respaldo de emergencia (operativo
, Necesita pruebas.
, Fuera de servicio)
[ ] ¿Funcionalidad de atenuación – satisfactoria? (Sí., No.)
[ ] Notas/Observaciones sobre la iluminación

--- SISTEMAS ELÉCTRICOS ---
[ ] Tensión principal de la red eléctrica (VAC)

[ ] Voltaje del generador de emergencia (VAC)
[ ] Estabilidad de la tensión principal (desviación RMS)
[ ] Estado del Interruptor de Transferencia Automático (ITA) (operativo
, Necesita mantenimiento.
, Fallido
)
[ ] Fecha de la última prueba ATS
[ ] Hora de la última prueba ATS
[ ] Estado del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) (operacional
, Necesita mantenimiento., Fallido
)
[ ] Observaciones sobre el sistema eléctrico

--- SISTEMAS DE GASES MÉDICOS ---
[ ] Presión del Cilindro de Oxígeno (PSI)

[ ] Presión del Cilindro de Óxido Nitroso (PSI)

[ ] Presión del Sistema de Aire Médico (PSI)
[ ] Presión del Sistema de Vacío (inHg)
[ ] Condición de la válvula del cilindro de gas (Bien.
, Fugando.
, Dañado/a, Necesita lubricación.)
[ ] Manómetros de presión de colector de gas (Lectura dentro del alcance, Lectura fuera de rango, Dañado/a, Desaparecido/a)
[ ] Fecha de la última inspección del sistema de gases médicos

--- ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ---
[ ] Temperatura del agua caliente (en el lavabo/fregadero)
[ ] Presión del agua (en el grifo OR - PSI)
[ ] Estado del dispositivo de prevención de reflujo (operacional, Necesita mantenimiento.
, Fuera de servicio)
[ ] Funcionamiento del desagüe del lavabo (Drenaje adecuado, Desagüe lento, Atasco en el desagüe.
)
[ ] Funcionamiento de las estaciones de lavado de ojos (Funcional, Necesita mantenimiento., Fuera de servicio
)
[ ] Fecha de la última prueba de calidad del agua
[ ] Comentarios/Notas sobre los sistemas de agua

--- CALIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN ---
[ ] Diferencial de presión positivo/negativo (Pa)

[ ] CambiOs de Aire por Hora (CAH)

[ ] Estado del filtro HEPA (Todos los filtros) (Vigente hasta la fecha de caducidad., Reemplazar pronto (dentro de 3 meses), Reemplace inmediatamente.
)
[ ] Temperatura del aire de suministro (quirófano) (Dentro del rango (20-24°C), Fuera de rango – Se requiere acción correctiva.)
[ ] ¿Se observan problemas de calidad del aire? (Polvo, Olores, Partículas Visibles, Ninguno observado.)
[ ] Último Mantenimiento del Sistema de Ventilación
[ ] Comentarios/Observaciones sobre el Sistema de Ventilación

--- SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE EMERGENCIA ---
[ ] Horas de Funcionamiento del Generador (Última Prueba)
[ ] Voltaje del generador (durante la prueba)
[ ] Resistencia de Contacto del Interruptor de Transferencia (Ohmios)

[ ] Hora de inicio de la última prueba del generador
[ ] Fecha de la última revisión del generador
[ ] ¿Prueba de carga del generador aprobada? (Sí, No., N/A
)
[ ] ¿Alguna nota u observación durante las pruebas?
[ ] ¿Verificada la operación del ATS (interruptor de transferencia automático)? (Sí., No, N/A
)

--- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ---
[ ] Fecha de la última inspección de extintores
[ ] Presión del extintor (PSI)

[ ] Estado del sistema de extinción de incendios. (Funcional, Necesita reparación.
, Fuera de servicio
)
[ ] Estado del detector de humo (operativo, Necesita mantenimiento.
, Defectuoso)
[ ] Estado de la iluminación de las salidas de emergencia (Funcional, Débil, No funciona.
)
[ ] Ubicación del Panel de Control de Incendios
[ ] Cualquier observación/comentario sobre seguridad contra incendios.

--- LIMPIEZA Y CONTROL DE INFECCIONES ---
[ ] Lecturas de Superficie ATP (Promedio)
[ ] ¿Hay suelo/residuos visibles? (Sí., No., Indeciso/a)
[ ] Describe cualquier suelo/residuo visible (si aplica).
[ ] ¿Disponibles bolsas para el contenedor de residuos?
 (Sí., No)
[ ] ¿Kit de derrames disponible? (Sí., No.)
[ ] Evidencia fotográfica (si se observan problemas)
[ ] Última fecha de limpieza profunda

--- INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS ---
[ ] Tensión de salida (voltios)
[ ] Frecuencia de la toma (Hz)
[ ] Amperaje de Circuito Dedicado (Amperios)

[ ] Funcionalidad de los Puertos de Datos (Ethernet, Fibra) (Ethernet - Verificado
, Fibra - Verificado
, Ethernet – No probado, Fibra – No probada, Puerto de datos no disponible.)
[ ] Presión de la línea de aire comprimido (si aplica) (Dentro del rango especificado, Fuera del rango especificado., No aplicable.
)
[ ] Observaciones/Notas sobre la infraestructura

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)