LISTE DE CONTRÔLE DE PRÉPARATION DE LA SALLE D'OPÉRATION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTÈME CVC ---
[ ] Température ambiante (en degrés Celsius)
[ ] Humidité relative (%)

[ ] Rénouvellement d'air horaire (RAH)

[ ] Statut du filtre (Propre, À remplacer, Sale)
[ ] Pression de l'air soufflé (positive/négative)
 (Positif, Négatif, Selon le protocole)
[ ] Date du dernier remplacement du filtre
[ ] Remarques / Écarts par rapport à la norme

--- ÉCLAIRAGE ---
[ ] Niveau d'éclairage ambiant (Lux)
[ ] Niveau de lux de l'éclairage chirurgical (au champ opératoire)
[ ] Fonctionnalité de mise au point des lampes chirurgicales (Travaillant
, Dysfonctionnement, À réparer)
[ ] État de l'éclairage de secours d'urgence (Opérationnel
, Tests requis, Hors service)
[ ] Fonctionnalité de variation d'intensité – Satisfaisante ?
 (Oui, Non.)
[ ] Observations concernant l'éclairage

--- SYSTÈMES ÉLECTRIQUES ---
[ ] Tension principale (VAC)
[ ] Tension du groupe électrogène de secours (VAC)

[ ] Stabilité de la tension principale (écart quadratique moyen)
[ ] Statut du commutateur de transfert automatique (CTA)
 (Opérationnel, Nécessite un entretien, Échoué)
[ ] Date du dernier test ATS
[ ] Date du dernier test ATS
[ ] État de l'alimentation sans interruption (ASI)
 (Opérationnel
, Nécessite un entretien, Échoué
)
[ ] Observations sur l'installation électrique

--- SYSTÈMES DE GAZ MÉDICAUX ---
[ ] Pression du cylindre d'oxygène (PSI)

[ ] Pression des bouteilles de protoxyde d'azote (PSI)

[ ] Pression du système d'air médical (PSI)
[ ] Pression du système sous vide (inHg)

[ ] État de la vanne du cylindre de gaz (Bon, Fuite, Endommagé(e), Nécessite de la lubrification.
)
[ ] Manomètres de collecteur de gaz (Lecture dans la zone de portée, Lecture hors champ, Endommagé(e), Manquant(e)
)
[ ] Date de la dernière inspection du système de gaz médicaux

--- APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT ---
[ ] Température de l'eau chaude (au robinet OR)
[ ] Pression d'eau (au robinet OR - PSI)

[ ] État du dispositif anti-retour. (Opérationnel
, Nécessite un entretien.
, Hors service)
[ ] Fonctionnalité du drain de l'évier (Évacuation adéquate, Écoulement lent, Canalisation bouchée)
[ ] Fonctionnement des fontaines oculaires (Fonctionnel
, Nécessite un entretien, Hors service
)
[ ] Date du dernier contrôle de la qualité de l'eau
[ ] Observations/Remarques concernant les systèmes hydrauliques

--- QUALITÉ DE L'AIR ET VENTILATION ---
[ ] Différentiel de pression positif/négatif (Pa)

[ ] Rénouvellement d'air par heure (RAH)

[ ] État des filtres HEPA (Tous filtres)
 (OK - Avant expiration, Remplacer prochainement (dans les 3 mois)
, Remplacez immédiatement.)
[ ] Température de l'air soufflé (Salle d'opération)
 (Dans la plage (20-24°C), Hors plage – Mesures correctives nécessaires
)
[ ] Des préoccupations concernant la qualité de l'air constatées ? (Poussière, Odeurs, Particules visibles, Aucun n'a été observé.)
[ ] Dernier entretien du système de ventilation
[ ] Observations/Commentaires concernant le système de ventilation

--- SYSTÈMES D'ALIMENTATION D'URGENCE ---
[ ] Heures de fonctionnement du générateur (Dernier test)

[ ] Tension du générateur (pendant le test)

[ ] Résistance de contact du commutateur de transfert (Ohms)

[ ] Heure de début du dernier test du générateur
[ ] Date du dernier entretien du générateur
[ ] Test de charge du générateur réussi ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Des remarques ou observations à signaler pendant les tests ?

[ ] Fonctionnement du commutateur de transfert automatique (ATS) vérifié ? (Oui, Non., N/A
)

--- SÉCURITÉ INCENDIE ---
[ ] Date du dernier contrôle des extincteurs
[ ] Pression de l'extincteur (PSI)

[ ] État du système de lutte contre l'incendie (Fonctionnel
, À réparer, Hors service)
[ ] État du détecteur de fumée (Opérationnel
, Nécessite de l'entretien, Défectueux)
[ ] État de l'éclairage des issues de secours (Fonctionnel(le), Faible, Ne fonctionne pas.)
[ ] Emplacement du tableau de commande incendie
[ ] Observations/Commentaires concernant la sécurité incendie

--- HYGIÈNE ET CONTRÔLE DES INFECTIONS ---
[ ] Mesures de surface ATP (moyenne)
[ ] Présence de terre/résidus visibles ? (Oui., Non., Incertain.)
[ ] Décrivez tout résidu/sol visible (le cas échéant).
[ ] Des sacs poubelles fournis ?
 (Oui, Non.)
[ ] Trousse de nettoyage de déversement disponible ? (Oui., Non.)
[ ] Preuves photographiques (si des problèmes sont constatés)
[ ] Date du dernier nettoyage en profondeur

--- INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS ---
[ ] Tension secteur (Volts)

[ ] Fréquence de la prise (Hz)

[ ] Intensité du circuit dédiée (ampères)

[ ] Fonctionnalités des ports de données (Ethernet, Fibre) (Ethernet – Vérifié, Fibres – Vérifié, Ethernet - Non testé, Fibres – Non testées, Porte de données indisponible)
[ ] Pression de l'alimentation en air comprimé (si applicable)
 (Dans la plage spécifiée, Hors des limites spécifiées, Non applicable.
)
[ ] Observations/Remarques concernant les infrastructures

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)