LISTA KONTROLNA GOTOWOŚCI SALI OPERACYJNEJ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEM HVAC ---
[ ] Temperatura pokojowa (stopnie Celsjusza)
[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Wymiany Powietrza na Godzinę (WPH)

[ ] Stan filtra (Czysty, Wymiana konieczna.
, Brudny)
[ ] Ciśnienie Powietrza Dostarczanego (Dodatnie/Ujemne)
 (Pozytywny, Negatywny, Zgodnie z protokołem)
[ ] Data ostatniej wymiany filtra
[ ] Uwagi / Odchylenia od normy

--- OŚWIETLENIE ---
[ ] Poziom oświetlenia otoczenia (luks)
[ ] Poziom natężenia oświetlenia chirurgicznego (w polu operacyjnym)

[ ] Funkcjonalność ostrzenia światła chirurgicznego (Praca, Uszkodzony, Do naprawy)
[ ] Status oświetlenia awaryjnego (Funkcjonalny, Wymaga testowania.
, Niesprawny)
[ ] Funkcja regulacji jasności – zadowalająca? (Tak, Nie.)
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące oświetlenia

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE ---
[ ] Napięcie zasilania (VAC)
[ ] Napięcie generatora awaryjnego (V)
[ ] Stabilność napięcia zasilania (odchylenie RMS)
[ ] Status Automatycznego Przełącznika Przełączeniowego (ATS)
 (Operacyjny, Wymaga konserwacji.
, Porażka)
[ ] Data ostatniego testu ATS
[ ] Czas ostatniego testu ATS
[ ] Stan zasilacza UPS (Operacyjny, Wymaga konserwacji.
, Niepowodzenie.
)
[ ] Uwagi dotyczące obserwacji systemu elektrycznego

--- SYSTEMY GAZÓW MEDYCZNYCH ---
[ ] Ciśnienie butli z tlenem (PSI)
[ ] Ciśnienie butli z tlenkiem azotu (PSI)
[ ] Ciśnienie Systemu Powietrza Medycznego (PSI)

[ ] Ciśnienie układu próżniowego (mm Hg)
[ ] Stan zaworu butli gazowej (Dobrze.
, Wyciek, Uszkodzony, Wymaga smarowania.
)
[ ] Manometry do kolektorów gazowych (Celność strzelania, Czytanie poza zakresem, Uszkodzony, Zaginiony
)
[ ] Data ostatniej kontroli systemu gazów medycznych

--- ZAOPATRZENIE W WODĘ I KANALIZACJA ---
[ ] Temperatura gorącej wody (przy zlewie OR)
[ ] Ciśnienie wody (przy zlewie OR – PSI)

[ ] Status urządzenia zapobiegającego cofaniu się przepływu (Operacyjny, Wymaga konserwacji, Wyłączone)
[ ] Funkcjonalność odpływu zlewu (Odpowiedni drenaż, Wolne spływanie, Zablokowana rura.
)
[ ] Funkcjonalność stacji do płukania oczu (Funkcjonalny, Wymaga konserwacji, Wyłączone)
[ ] Data ostatniego badania jakości wody
[ ] Uwagi dotyczące systemów wodnych

--- JAKOŚĆ POWIETRZA I WENTYLACJA ---
[ ] Różnica ciśnień (Pa) – dodatnia/ujemna
[ ] Wymiany Powietrza na Godzinę (WPH)

[ ] Status filtrów HEPA (wszystkie filtry)
 (OK - Przed upływem terminu ważności, Wymień wkrótce (w ciągu 3 miesięcy), Wymień natychmiast.
)
[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (Sala Operacyjna)
 (W zakresie temperatur (20–24°C), Poza zakresem – wymagane działanie korygujące.
)
[ ] Obserwowane problemy z jakością powietrza? (Pył, Zapachy, Widoczne cząstki stałe, Brak zaobserwowano.
)
[ ] Ostatnie przeglądy wentylacji
[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące systemu wentylacji

--- SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO ---
[ ] Godziny pracy generatora (ostatni test)

[ ] Napięcie generatora (podczas testu)
[ ] Odporność styków przełącznika transferowego (om)
[ ] Godzina rozpoczęcia ostatniego testu generatora
[ ] Data ostatniej konserwacji generatora
[ ] Test obciążenia generatora zakończony pomyślnie? (Tak, Nie., Brak danych.
)
[ ] Czy masz jakieś uwagi lub spostrzeżenia z testów?

[ ] Czy potwierdzono działanie ATS (Automatycznego Przełącznika Transferowego)? (Tak., Nie., N/A)

--- BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ---
[ ] Data ostatniej kontroli gaśnicy
[ ] Ciśnienie gaśnicy (PSI)
[ ] Status systemu gaśniczego (Funkcjonalny, Do naprawy
, Wyłączone)
[ ] Stan czujnika dymu (operacyjny, Wymaga konserwacji.
, Wadliwy)
[ ] Stan oświetlenia awaryjnego (Funkcjonalny, Ściemniaj., Nie działa.
)
[ ] Lokalizacja panelu sterowania pożarowego
[ ] Wszelkie uwagi/komentarze dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

--- CZYSTOŚĆ I KONTROLA ZAKAŻEŃ ---
[ ] Odczyty powierzchni ATP (średnie)

[ ] Czy widoczne jest gleba/pozostałości? (Tak.
, Nie., Niepewny)
[ ] Opisz wszelkie widoczne zanieczyszczenia/osady (jeśli występują).
[ ] Czy są worki do kosza na śmieci? (Tak., Nie.)
[ ] Czy zestaw do usuwania wycieków jest łatwo dostępny? (Tak., Nie.)
[ ] Dowody fotograficzne (jeśli zaobserwowano problemy)
[ ] Data ostatniego gruntownego sprzątania

--- INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA ---
[ ] Napięcie z gniazdka (Wolty)

[ ] Częstotliwość gniazda (Hz)

[ ] Prąd znamionowy obwodu (Ampery)
[ ] Funkcjonalność portów danych (Ethernet, światłowód) (Ethernet – Potwierdzone, Weryfikacja przebiegła pomyślnie.
, Ethernet – Nie sprawdzono.
, Błonnik - Nie testowano, Port danych niedostępny)
[ ] Ciśnienie w przewodzie sprężonego powietrza (jeśli dotyczy)
 (W określonym zakresie, Poza Zakresem, Nie dotyczy.
)
[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące infrastruktury

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)