LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA GARANTIR QUE O BLOCO OPERATÓRIO ESTÁ PRONTO.

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ---
[ ] Temperatura ambiente (em graus Celsius)
[ ] Humidade Relativa (%)
[ ] Número de renovações de ar por hora.
[ ] Estado do filtro (Limpo, Necessita de substituição., Sujo)
[ ] Pressão do ar de fornecimento (positiva/negativa) (Positivo, Negativo, De acordo com o protocolo.)
[ ] Data da última substituição do filtro.
[ ] Notas / Desvios em relação ao padrão

--- ILUMINAÇÃO ---
[ ] Nível de Luminosidade Ambiente (Lux)
[ ] Nível de iluminação cirúrgica (em lux) na área cirúrgica
[ ] Funcionalidade de Foco da Luz Cirúrgica (A trabalhar., Com mau funcionamento., Necessita de Reparação)
[ ] Estado da Iluminação de Emergência de Reserva (Operacional, Necessita de testes., Fora de serviço.)
[ ] Função de ajuste de brilho — satisfatória? (Sim, Não)
[ ] Notas/Observações sobre a iluminação

--- SISTEMAS ELÉTRICOS ---
[ ] Tensão Principal de Alimentação (VAC)
[ ] Tensão do Gerador de Emergência (VAC)
[ ] Estabilidade da Tensão de Alimentação Principal (desvio RMS)
[ ] Estado do Comutador Automático de Transferência (CAT) (Operacional, Requer manutenção., Falhou)
[ ] Data do último teste ATS
[ ] Data do último teste do ATS.
[ ] Estado do UPS (Sistema de Alimentação Ininterrupta) (Operacional, Necessita de manutenção., Falhou)
[ ] Observações sobre o sistema elétrico.

--- SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS ---
[ ] Pressão do Cilindro de Oxigénio (PSI)
[ ] Pressão do Cilindro de Óxido Nitroso (PSI)
[ ] Pressão do Sistema de Ar Medicinal (PSI)
[ ] Pressão do sistema de vácuo (em polegadas de mercúrio)
[ ] Estado da válvula do cilindro de gás (Bom., Com fugas / Com infiltrações, Danoso(a) / Danificado(a), Necessita de lubrificação.)
[ ] Manômetros para medir a pressão no coletor de gás (Leitura dentro da faixa de valores., Leitura fora da faixa de alcance., Danoso(a) / Danificado(a), Desaparecido(a) / Em falta)
[ ] Data da última inspeção do sistema de gases medicinais

--- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM ---
[ ] Temperatura da água quente (na torneira do lavatório)
[ ] Pressão da água (no lavatório ou pia - PSI)
[ ] Estado do Dispositivo de Prevenção de Contaminação por Retorno (Em funcionamento / Operacional, Requer manutenção., Fora de serviço.)
[ ] Funcionalidade do escoamento da pia (Esvaziamento Adequado, Escoamento lento., Canalização entupida.)
[ ] Funcionalidade da Estação de Lavagem Ocular (Funcional, Necessita de manutenção., Fora de serviço.)
[ ] Data do último teste de qualidade da água
[ ] Comentários/Observações sobre os Sistemas de Abastecimento de Água

--- QUALIDADE DO AR E VENTILAÇÃO ---
[ ] Diferencial de pressão positiva/negativa (Pa)
[ ] Taxa de renovação do ar por hora.
[ ] Estado do filtro HEPA (todos os filtros) (OK – Dentro do prazo de validade., Substituir em breve (no prazo de 3 meses)., Substituir Imediatamente)
[ ] Temperatura do ar de insuflação (sala de operações) (Dentro da faixa de temperatura (20-24°C), Fora da faixa aceitável – necessária ação corretiva.)
[ ] Foram detetadas preocupações quanto à qualidade do ar? (Poeira, Odores, Partículas Visíveis, Nenhum observado.)
[ ] Última manutenção do sistema de ventilação.
[ ] Comentários/Observações sobre o Sistema de Ventilação

--- SISTEMAS DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA ---
[ ] Horas de funcionamento do gerador (último teste)
[ ] Tensão do Gerador (Durante o Teste)
[ ] Resistência de contato do interruptor de transferência (Ohms)
[ ] Hora de Início do Último Teste do Gerador
[ ] Data da última manutenção do gerador
[ ] O teste de carga do gerador foi aprovado? (Sim, Não., Não aplicável.)
[ ] Alguma nota ou observação durante os testes?
[ ] O funcionamento do ATS (Comutador Automático de Transferência) foi verificado? (Sim, Não., Não se aplica.)

--- SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS ---
[ ] Data da última inspeção do extintor de incêndio
[ ] Pressão do Extintor de Incêndio (PSI)
[ ] Estado do Sistema de Supressão de Incêndio (Funcional, Precisa de reparação., Fora de serviço.)
[ ] Estado do detetor de fumo (Operacional, Requer manutenção., Defeituoso)
[ ] Estado da Iluminação de Emergência das Saídas de Emergência (Funcional, Diminuir, Não está a funcionar.)
[ ] Localização do painel de controlo do sistema de combate a incêndios.
[ ] Quaisquer observações ou comentários sobre segurança contra incêndios?

--- HIGIENE E CONTROLO DE INFEÇÕES ---
[ ] Níveis de ATP medidos na superfície (média)
[ ] É possível observar solo/resíduos visíveis? (Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))
[ ] Descreva qualquer tipo de sujidade ou resíduo visível (se aplicável).
[ ] Existem sacos de lixo nos contentores? (Sim, Não)
[ ] O kit de limpeza para derramamentos está facilmente acessível? (Sim, Não)
[ ] Prova fotográfica (se forem detetados problemas)
[ ] Última data da limpeza profunda

--- INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS ---
[ ] Tensão da Tomada (Volts)
[ ] Frequência da saída (Hz)
[ ] Amperagem do Circuito Dedicado (Amperes)
[ ] Funcionalidade da Porta de Dados (Ethernet, Fibra Óptica) (Ethernet – Verificado, Fibra - Verificado, Ethernet – Não testado., Fibra – Não testado, Porta de dados indisponível.)
[ ] Pressão da tubulação de ar comprimido (se aplicável) (Dentro da faixa especificada., Fora da faixa especificada., Não se aplica.)
[ ] Notas/Observações sobre a infraestrutura

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)