LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN DE GARAJE (DIARIA)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN GENERAL ---
[ ] Funcionamiento de la puerta del garaje (Funcionando normalmente., Averiado - Necesita reparación, Fuera de servicio)
[ ] Funcionalidad de la cámara de seguridad (Todas las cámaras operativas., Algunas cámaras desconectadas.
, Todas las cámaras desconectadas.)
[ ] Conteo de personal de seguridad visible
[ ] Evidencia de vandalismo o daños (Ninguno., Daños menores - Documentado, Daños importantes – Se requiere informe.)
[ ] Notas sobre incidentes de seguridad (si los hay)

[ ] ¿Puertas de salida de emergencia funcionales? (Sí - Sin obstáculos, No – Sin obstrucciones, No - Dañado
)
[ ] Fotos de preocupaciones sobre seguridad

--- ILUMINACIÓN - GENERAL ---
[ ] Nivel de iluminación ambiental (lúmenes por pie cuadrado) – Área general
[ ] Condición de iluminación general - Área general (Excelente – Brillante y Uniforme, Bueno - Ligera Oscuridad, Débil - Atenuación notable, Débil - Atenuación considerable)
[ ] Áreas de penumbra/sombras? (Cerca de las entradas, A lo largo de los muros, Bajo los vehículos, Alrededor de los pilares, Ninguno observado.)
[ ] Notas sobre problemas de iluminación (p. ej., parpadeo, zumbido)
[ ] Funcionalidad de iluminación de emergencia (prueba breve)
 (Funcional
, No funcional - requiere atención., Requiere pruebas adicionales.)

--- ILUMINACIÓN - ÁREAS ESPECÍFICAS ---
[ ] Nivel de Iluminación en la Entrada 1 (Velas)
[ ] Nivel de iluminación en la entrada 2 (Velas)
[ ] Condición de Iluminación, Escalera 1 (adecuado, Débil, Defectuoso)
[ ] Condición de Iluminación de la Rampa 1 (adecuado, Débil, Defectuoso)
[ ] Condición de iluminación en ascensor/zona de servicio (adecuado, Débil, defectuoso)
[ ] Áreas con posible sombra (Cerca de las Columnas, Bajo las escaleras, Alrededor del ascensor, Ninguno.)
[ ] Notas sobre problemas específicos de iluminación

--- RAMPAS Y ESCALERAS ---
[ ] Pendiente Máxima: 1:12
[ ] Integridad de la barandilla de la escalera (Segura y estable, Flojo/Dañado, Desaparecido/a)
[ ] Estado de los peldaños (Bien - Sin deslizamiento, Desgaste moderado, Desgaste/Daño significativo
)
[ ] Ancho de la escalera (mínimo 2,5 m)
[ ] Condición de la superficie de la rampa (Bien - Sin Peligros, Pequeñas grietas/descoloraciones, Daños importantes/Baches)
[ ] Observaciones sobre problemas de rampa/escalera (si los hubiera)
[ ] Iluminación de emergencia en escaleras (Trabajando, No funciona.
, Desconocido)

--- ENTRADAS Y SALIDAS ---
[ ] Operación de la puerta – Entrada (Funcionando normalmente., Defectuoso, Bloqueado
)
[ ] Operación de la puerta – Salida (Funcionando normalmente., Defectuoso, Bloqueado
)
[ ] Estado de la puerta de entrada/salida (Abierta/Cerrada)
[ ] Accesibilidad de las Salidas de Emergencia
 (Claro y accesible., Bloqueado, Inoperable
Inutilizable)
[ ] Condición de la señalización de salidas de emergencia
[ ] Funcionalidad de las cámaras de seguridad en entradas/salidas.
[ ] Iluminación en Entradas/Salidas (adecuado, Débil/Insuficiente, Fuera)
[ ] Ubicación de cualquier preocupación de seguridad observada.

--- ACERADO Y SEÑALIZACIÓN ---
[ ] Identificar zonas con grietas superficiales importantes o baches.
[ ] Medir el ancho de la grieta más grande observada (pulgadas).
[ ] Selección de condiciones del pavimento observadas: (Grietas (menores), Grietas (moderadas), Agrietamiento (severo), Baches (menores)
, Baches (moderados)
, Baches (severos), Descascarillado, Castañeo, Ninguno.)
[ ] Estado de las líneas de aparcamiento (general): (Excelente – Claramente visible
, Bien – Mayormente visible., Regular – Algo de decoloración/desgaste, Difusa - Difícil de ver)
[ ] Sube fotos de problemas en el pavimento (obligatorio para condiciones Aceptable o Deficiente).
[ ] Describa cualquier mancha de aceite o químico que observe. (Si las hay)

--- SISTEMAS DE EMERGENCIA ---
[ ] Resultado de la prueba del sistema de alarma contra incendios (0-100)

[ ] Funcionalidad de los teléfonos de emergencia (Funcional, Requiere reparación., Fuera de servicio)
[ ] Estado de la iluminación de emergencia (operacional, Necesita atención., No funcional
)
[ ] Fecha de la última inspección de extintores
[ ] Hora de Simulacro de Emergencia (si se realiza)

[ ] Notas sobre problemas en el sistema de emergencias

--- SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN ---
[ ] ¿Lista de contactos de emergencia visible y actualizada? (Sí., No., N/A)
[ ] ¿Señales de salida de emergencia visibles e iluminadas? (Sí, No., Penumbra)
[ ] ¿Señalización direccional precisa y legible?
 (Sí., No., Requiere ajuste.)
[ ] Observaciones sobre problemas de señalización/comunicación (si los hubiera).
[ ] ¿Sistema de megafonía funcional (si aplica)? (Sí., No., N/A
)
[ ] Hora de la última prueba del sistema de megafonía (si aplica)

[ ] ¿Teléfonos de emergencia operativos (si aplica)? (Sí., No, N/A)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/parking-garage-safety-lighting-inspection-checklist-daily
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)