СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ПАРКИНГА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩА ОЦЕНКА НА РАЙОНА ---
[ ] Площ (в квадратни фута)

[ ] Площ на парцела/терен (асфалт, бетон, Чакъл, Друг)
[ ] Опишете общото състояние на поземления участък (например, пукнатини, дупки, обща чистота).
[ ] Има ли следи от застояла вода? (Да, Не, Н/А
)
[ ] Забелязани ли са проблеми с озеленяването? (Запустяла растителност, Умирали/Болести растения, Лоша дренажна система, Няма.)
[ ] Местоположение на всякакви забележителни проблеми (напр. прераснала растителност)

--- ОЦЕНКА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО ---
[ ] Ниво на осветеност на входа (лукс)
[ ] Ниво на осветеност в алеите (лукс)

[ ] Ниво на осветеност на паркоместа (лукс)

[ ] Равномерност на осветлението (Отлично, Добре., Справедлив, беден)
[ ] Проблем с осветлението?
 (Да - Счупен Обектива, Да - Изгоряла крушка, Да - проблем с окабеляването, Не)
[ ] Бележки относно проблеми/наблюдения със осветлението
[ ] Последна дата на поддръжка

--- СЪСТОЯНИЕ НА ТРОТОАРА И НАСТИЛКАТА ---
[ ] Наличие на неравности (брой)
[ ] Тежест на пукнатините в тротоара (Нито едно., Малки (фини пукнатини)
, Умерени (по-големи пукнатини, известно разпадане на повърхността)
, Тежко (значително напукване, значителна загуба на повърхност))
[ ] Състояние на повърхността - общо (Добре., справедлив, беден)
[ ] Брой видими петна от масло/течност
[ ] Опишете всяка необичайна деформация или увреждане на тротоара.
[ ] Наличие на препятствия, причиняващи спъване (напр. издигнати участъци, неравни повърхности)
 (Да, Не.)
[ ] Дълбочина на най-дълбок калдер (в инчове)

--- ЗНАЦИ И МАРКИРОВКИ ---
[ ] Ясни и четими ли са пътните табели за паркиране? (Да, Не, Няма данни.
)
[ ] Ясни и разбираеми ли са указателните стрелки/маркировки? (Да, Не, Н/П)
[ ] Брой избледнели/повредени линии на паркоместа (приблизителна оценка)

[ ] Опишете всички проблеми със знаците за паркиране (например, липсващи знаци, невярна информация).
[ ] Има ли поставени и видими знаци за ограничение на скоростта?
 (Да, Не, Н/П)
[ ] Опишете всички несъответствия между табелите и действителните условия за паркиране.

--- ПРЕПЯТСТВИЯ И ОПАСНОСТИ ---
[ ] Идентифицирайте всички видими пукнатини или локви с ширина над 5 сантиметра. (Да, малки пукнатини (под 5 сантиметра)., Да, пукнатини/дупки с дълбочина над 5 сантиметра., Без видими пукнатини/дупки)
[ ] Има ли видими отпадъци (например, боклук, клони, строителни материали)? (Да, малки отломки (лесно отстраними)., Да, големи отломки или препятствия.
, Няма отломки.)
[ ] Измерете дълбочината на всяка установена коритна вдлъбнатина (в инчове).
[ ] Опишете естеството и местоположението на всички други препятствия или опасности, които не са споменати по-горе.
[ ] Има ли дървета или храсти, които пречат на видимостта? (Да, Не.)
[ ] Отбележете местоположението на всички значителни опасности на картата на паркинга.
[ ] Качете снимки на забелязани опасности.

--- ФУНКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ ---
[ ] Брой на инсталираните камери за видеонаблюдение
[ ] Функционалност на камерата – Функционират ли камерите? (Да, Не., Частично – Някои не работят.
)
[ ] Има ли предпазни ограничители/бариера?
 (Да, Не, Частично – Някои зони са защитени)
[ ] Бележки относно присъствието на охранителна патрулна служба (ако е приложимо)
[ ] Осветление до входовете - достатъчно ли е?
 (Да, Не, Трябва да се подобри.
)
[ ] Качете снимка на контролите на системата за сигурност (ако имате достъп).

--- СЪОТВЕТСТВИЕ С ADA ---
[ ] Брой определени паркоместа за хора с увреждания
[ ] Ширина на достъпно пространство (фута)

[ ] Ясен ли е достъпният път до входа? (Да, Не., Н/П)
[ ] Има ли тротоарни рампи и функционират ли?
 (Да, Не, Н/П)
[ ] Налични и видими ли са указателните табели? (Да, Не, Няма данни.)
[ ] Бележки относно проблеми или наблюдения, свързани с ADA (Закон за американците с увреждания).

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/parking-lot-safety-lighting-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)