LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA I OŚWIETLENIA NA PARKINGU

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OGÓLNA OCENA SYTUACJI ---
[ ] Powierzchnia (stopy kwadratowe)

[ ] Typ nawierzchni działki (Asfalt, Beton, Żwir, Inny)
[ ] Opisz ogólny stan działki (np. pęknięcia, wyżłobienia, ogólna czystość).
[ ] Dowody na obecność stojącej wody?
 (Tak., Nie., N/A)
[ ] Zauważono problemy z zagospodarowaniem terenu? (Zarośnięta roślinnością, Martwe/Chore Rośliny, Zła drenaż., Żaden.)
[ ] Lokalizacja ewentualnych zauważalnych problemów (np. nadmierny wzrost roślinności).

--- OCENA OŚWIETLENIA ---
[ ] Poziom oświetlenia przy wejściu (luks)
[ ] Poziom oświetlenia w alejkach (świece na stopę)
[ ] Poziom natężenia oświetlenia na miejscach parkingowych (świece)
[ ] Jednorodność oświetlenia (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Światła nie działają? (Tak – Pęknięty Obiektyw, Żarówka przepalona, Tak - problem z okablowaniem, Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące problemów/obserwacji związanych z oświetleniem
[ ] Data ostatniej konserwacji

--- STAN NAWIERZCHNI I CHODNIKÓW ---
[ ] Obecność dziur (liczba)
[ ] Stopień nasilenia uszkodzeń chodników (Żaden., Drobne (włosowate pęknięcia)
, Umiarkowane (większe pęknięcia, miejscowe marszczenie powierzchni), Poważne (rozległe pęknięcia, znaczna utrata powierzchni))
[ ] Stan powierzchni – ogólny (Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
[ ] Liczba widocznych plam oleju/płynu
[ ] Opisz wszelkie nietypowe uszkodzenia lub zużycie chodnika.
[ ] Obecność zagrożeń związanych z potknięciami (np. podwyższone fragmenty, nierówne powierzchnie) (Tak, Nie)
[ ] Głębokość Największej Napedu (w calach)

--- OZNAKOWANIE I OZNAKOWANIA ---
[ ] Czy znaki parkingowe są wyraźnie widoczne i czytelne? (Tak.
, Nie., N/A
)
[ ] Czy strzałki/oznaczenia kierunkowe są czytelne i zrozumiałe? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Szacowana liczba wyblakłych/uszkodzonych oznaczeń miejsc parkingowych
[ ] Opisz wszelkie problemy dotyczące znaków informujących o parkowaniu (np. brakujące znaki, błędne informacje).
[ ] Czy znaki ograniczające prędkość są obecne i widoczne? (Tak., Nie., N/A)
[ ] Opisz wszelkie rozbieżności między informacją na znakach a rzeczywistymi warunkami parkowania.

--- PRZESZKODY I ZAGROŻENIA ---
[ ] Zidentyfikuj wszelkie widoczne pęknięcia lub dziury o szerokości przekraczającej 5 centymetrów. (Tak, drobne pęknięcia (poniżej 5 cm)., Tak, rysy/wykopy o głębokości powyżej 5 centymetrów., Brak widocznych pęknięć/wybojów.)
[ ] Czy widać jakieś widoczne gruzowiska (np. śmieci, gałęzie, materiały budowlane)? (Tak, drobne zanieczyszczenia (łatwo usuwalne)., Tak, duże szczątki lub przeszkody., Brak szczątków.)
[ ] Zmierz głębokość zidentyfikowanych wybojów (w calach).
[ ] Opisz charakter i lokalizację wszelkich innych przeszkód lub zagrożeń, które nie zostały opisane powyżej.
[ ] Czy jakieś drzewa lub krzewy zasłaniają widoczność? (Tak, Nie.)
[ ] Oznacz na mapie parkingu położenie wszelkich istotnych zagrożeń.
[ ] Przesyłaj zdjęcia wszelkich zauważonych zagrożeń.

--- FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ ---
[ ] Liczba zainstalowanych kamer monitoringu.
[ ] Funkcjonalność kamer – czy kamery są sprawne? (Tak, Nie., Częściowo - niektóre nie działają.
)
[ ] Obecność barier/słupków? (Tak, Nie., Częściowo - Niektóre obszary są chronione.)
[ ] Uwagi dotyczące obecności patroli ochrony (jeśli dotyczy)
[ ] Oświetlenie w pobliżu wejść – wystarczające? (Tak, Nie, Wymaga poprawy.
)
[ ] Prześlij zdjęcie panelu sterowania systemem zabezpieczeń (jeśli dostępny).

--- ZGODNOŚĆ Z ADA ---
[ ] Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
[ ] Przejezdność (stopy)
[ ] Czy droga do wejścia jest łatwo dostępna? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Czy rampy dostosowujące są obecne i sprawne? (Tak., Nie., N/A
)
[ ] Czy oznakowanie jest czytelne i widoczne? (Tak, Nie., N/A)
[ ] Uwagi dotyczące problemów lub spostrzeżeń związanych z ADA.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/retail/parking-lot-safety-lighting-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)