CHECKLISTE ZUR SICHERHEIT UND INSTANDHALTUNG DES PARKPLATZES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINER GRUNDSTÜCKSZUSTAND ---
[ ] Gesamtbeschreibung der Losse
[ ] Geschätzte Fußgängerfrequenz (täglich)
[ ] Erscheinungsbild (subjektiv) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Festgestellte Probleme (Mehrfachauswahl möglich) (Abfall/Trümmer, Vandalismus, Graffiti, Nachweise von Wildtieren, Unangenehme Gerüche, Keine Beobachtungen.)
[ ] Letzte Grundreinigung
[ ] Notizen/Kommentare zum Allgemeinzustand

--- GLIEDERUNG & BELAG ---
[ ] Lochzählung
[ ] Risslänge (Fuß)
[ ] Oberflächenbeschaffenheit (Gesamteindruck) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, Sehr schlecht)
[ ] Detaillierte Hinweise zu Oberflächenproblemen
[ ] Bodenbelag (Asphalt, Beton, Schotter, Andere)
[ ] Tiefe der tiefsten Schlagloch (Zoll)
[ ] Fotos von Schäden an der Fahrbahn
[ ] Öl-/Chemikalienverschmutzung? (Ja., Nein.)

--- BELEUCHTUNG ---
[ ] Gesamtzahl der Leuchten
[ ] Anzahl defekter Leuchten
[ ] Leuchtenart (z. B. LED, Metalhalogenid) (LED, Metallhalogenid, Drucknatriumdampflampe, Andere)
[ ] Gesamte Ausreichendkeit der Beleuchtung (subjektiv)
 (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zu Lichtverhältnissen oder Blendung
[ ] Letzte Lampenwechseldatum (falls zutreffend)
[ ] Foto von Beleuchtungsproblem (falls vorhanden)
[ ] Bewegungsmelderfunktion (falls zutreffend) (Funktionell, Fehlerhaft, Nicht zutreffend.
)

--- BESCHILDERUNG & KENNZEICHNUNG ---
[ ] Anzahl der vorhandenen und gesicherten Parkverbot-Schilder
[ ] Anzahl der sichtbar angebrachten Rollstellschilder
[ ] Anzahl der sichtbaren Verbotenes Parken in Feuerwehrzufahrt-Schilder
[ ] Zustand der Fahrbahnmarkierungen (Streifenfarbe) (Exzellent – Klar und Konsistent, Gut – Leichte Verfärbungen oder Gebrauchsspuren, Akzeptabel – Deutlicher Verschleiß oder Abnutzung, Schlechter Zustand – Sehr verblichen oder beschädigt – Benötigt eine Neulackierung.)
[ ] Zustand der Richtungsanzeigen (Ausgezeichnet – Klar und Konsistent, Gut – Leichte Verfärbungen oder Gebrauchsspuren, Akzeptabel – deutlicher Abnutzungsgrad, Schlecht – Sehr verblichen oder beschädigt – Muss neu gestrichen werden.)
[ ] Hinweise zu beschädigter Beschilderung oder fehlenden Informationen
[ ] Letztes Datum der Schilderaktualisierung/des Schilderaustauschs

--- ENTWÄSSERUNG ---
[ ] Stehwasserhöhe (Zoll)

[ ] Ablauf-Funktionalität (funktional, Teilweise blockiert, Völlig blockiert)
[ ] Beschreibung von Entwässerungsproblemen
[ ] Art der Ablagerungen, die den Abfluss blockieren (falls zutreffend) (Blätter, Schmutz/Sediment, Abfall, Unbekannt)
[ ] Letztes Datum der Entwässerungsreinigung
[ ] Geschätzte Zeit zur Beseitigung der Verstopfung (Minuten)
[ ] Standort des Entwässerungsproblems (GPS-Koordinaten)
[ ] Notizen zu den ergriffenen Maßnahmen zur Behebung des Drainageproblems

--- GESTALTUNG UND VEGETATION ---
[ ] Vegetation beeinträchtigt die Sicht? (Ja – Bäume, Ja - Sträucher, Ja – Gras, Nein.)
[ ] Grashöhe (Zoll)
[ ] Astüberhang (Fuß)
[ ] Kommentare zum Gesundheitszustand von Bäumen (z. B. abgestorbene Äste, Krankheiten)
[ ] Standort von überwucherter Vegetation
[ ] Letzter Heck-/Formschnitttermin
[ ] Zusätzliche Hinweise zu Landschaftsgestaltung und Vegetation
[ ] Fotos von Problemen bei der Landschaftsgestaltung

--- SICHERHEIT & ZUTRITTSKONTROLLE ---
[ ] Zugangskontrollsystemtyp (falls zutreffend)
 (Keine., Schlüsselzugang, Kartenleser, Tore- und Schrankensystem, Kennzeichenerkennung)
[ ] Anzahl der Überwachungskameras
[ ] Kamerabefehlsprüfung (Alle Kameras funktionieren., Einige Kameras funktionieren nicht einwandfrei., Viele Kameras funktionieren nicht richtig., Keine Kameras funktionieren.)
[ ] Letztes Datum der Sicherheitswartung
[ ] Hinweise zur Leistung oder zu Bedenken bezüglich des Sicherheitssystems
[ ] Schleusenzustand (falls zutreffend) (Vollständig betriebsbereit, Geringfügige Probleme, Wesentliche Probleme, Außer Betrieb)
[ ] Standort der Systemsteuerung

--- WARTUNG VON GERÄTEN (SCHRANKEN, BARRIEREN) ---
[ ] Taktzeit des Tores (Sekunden/Zyklus)

[ ] Barrierehöhe (Zoll)
[ ] Torbeschlagstatus (Betrieblich, defekt, Reparatur erforderlich)
[ ] Beschreibung des Fehlers (falls zutreffend)
[ ] Letztes Datum der vorbeugenden Wartung
[ ] Zeit des letzten Wartungsdurchgangs
[ ] Anzahl der Zyklen (falls zutreffend – z. B. bei Aktivierung des Tores)
[ ] Fotos/Videos von Geräten (falls erforderlich)
[ ] Schmierstatus (geschmiert, Benötigt Schmierung)

--- BARRIEREFREIHEIT ---
[ ] Anzahl der barrierefreien Stellplätze
[ ] Barrierefreier Zugang zum Eingang – klar und frei? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Barrierefreie Bereiche korrekt gekennzeichnet (Beschilderung, Streifen)? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Steigung zugänglicher Wege (maximal 2 %)
[ ] Parkplatzbreite für Menschen mit Behinderung (mind. 2,44 m)? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Sind barrierefreie Bereiche in der Nähe des Eingangs vorhanden? (Ja., Nein., Keine Angabe.)
[ ] Hinweise zu Compliance-Problemen im Bereich Barrierefreiheit

--- WINTER-/SAISONWARTUNG (FALLS ZUTREFFEND) ---
[ ] Letzter Schneeräumdienst
[ ] Salz-/Eisauftauungslagerbestand (lbs/kg)
[ ] Schneeräumungsvertrag – Status (aktiv/abgelaufen)
 (Aktiv, abgelaufen)
[ ] Verwendete Streumethode (Handbuch, automatisiert, Kombination)
[ ] Schneeschiebemäher-Wartung – Letzte Durchführung (Datum)

[ ] Hinweise zu den aktuellen Winter-/Saisonbedingungen
[ ] Schmelzwasser-Anwendungsrate (Niedrig, Mittel, Hoch)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/parking-lot-safety-maintenance-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)