LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE PARQUES INFANTILES

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EVALUACIÓN GENERAL DEL SITIO ---
[ ] Condición general del parque infantil (Breve descripción)
[ ] Área aproximada del patio de juegos (pies cuadrados)
[ ] Tipo de patio de recreo (ej. Público, Escolar, Guardería) (Público, Escuela, Guardería, Residencial, Otros)
[ ] Rango de edad de los usuarios principales (Menos de 5, 5-12, 12+, Edades Mixtas)
[ ] Fecha de la última renovación/actualización significativa
[ ] Notas sobre el entorno circundante (p. ej., proximidad a la calle, niveles de ruido)
[ ] Coordenadas GPS del parque infantil

--- INSPECCIÓN DE LA SUPERFICIE ---
[ ] Profundidad de la capa superficial - Debajo del juego de columpios (pulgadas)
[ ] Profundidad de la Superficie - Debajo del Deslizador (pulgadas)
[ ] Profundidad de la superficie - Alrededor de la estructura de escalada (pulgadas)
[ ] Tipo de superficie (Fibra de Madera Ingeniería, Acolchado de caucho, Caucho Colado en Obra, Baldosas de caucho, Arena, Grava de guisante, Otros (Especificar abajo))
[ ] Si se selecciona un tipo de superficie Otro, por favor especifique:
[ ] Condición de la superficie (Excelente - Sin señales de desgaste o degradación., Bueno - Desgaste menor, dentro de límites aceptables., Regular - Desgaste notable, requiere atención futura., Malo - Degradación significativa, necesita reparación inmediata.)
[ ] Describa cualquier daño o deficiencia observada en la superficie:
[ ] Adjuntar fotos del acabado superficial (opcional):

--- INSPECCIÓN DE EQUIPO - INTEGRIDAD ESTRUCTURAL ---
[ ] Profundidad del poste (pulgadas) - Estructura deslizante
[ ] Grosor de la plataforma (pulgadas) - Estructura de escalada
[ ] ¿Evidencia de pudrición/deterioro en postes de madera? (Sí, No, N/A - Estructura metálica)
[ ] ¿Óxido/Corrosión presentes en soportes metálicos? (Sí, No, Menor)
[ ] Describa cualquier daño estructural observado (grietas, dobles, etc.)
[ ] Distancia entre postes de soporte (pies)
[ ] ¿Están firmemente ancladas las vigas de soporte? (Sí, No, Incierto)
[ ] Suba foto de preocupación estructural (si la hay)

--- INSPECCIÓN DE EQUIPOS - HARDWARE Y FIJACIONES ---
[ ] Revise cada tipo de sujetador y evalúe su estado: (Tornillos, Tornillos, Remaches, Frutos secos, Lavadoras)
[ ] Número de pernos/tornillos sueltos/faltantes observados:
[ ] Número de sujetadores corroídos observados:
[ ] Nivel de corrosión del sujetador (si corresponde): (Ninguno, Menor, Moderado, Grave)
[ ] Descripción de cualquier sujetador dañado o comprometido:
[ ] Suba fotos de cualquier sujetador preocupante (opcional):
[ ] ¿Son todos los sujetadores del tipo y tamaño correctos para la aplicación? (Sí, No)
[ ] Cualquier nota adicional sobre el hardware y los sujetadores:

--- INSPECCIÓN DE EQUIPOS - PARTES MÓVILES ---
[ ] Longitud de la cadena de balanceo (pulgadas)
[ ] Altura del asiento oscilante (pulgadas)
[ ] Condición de la placa (Superficie) (Suave, Ligeramente áspero, Desgastado/Dañado, Daños significativos)
[ ] Movimiento de balancín (Suave, Carne deshidratada, Restringido, Inestable)
[ ] Problemas con el carrusel/tiovivo (Superficie agrietada/rota, Tornillos sueltos, Movimiento excesivo, Operación ruidosa, Ninguno)
[ ] Describa cualquier ruido o movimiento inusual observado en cualquier equipo en movimiento.
[ ] Distancia entre asientos colgantes (pies)

--- ZONA DE CAÍDA Y ACCESIBILIDAD ---
[ ] Altura mínima de caída del equipo (pulgadas)
[ ] Profundidad de la zona de caída (pulgadas) Alrededor del tobogán
[ ] Profundidad de la Zona de Caída (pulgadas) Alrededor de los Columpios
[ ] Tipo de Material de Superficie en Zonas de Caída (Fibra de Madera Ingeniería, Acolchado de caucho, Caucho Vertido en Obra, Arena, Grava de arveja, Otros (Especificar))
[ ] Si se selecciona un material de superficie 'Otro', por favor especifique:
[ ] ¿El parque infantil es accesible según las directrices de la ADA? (Sí, No, No aplica)
[ ] ¿Características de accesibilidad presentes? (Ruta accesible al área de juegos, Pavimentación Accesible, Estaciones de transferencia, Equipo Accesible, Señalización en formatos accesibles)
[ ] Notas sobre Observaciones de Accesibilidad (si se encuentran problemas)

--- IDENTIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PELIGROS ---
[ ] ¿Identificar objetos salientes (clavos, tornillos, bordes afilados)? (Sí - Ubicación del documento, No, N/A - No hay objetos salientes presentes)
[ ] Describa cualquier peligro de enredo (cuerda, ropa, cabello)
[ ] Número de peligros de tropiezo identificados (por ejemplo, raíces expuestas, superficie irregular)
[ ] Describa cualquier condición que provoque peligros químicos (por ejemplo, madera en descomposición, madera tratada)
[ ] ¿Hay evidencia de vandalismo o daños? (Sí - Detalles a continuación, No)
[ ] Detalles sobre vandalismo o daños (si corresponde)
[ ] Adjuntar fotos de los peligros identificados
[ ] Fecha de remediación de peligro requerida (si aplica)

--- SEÑALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ---
[ ] ¿Hay señalización de capacidad del parque infantil?
[ ] ¿Hay señalización apropiada para la edad?
[ ] ¿Información de contacto de emergencia publicada?
[ ] Describir cualquier señalización faltante o dañada observada:
[ ] Fecha última revisión de señalización:
[ ] Condición de la señalización (Buena, Regular, Pobre):
[ ] Subir foto de la señalización (si es necesario)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/playground-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)