LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION DE LA SÉCURITÉ DES AIRES DE JEUX

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ÉVALUATION GÉNÉRALE DU SITE ---
[ ] État général du parc de jeux (Brève description)
[ ] Superficie approximative de la aire de jeu (pieds carrés)
[ ] Type de Aire de Jeux (ex. : Public, École, Garderie) (Public, École, Garderie, Résidentiel, Autre)
[ ] Tranche d'âge des utilisateurs principaux (Moins de 5, 5-12, 12+, Âges variés)
[ ] Date de dernière rénovation/mise à niveau importante
[ ] Notes sur l'environnement immédiat (ex. : proximité de la rue, niveau sonore)
[ ] Coordonnées GPS de la aire de jeux

--- INSPECTION DE LA SURFACE ---
[ ] Profondeur du revêtement - Sous le jeu de balançoires (pouces)
[ ] Profondeur du fond - Sous la glissière (pouces)
[ ] Profondeur de l'affleurement - Autour de la structure d'escalade (pouces)
[ ] Type de surface (Fibre de bois ingénierie, Paillis de caoutchouc, Caoutchouc Coulé sur Place, Dalles de caoutchouc, Sable, Gravier de pois, Autres (Spécifier ci-dessous))
[ ] Si le type de surface « Autre » est sélectionné, veuillez spécifier :
[ ] État de la surface (Excellent - Aucun signe d'usure ou de dégradation., Bon - Usure mineure, dans des limites acceptables., Passable - Usure visible, nécessitant une attention future., Mauvais - Dégradation importante, réparation immédiate nécessaire.)
[ ] Décrire tout dommage ou défaut observé sur le revêtement de surface :
[ ] Joindre des photos de la surface (facultatif) :

--- INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS - INTÉGRITÉ STRUCTURELLE ---
[ ] Profondeur du support (pouces) - Structure coulissante
[ ] Épaisseur de la plateforme (pouces) - Structure d'escalade
[ ] Signes de pourriture/décomposition sur les poteaux en bois ? (Oui, Non, S/A - Structure métallique)
[ ] Rouille/Corrosion sur les supports métalliques ? (Oui, Non, Mineur)
[ ] Décrire tout dommage structurel observé (fissures, déformations, etc.)
[ ] Distance entre les poteaux de support (pieds)
[ ] Les poutres de soutien sont-elles solidement ancrées ? (Oui, Non, Incertain)
[ ] Télécharger une photo de la préoccupation structurelle (le cas échéant)

--- INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT - MATÉRIEL ET FIXATIONS ---
[ ] Vérifiez chaque type de fixation et évaluez son état : (Boulons, Vis, Rivets, Noix, Lave-linge)
[ ] Nombre de boulons/vis manquants/desserrés observés :
[ ] Nombre de fixations corrodées observées :
[ ] Niveau de corrosion des fixations (si applicable) : (Aucun, Mineur, Modéré, Sévère)
[ ] Description de tout écrou ou vis endommagé ou compromis :
[ ] Téléchargez des photos de tout élément de fixation préoccupant (facultatif) :
[ ] Tous les fixations sont-ils du bon type et de la bonne taille pour l'application ? (Oui, Non)
[ ] Toutes notes supplémentaires concernant le matériel et les fixations :

--- INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT - PIÈCES MOBILES ---
[ ] Longueur de la chaîne de balancier (pouces)
[ ] Hauteur de l'assise oscillante (pouces)
[ ] État de la dalle (Surface) (Lisse, Légèrement rugueux, Abîmé/Endommagé, Dégâts importants)
[ ] Mouvement de balançoire (Lisse, Viande séchée, Restreint, Instable)
[ ] Problèmes de carrousel/manège (Surface écaillée/fissurée, Boulons desserrés, Mouvement excessif, Opération bruyante, Aucun)
[ ] Décrire tout bruit ou mouvement inhabituel observé sur tout équipement mobile.
[ ] Distance entre les sièges de balançoire (pieds)

--- ZONE DE CHUTE ET ACCESSIBILITÉ ---
[ ] Hauteur minimale de chute pour l'équipement (pouces)
[ ] Profondeur de la zone de chute (pouces) Autour du toboggan
[ ] Profondeur de la zone de chute (pouces) Autour des balançoires
[ ] Type de matériau de surface dans les zones de chute (Fibre de bois de technicité, Paillis de caoutchouc, Caoutchouc coulé sur site, Sable, Gravier de pois, Autre (Préciser))
[ ] Si un matériau de surface « Autre » a été sélectionné, veuillez spécifier :
[ ] L'aire de jeux est-elle accessible selon les directives de l'ADA ? (Oui, Non, Non applicable)
[ ] Fonctionnalités d'accessibilité présentes ? (Allée accessible jusqu'au terrain de jeux, Revêtement accessible, Stations de transfert, Équipement accessible, Signalisation dans des formats accessibles)
[ ] Notes sur les observations d'accessibilité (si des problèmes sont constatés)

--- IDENTIFICATION ET ÉLIMINATION DES DANGERS ---
[ ] Identifier tout objet saillant (clous, vis, bords tranchants) ? (Oui - Emplacement du document, Non, N/A - Aucun objet saillants présent)
[ ] Décrivez tout danger d'enchevêtrement (corde, vêtements, cheveux)
[ ] Nombre de dangers de chute identifiés (exemples : racines apparentes, revêtement irrégulier)
[ ] Décrire toute condition entraînant des risques chimiques (par exemple, bois pourri, bois traité)
[ ] Indices de vandalisme ou de dégâts ? (Oui - Détails ci-dessous, Non)
[ ] Détails concernant les actes de vandalisme ou les dégâts (le cas échéant)
[ ] Joindre des photos des dangers identifiés
[ ] Date de remédiation des dangers requise (si applicable)

--- SIGNALISATION ET DOCUMENTATION ---
[ ] Panneau de capacité de la aire de jeux présent ?
[ ] Signalisation d'âge approprié présente ?
[ ] Informations de contact d'urgence affichées ?
[ ] Décrivez tout panneau manquant ou endommagé observé :
[ ] Date de dernière révision de l'signalisation :
[ ] État des panneaux (Bon, Passable, Mauvais) :
[ ] Télécharger une photo de la signalisation (si nécessaire)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/playground-safety-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)