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--- AVALIAÇÃO GERAL DO SITE ---
[ ] Estado geral do ambiente de testes (descrição breve)
[ ] Área aproximada do espaço de testes (em pés quadrados)
[ ] Tipo de parque infantil (por exemplo, parque público, parque escolar, parque de creche) (Público, Escola, Creche, Residencial, Outros)
[ ] Faixa etária dos principais utilizadores (Menos de 5, 5 a 12, 12 ou mais, Faixas etárias diversas)
[ ] Data da última reforma ou atualização significativa.
[ ] Observações sobre o ambiente circundante (por exemplo, proximidade da rua, níveis de ruído).
[ ] Coordenadas GPS do parque infantil

--- INSPEÇÃO DE SUPERFÍCIE ---
[ ] Profundidade da superfície – abaixo do conjunto de baloiço (em polegadas)
[ ] Profundidade da superfície – Abaixo do escorrega (em polegadas)
[ ] Profundidade da superfície — em torno da estrutura de escalada (em polegadas)
[ ] Tipo de superfície (Fibra de Madeira Processada, Cobertura de borracha (para jardins), Revestimento de Borracha Moldado no Local, Placas de Borracha, Areia, Brita de pedra, Outro (especifique abaixo))
[ ] Se for selecionado o tipo de superfície «Outro», especifique:
[ ] Condição da superfície (Excelente – Sem sinais de desgaste ou deterioração., Bom – Desgaste mínimo, dentro dos limites aceitáveis., Aceitável — Apresenta sinais de desgaste visíveis, necessitando de atenção futura., Ruim — Deterioração significativa, requer reparo imediato.)
[ ] Descreva quaisquer danos ou deficiências observadas no revestimento:
[ ] Anexe fotografias da superfície (opcional):

--- INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – INTEGRIDADE ESTRUTURAL ---
[ ] Profundidade da estrutura (em polegadas)
[ ] Espessura da plataforma (em polegadas) — Estrutura de escalada
[ ] Existem sinais de deterioração ou apodrecimento nos postes de madeira? (Sim, Não, N/A – Estrutura metálica)
[ ] Há sinais de ferrugem/corrosão nos suportes metálicos? (Sim, Não., Menor)
[ ] Descreva quaisquer danos estruturais observados (rachaduras, deformações, etc.).
[ ] Distância entre os pilares de suporte (pés)
[ ] As vigas de suporte estão devidamente fixadas? (Sim, Não, Incerteza)
[ ] Carregue uma foto da área com problemas estruturais (se houver).

--- INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – HARDWARE E FIXADORES ---
[ ] Verifique cada tipo de fixador e avalie o seu estado: (Parafusos, Parafusos, Rebites, Nozes, Arruelas)
[ ] Número de parafusos/porcas soltos ou em falta observados:
[ ] Número de fixadores corroídos identificados:
[ ] Nível de corrosão do fixador (se aplicável): (Nenhum, Menor, Moderado, Grave)
[ ] Descrição de quaisquer fixadores danificados ou comprometidos:
[ ] Carregue fotografias de quaisquer elementos de fixação que causem preocupação (opcional):
[ ] Todos os fixadores são do tipo e tamanho corretos para a aplicação em questão? (Sim., Não.)
[ ] Quaisquer notas adicionais relativamente ao hardware e aos elementos de fixação:

--- INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS – PEÇAS MÓVEIS ---
[ ] Comprimento da corrente do balanço (em polegadas)
[ ] Altura do assento oscilante (em polegadas)
[ ] Estado da superfície do componente. (Suave, Um pouco áspero., Danificado/Arranhado, Danos Consideráveis)
[ ] Movimento de Balanço (Suave, Instável, Restrito, Instável)
[ ] Problemas com carrosséis/apresentações em sequência. (Superfície rachada/quebrada., Parafusos soltos, Movimento Excessivo, Funcionamento ruidoso, Nenhum.)
[ ] Descreva quaisquer ruídos ou movimentos incomuns observados em qualquer equipamento em funcionamento.
[ ] Distância entre os assentos dos baloiços (em pés)

--- ÁREA DE QUEDA E ACESSIBILIDADE ---
[ ] Altura mínima de queda para equipamentos (em polegadas)
[ ] Profundidade da zona de segurança (em polegadas) ao redor do escorrega.
[ ] Profundidade da área de segurança (em polegadas) ao redor dos balanços.
[ ] Tipo de material de revestimento nas áreas de amortecimento. (Fibra de Madeira Projetada, Cobertura de borracha (para jardins), Borracha moldada no local, Areia, Brita de rio, Outro (especificar))
[ ] Se for selecionado outro tipo de revestimento, especifique-o:
[ ] O espaço de lazer é acessível de acordo com as diretrizes da ADA? (Sim, Não, Não se aplica.)
[ ] Estão presentes funcionalidades de acessibilidade? (Acesso fácil à área de lazer., Superfícies de fácil acesso, Estações de Transferência, Equipamento acessível, Sinalização em formatos acessíveis.)
[ ] Observações sobre a acessibilidade (caso tenham sido identificados problemas)

--- IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE RISCOS ---
[ ] Identifique quaisquer objetos salientes (pregos, parafusos, bordas afiadas). (Sim – Localização do documento, Não, N/A – Não existem objetos salientes.)
[ ] Descreva quaisquer riscos de emaranhamento (cordas, roupas, cabelo).
[ ] Número de potenciais obstáculos identificados (por exemplo, raízes expostas, superfícies irregulares)
[ ] Descreva quaisquer condições que possam levar a riscos químicos (por exemplo, madeira em decomposição, madeira tratada).
[ ] Existem indícios de vandalismo ou danos? (Sim – Veja os detalhes abaixo., Não)
[ ] Detalhes sobre atos de vandalismo ou danos (se aplicável)
[ ] Anexe fotografias dos perigos identificados.
[ ] Data: Ação corretiva necessária para mitigar o risco (se aplicável)

--- SINALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ---
[ ] Existe sinalização que indique a lotação máxima da área de recreação?
[ ] Existe sinalização indicando a faixa etária adequada?
[ ] As informações de contato para emergências estão visíveis?
[ ] Descreva quaisquer placas ou sinalizações ausentes ou danificadas que tenham sido observadas:
[ ] Data da última revisão da sinalização:
[ ] Estado da Sinalização (Bom, Razoável, Mau):
[ ] Carregar foto da sinalização (se necessário).

--- END OF TEMPLATE ---
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